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	建设项目名称
	广东省中立日化有限公司新建项目

	项目代码
	2511-440281-04-01-372727

	建设单位联系人
	钟超
	联系方式
	

	建设地点
	韶关市乐昌市廊田镇乐昌产业转移工业园乐园大道23号6号厂房栋4层(广东乐昌经济开发区)

	地理坐标
	东经113度24分11.584秒，北纬25度8分49.348秒

	国民经济
行业类别
	C2631 化学农药制造
	[bookmark: _Hlk49843745]建设项目
行业类别
	二十三、化学原料和化学制品制造业 26
44.农药制造263

	建设性质
	☑新建（迁建）
□改建
□扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	☑首次申报项目             
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目     
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	乐昌市发展和改革局
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	2511-440281-04-01-372727

	总投资（万元）
	500
	环保投资（万元）
	50

	环保投资占比（%）
	10
	施工工期
	1个月

	是否开工建设
	☑否
□是：          
	用地（用海）
面积（m2）
	1294.74

	专项评价设置情况
	依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）“表1专项评价设置原则表”：本项目专项评价设置情况说明如下表所示：
表1  专项评价设置原则与本项目情况对比说明表
	专项评价类别
	设置原则
	本项目情况
	是否需要专项评价

	大气
	排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标
	本项目废气主要为挥发性有机废气、生产异味，排放废气不涉及有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气
	否

	地表水
	新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂
	本项目废水主要为生活污水，生活污水经三级化粪池预处理达标后排入园区污水处理厂，不涉及工业废水直接排放
	否

	环境风险
	有毒有害和易燃易爆危险物质储量超过临界量的建设项目 
	本项目Q=0.0417＜1，危险物质储量未超过临界量
	否

	生态
	取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目
	本项目不涉及
	否

	海洋
	直接向海排放污染物的海洋工程建设项目
	本项目不涉及
	否

	地下水
	涉及集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保险区的 
	本项目不涉及
	否

	注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。
2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。
3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。




	规划情况
	规划名称：《乐昌产业转移工业园城东片区控制性详细规划修编》； 
审批机关：乐昌市自然资源局； 
审批文号：关于《乐昌产业转移工业园城东片区控制性详细规划修编》等六项规划的批后公告

	规划环境影响
评价情况
	规划环境影响评价文件名称：《韶关乐昌经济开发区规划环境影响报告书》；
审查机关：广东省生态环境厅；
审批文件名称及文号：广东省生态环境厅关于印发《韶关乐昌经济开发区规划环境影响报告书审查意见》的函（粤环函〔2026〕80号）

	规划及规划环境
影响评价符合性分析
	1、与《乐昌产业转移工业园城东片区控制性详细规划修编》相符性分析
根据《乐昌产业转移工业园城东片区控制性详细规划修编》，所在片区规划发展目标为：两大主导产业和一个重点发展产业的“2+1”产业发展模式，即“粤北机械装备制造的重要承接地”、“粤北绿色家居建筑装饰新材料的聚集地”两个主导产业和“特色轻工业”一个重点发展产业的新型园区。本项目位于二类工业用地，主要从事蚊香、电蚊液生产制造，属于工业制造项目，满足国家和地方相关产业政策，不排放一类污染物和有毒有害物质，不向河流排放含汞、砷、镉、铬、铅等重金属污染物和持久性有机污染物，不属于园区禁止项目，符合园区准入条件。 根据上述分析可知，本项目符合乐昌产业转移工业园城东片区控制性详细规划，选址是合理的，进入园区与园区布局是相符的。
2、与《韶关乐昌经济开发区规划环境影响报告书》及其审查意见相符性分析
[bookmark: _Toc24148][bookmark: _Toc9596]根据《韶关乐昌经济开发区规划环境影响报告书》及其审查意见：
（一）原广东乐昌经济开发区与原乐昌产业转移工业园及周边新增用地进行整合优化，形成韶关乐昌经济开发区（以下简称园区），并调整园区边界。调整后的园区面积为 691.1483 公顷，分为城东片区（520.2648 公顷）、城南片区（170.8835 公顷）两个片区，主导产业为金属制品业、橡胶和塑料制品业以及计算机、通信和其他电子设备制造业，兼顾发展食品加工产业；
（二）开发建设应符合国家开发区管理有关政策以及我省国土空间总体规划、工业园区高质量发展等要求，严格执行生态环境分区管控相关要求，禁止建设不符合生态环境分区管控要求和规划环评生态环境准入清单的项目；
（三）邻近居民点、学校的工业用地优先建设无污染或轻污染的企业和项目，加强园区企业管理，并采取设置绿化隔离带等措施，防止对周边居民和学校造成不良环境影响；
（四）入园企业应优先使用天然气、电能等清洁能源，提升能源资源利用效率；应按规定淘汰落后、低效废气处理措施，强化废气收集、处理，确保大气污染物达标排放；按照《关于加强重点行业涉新污染物建设项目环境影响评价工作的意见》（环环评〔2025〕28 号）要求，加强重点行业涉新污染物建设项目生态环境管理，不得建设以禁止生产、加工使用的新污染物作为原辅料或产品的项目；
（五）入园企业应严格落实主要污染物排放总量控制要求。工业废水和生活污水排放量应控制在10350吨/日以内，化学需氧量、氨氮、总磷排放量分别控制在138.48吨/年、17.31吨/年、1.73吨/年以内。氮氧化物、挥发性有机化合物排放量应分别控制在69.19吨/年、258.80吨/年以内。
本项目位于韶关乐昌经济开发区的城东片区，本项目满足国家和地方相关产业政策，不属于园区禁止项目，符合生态环境分区管控要求和规划环评生态环境准入清单，本项目不与居民点、学校相邻，厂界与最近的居民点相距约490m。本项目能源和资源消耗主要为电能，本项目生产废气处理措施不属于淘汰、落后类，各大气污染物经收集、处理后均能达标排放。本项目属于农药行业，不涉及重点管控新污染物清单、有毒有害污染物名录、优先控制化学品名录以及《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》（简称《斯德哥尔摩公约》）。本项目废水主要为生活污水，生活污水经三级化粪池预处理后排入园区污水处理厂进一步处理。挥发性有机物的实施总量控制，由建设单位向韶关市生态环境局申请分配，不会超园区总量控制要求。因此，本项目与《韶关乐昌经济开发区规划环境影响报告书》及其审查意见相符。
表2 与城东片区总体生态环境准入清单相符性分析
	序号
	管控要求
	总体准入要求
	项目情况
	相符性

	1
	空间布局约束
	引入产业应符合现行有效的《产业结构调整指导目录》、《市场准入负面清单》、《广东省国家重点生态功能区产业准入负面清单(试行）》等相关产业政策要求。
	本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》（发改委令〔2023〕7号）中的允许类。
本项目不属于《市场准入负面清单（2025年版）》所列举的负面清单内容，不使用淘汰类和限制类设备。本项目建设符合相关的产业政策。
	符合

	2
	
	严格控制高污染高能耗项目建设。新、改、扩建项目要达到国内清洁生产先进水平。
	本项目不属于高污染高能耗项目。
	符合

	3
	
	禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施；禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。
	本项目不涉及销售、燃用高污染燃料、新建、扩建燃用高污染燃料的设施；本项目不涉及生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂。
	符合

	4
	
	禁止新建、扩建专业电镀、鞣革、印染、化学制浆等水污染物排放量大或排放一类污染物、持久性有机污染物的项目。
	本项目为化学农药制造行业，不属于新建、扩建专业电镀、鞣革、印染、化学制浆等水污染物排放量大或排放一类污染物、持久性有机污染物的项目。
	符合

	5
	
	与中部规划居住用地、行政办公用地、教育用地等敏感区域临近的区域优先引进无污染的生产性服务业，布置废气排放量小、工业噪声影响小及没有恶臭气体产生的产业。学校周围直线延伸二百米范围内禁止设立易燃易爆、剧毒、放射性、腐蚀性等危险物品的生产、经营、储存、使用场所或者设施。临近南岸村、饮用水源准保护区等敏感用地优先引进无污染的生产性服务业，布置废气排放量小、工业噪声影响小及没有恶臭气体产生的产业。相关项目环评阶段应充分论证、优化项目布局以及按照相关要求确定大气环境防护距离。
	本项目不与居住用地、行政办公用地、教育用地相邻，厂界与最近的居民点相距约490m，本项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区等敏感点，无大气环境防护距离要求。
	符合

	6
	
	与饮用水源准保护区重叠区域划定为优先保护单元，不进行工业开发利用，禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目，改建项目不得增加排污量。
	本项目建设范围不涉及饮用水源准保护区红线范围，不属于水体污染严重的建设项目。
	符合

	7
	
	在永久基本农田以及居民区、学校、医疗和养老机构等单位周边，避免新建涉重金属、多环芳烃类等持久性有机污染物企业。永久基本农田集中区域内，禁止建设工业固体废物、危险废物集中贮存、利用、处置的设施、场所。
	本项目不涉及重金属、多环芳烃类等持久性有机污染物，本项目周边无永久基本农田。
	符合

	8
	污染物排放管控
	在可核查、可监管的基础上，新建项目原则上实施氮氧化物(NOx)和挥发性有机物(VOCs)等量替代。
	本项目不排放氮氧化物，排放的挥发性有机物由韶关市生态环境局统筹调配。
	符合

	9
	
	根据《广东省生态环境厅关于在重点区域执行污染物特别排放限值的公告》(粤环发(2023)1号)要求，执行相应特别排放限值要求。
	本项目不涉及。
	符合

	10
	
	开发区内各企业污废水原则上应接入园区污水处理厂进行集中处理、达标排放。各企业生产废水需经预处理达到广东省《水污染物排放限值》(DB4426-2001)第二时段三级标准、所属行业排放标准(间接排放)，以及污水处理厂接管标准后，方可与规划区生活污水通过污水管线一并进入园区污水处理厂处理。
	本项目运营期无生产废水产生，主要为生活污水，生活污水经三级化粪池预处理达标后进入园区污水处理厂处理。
	符合

	11
	
	新建燃气锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》(DB44/765-2019)表3大气污染物特别排放限值：现有单台出力1蒸吨/小时(0.7兆瓦)以上，65蒸吨/小时及以下燃气锅炉执行《锅炉大气污染物排放标准》(DB44/765-2019)表3大气污染物特别排放限值；其它行业工艺废气有行业标准的执行行业标准，无行业标准的排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》DB44/27-2001)第二时段二级标准。
	本项目不涉及新建燃气锅炉。本项目工业废气执行相关行业标准。
	符合

	12
	
	产生固体废物(含危险废物)的企业须配套建设符合规范且满足需求的贮存场所，固体废物(含危险废物)贮存、转移过程中应配套防扬散、防流失、防渗漏及其它防止污染环境的措施。
	本项目已配套建设符合规范且满足需求的贮存场所，固体废物（含危险废物）贮存、转移过程中已配套防扬散、防流失、防渗漏及其它防止污染环境的措施。
	符合

	13
	
	重点重金属按照韶关市生态环境分区管控要求执行。
	本项目不涉及。
	符合

	14
	环境风险管控
	生产、使用、储存危险化学品或其他存在环境风险的入区项目应配套有效的风险防范措施，并根据国家及广东省环境应急预案管理的要求编制环境风险应急预案，防止因渗漏污染地下水、土壤，以及因事故废水直排污染地表水体。
	本项目严格执行应急管理、消防等相关规范，制定各工序生产操作规程和防火规程，且要求按规程进行操作；本项目生产过程无生产废水产生及外排，危险物质均密闭存放，厂区内不大量储存，如发生危险物质泄漏时，采用消防沙吸附，消防沙袋堵截，尽快回收，统一收集至指定区域的收集桶内；遵循“源头控制，分区防渗”的原则，做好仓库、车间、危废暂存间的防渗措施，满足相应标准要求。危废间在建筑物内部，达到防风防雨防晒要求，地面硬化并做好防渗。
	符合

	15
	
	涉及生产废水排放企业需配套有效措施，防止事故废水直排污染地表水体，防止因渗漏污染地下水。
	本项目无生产废水排放。
	符合

	16
	
	应符合《韶关市人民政府关于印发韶关市“三线一单"生态环境分区管控方案的通知》(韶府(2021)10号)、《韶关市生态环境分区管控动态更新成果》及后续生态环境分区管控动态更新要求
	本项目符合《韶关市人民政府关于印发韶关市“三线一单"生态环境分区管控方案的通知》(韶府(2021)10号)、《韶关市生态环境分区管控动态更新成果》及后续生态环境分区管控动态更新要求，详见下文分析内容
	符合

	17
	资源开发利用管理
	禁止使用高污染燃料，建议使用电能、天然气等清洁能源。
	本项目不涉及使用高污染燃料，主要使用电能。
	符合

	18
	
	贯彻落实“节水优先”方针，实行最严格水资源管理制度。
	本项目将贯彻落实“节水优先”方针，实行最严格水资源管理制度。
	符合

	19
	其他
	符合《韶关市人民政府关于印发韶关市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》(韶府(2021)10号)《韶关市生态环境分区管控动态更新成果》及后续生态环境分区管控动态更新要求。
	本项目符合《韶关市人民政府关于印发韶关市“三线一单"生态环境分区管控方案的通知》(韶府(2021)10号)、《韶关市生态环境分区管控动态更新成果》及后续生态环境分区管控动态更新要求，详见下文分析内容
	符合




	其他符合性分析
	1、选址合理性
本项目租用乐昌产业转移工业园乐园大道23号6号厂房栋4层进行建设生产。厂房已建成，根据出租方提供的土地证及租赁合同，本项目租赁厂房面积1274.94m2，用地性质为工业用地，没有占用基本农业用地和林地，符合韶关市城市建设和环境功能区规划的要求，且具有水、电等供应保障，交通便利等条件。项目周围没有风景名胜区、生态脆弱带等。故项目选址是合理的。
根据《乐昌市国土空间总体规划（2021-2035年）》中“中心城区功能结构规划图”，本项目位于城东工业区域（见附图13）。根据《乐昌市国土空间总体规划（2021-2035年）》中国土空间开发保护策略：工业强市策略，大力推进“一园三区”的发展建设，其中城东片区即城东产业园要集中发展先进装备制造、先进材料、现代轻工、电子信息等产业，积极创建省级高新区。本项目位于城东工业区域，主要从事蚊香、电蚊液生产制造，属于工业制造项目，满足国家和地方相关产业政策，不排放一类污染物和有毒有害物质，不属于园区禁止项目，符合园区准入条件，符合《乐昌市国土空间总体规划（2021-2035年）》中规划片区的发展方向。
根据乐昌市应急管理局《关于广东省中立日化有限公司新建项目选址意见的复函》（详见附件7），本项目不属于危险化学品生产、使用企业及化工企业，本项目无需进入化工园区。
2、产业政策相符性
本项目所属行业为化学农药制造。
本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》（发改委令〔2023〕7号）中的允许类。
本项目使用原药为氯氟醚菊酯，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中“限制类”的：四、石化化工中8.高毒、高残留以及对环境或农产品质量安全影响大的农药原药（包括氧乐果、特丁磷、杀扑磷、溴甲烷、灭多威、涕灭威、克百威、敌鼠钠、敌鼠酮、杀鼠夷、杀鼠醚、溴敌隆、溴鼠灵、肉毒素、杀虫双、磷化铝，有机氯类、有机锡类杀虫剂，福美类杀菌剂，复硝酚钠（钾）、甲磺隆、内吸磷、乐果、氟虫腈、丁硫克百威、氟苯虫酰胺、氰戊菊酯、乙酰甲胺磷、多菌灵、丁酰肼等）生产装置；9.草甘膦、毒死蜱、三唑磷、百草枯、百菌清、阿维菌素、吡虫啉、乙草胺、氯化苦、甲草胺、2,4-滴、啶虫脒、噻虫嗪、莠去津、丁草胺、二甲四氯、莠灭净、麦草畏、敌草快、草铵膦、烯草酮、代森锰锌、敌百虫、三唑醇、丙环唑、异菌脲、多效唑、石硫合剂生产装置。
本项目为自动生产线成套设备，不属于“淘汰类”的落后生产工艺装备中：（四）石化化工7.钠法百草枯生产工艺，敌百虫碱法敌敌畏生产工艺，小包装（1公斤及以下）农药产品手工包（灌）装工艺及设备，雷蒙机法生产农药粉剂，以六氯苯为原料生产五氯酚（钠）装置。
本项目不属于“淘汰类”的落后产品中：（一）石化化工5.高毒农药产品：六六六、二溴乙烷、丁酰肼、敌枯双、除草醚、杀虫脒、毒鼠强、氟乙酰胺、氟乙酸钠、二溴氯丙烷、治螟磷（苏化203）、磷胺、甘氟、毒鼠硅、甲胺磷、对硫磷、甲基对硫磷、久效磷、硫环磷（乙基硫环磷）、福美胂、福美甲胂及所有砷制剂、汞制剂、铅制剂、草甘膦含量在30%以下的水剂，甲基硫环磷、磷化钙、磷化锌、苯线磷、地虫硫磷、磷化镁、硫线磷、蝇毒磷、治螟磷、特丁硫磷、甲拌磷、2,4-滴丁酯、甲基异柳磷、水胺硫磷、灭线磷、壬基酚（农药助剂）、三氯杀醇、氯磺隆、胺苯磺隆；6.根据国家履行国际公约总体计划要求进行淘汰的产品：氯丹、七氯、溴甲烷、滴滴涕、六氯苯、灭蚁灵、林丹、毒杀芬、艾氏剂、狄氏剂、异狄氏剂、硫丹、氟虫胺、十氯酮、α-六氯环已烷、β-六氯环已烷、六氯丁二烯、多氯联苯、五氯苯、六溴联苯、四溴二苯醚和五溴二苯酵、六溴二苯酵和七溴二苯酵、六溴环十二烷、全氟辛基磺酸及其盐类和全氟辛基磺酰氟、全氟已基磺酸（PFHxS）及其盐类和相关化合物、全氟辛酸（PFOA）及其盐类和相关化合物、十溴二苯醚、短链氯化石蜡、五氯苯酚及其盐类和酯类、多氯萘（豁免用途为限制类）
本项目不属于《市场准入负面清单（2025年版）》所列举的负面清单内容，不使用淘汰类和限制类设备。因此，本项目建设符合相关的产业政策。
本项目不属于化学制桨、印染、电镀、鞣革等禁止建设项目。
综上所述，项目符合国家和地方的相关产业政策，选址合理。
3、与环境功能区划相符性分析
（1）根据《广东省人民政府关于印发部分市乡镇集中式饮用水源保护区划分方案的通知》（粤府函〔2015〕17号）、《广东省人民政府关于调整韶关市部分饮用水水源保护区的批复》（粤府函〔2018〕427号）及《广东省生态环境厅 广东省水利厅关于印发〈韶关市部分饮用水水源保护区调整方案〉的通知》（粤环函〔2024〕146号），项目所在地不属于韶关市一、二级水源保护区，符合水污染防治条例的有关要求。
（2）根据《乐昌市人民政府办公室关于印发乐昌市生态环境保护“十四五”规划的通知》（乐府办〔2022〕16号）中《乐昌市“十四五”生态环境保护规划大气环境功能区划图》，项目所在区域为环境空气质量二类功能区，不属于环境空气质量一类功能区中的自然保护区风景名胜区和其他需要特殊保护的区域。
（3）根据《乐昌产业转移工业园城东片区控制性详细规划修编》及《乐昌市声环境功能区划方案》（2022年），项目所在地块为工业用地，项目所在区域为声环境3类区。
4、与国土空间规划、三区三线符合性分析
根据《乐昌市人民政府关于印发乐昌市国土空间总体规划（2021—2035年）的通知》（乐府〔2025〕5号）和广东省三区三线专题图叠图分析（见附图20），项目用地位于城镇开发边界范围内，不在基本农田保护红线和生态保护红线范围内。
综上所述，本评价认为项目选址合理。
5、与《工业和信息化部发布〈限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录〉公告》（中华人民共和国工业和信息化部公告2021年第25号）相符性分析
本项目所用生产工艺及设备不属于《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》中限期淘汰的落后生产工艺设备，故与《工业和信息化部发布〈限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录〉公告》（中华人民共和国工业和信息化部公告2021年第25号）相符。
6、与“两高”项目相符性分析
根据《广东省“两高”项目管理名录（2022年版）》，本项不在上述名录内，不属于“两高”项目。
7、项目与广东省生态环境分区管控相符性分析
根据《广东省“三线一单”生态环境分区管控方案》、《广东省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》，项目属于“乐昌经济开发区重点管控单元”内，单元编码ZH44028120003，（见附图7）
根据广东省人民政府发布的《关于印发<广东省“三线一单”生态环境分区管控方案>的通知》（粤府〔2020〕71 号），从区域布局管控、能源资源利用、污染物排放管控和环境风险防控等方面明确准入要求，建立“1+3+N”三级生态环境准入清单体系。“1”为全省总体管控要求，“3”为“一核一带一区”区域管控要求，“N”为 1912 个陆域环境管控单元和 471 个海域环境管控单元的管控要求。项目与广东省生态环境分区管控的相符性分析如下： 
（1）与”一核一带一区”区域管控要求的相符性分析
本项目所在区域为“一核一带一区”中的“一区”即“北部生态发展区”。坚持生态优先，强化生态系统保护与修复，筑牢北部生态屏障，区域管控要求如下： 
——区域布局管控要求。大力强化生态保护和建设，严格控制开发强度。重点加强南岭山地保护，推进广东南岭国家公园建设，保护生态系统完整性与生物多样性，构建和巩固北部生态屏障。引导工业项目科学布局，新建项目原则上入园管理，推动现有工业项目集中进园。推动绿色钢铁、有色金属、建筑材料等先进材料产业集群向规模化、绿色化、高端化转型发展，打造特色优势产业集群，积极推动中高时延大数据中心项目布局落地。科学布局现代农业产业平台，打造现代农业与食品产业集群。严格控制涉重金属及有毒有害污染物排放的项目建设，新建、改建、扩建涉重金属重点行业的项目应明确重金属污染物总量来源。逐步扩大高污染燃料禁燃区范围。
——能源资源利用要求。进一步优化调整能源结构，鼓励使用天然气及可再生能源。县级及以上城市建成区，禁止新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉。原则上不再新建小水电以及除国家和省规划外的风电项目，对不符合生态环境要求的小水电进行清理整改。严格落实东江、北江、韩江流域等重要控制断面生态流量保障目标。推动矿产资源开发合理布局和节约集约利用，提高矿产资源开发项目准入门槛，严格执行开采总量指标管控，加快淘汰落后采选工艺，提高资源产出率。 
——污染物排放管控要求。在可核查、可监管的基础上，新建项目原则上实施氮氧化物和挥发性有机物等量替代。北江流域严格实行重点重金属污染物减量替代。加快镇级生活污水处理设施及配套管网建设，因地制宜建设农村生活污水处理设施。加强养殖污染防治，推动养殖尾水达标排放或资源化利用。加快推进钢铁、陶瓷、水泥等重点行业提标改造（或“煤改气”改造）。加快矿山改造升级，逐步达到绿色矿山建设要求，凡口铅锌矿及其周边、大宝山矿及其周边等区域严格执行部分重金属水污染物特别排放限值的相关规定。 
——环境风险防控要求。强化流域上游生态保护与水源涵养功能，建立完善突发环境事件应急管理体系，保障饮用水安全。加快落实受污染农用地的安全利用与严格管控措施，防范农产品重金属含量超标风险。加强尾矿库的环境风险排查与防范。加强金属矿采选、金属冶炼企业的重金属污染风险防控。强化选矿废水治理设施的升级改造，选矿废水原则上回用不外排。 
本项目位于乐昌产业转移工业园内，符合区域布局管控要求，项目不涉及重金属及有毒有害污染物排放；项目生产设备使用能源均为电能，符合能源资源利用要求；本项目挥发性有机物总量来源实行等量替代，废水不排放一类重金属污染物，符合污染物排放管控要求；本项目将采取一系列风险防范措施，制定并落实企业突发环境事件应急预案，建立体系完备的风险管控体系，符合环境风险防控要求。 
（2）项目环境管控单元总体管控要求的相符性 
环境管控单元分为优先保护、重点管控和一般管控单元三类。全省共划定陆域环境管控单元1912个，其中，优先保护单元727个，主要涵盖生态保护红线、一般生态空间、饮用水水源保护区、环境空气质量一类功能区等区域；重点管控单元684个，主要包括工业集聚、人口集中和环境质量超标区域；一般管控单元501个，为优先保护单元、重点管控单元以外的区域。全省共划定海域环境管控单元471个，其中优先保护单元279个，为海洋生态保护红线；重点管控单元125个，主要为用于拓展工业与城镇发展空间、开发利用港口航运资源、矿产能源资源的海域和现状劣四类海水海域；一般管控单元67个，为优先保护单元、重点管控单元以外的海域。
①优先保护单元。 
以维护生态系统功能为主，禁止或限制大规模、高强度的工业和城镇建设，严守生态环境底线，确保生态功能不降低。 
——生态优先保护区。生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。一般生态空间内，可开展生态保护红线内允许的活动；在不影响主导生态功能的前提下，还可开展国家和省规定不纳入环评管理的项目建设，以及生态旅游、畜禽养殖、基础设施建设、村庄建设等人为活动。 
——水环境优先保护区。饮用水水源保护区全面加强水源涵养，强化源头控制，禁止新建排污口，严格防范水源污染风险，切实保障饮用水安全，一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；二级保护区内禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目。饮用水水源准保护区内禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目。 
——大气环境优先保护区。环境空气质量一类功能区实施严格保护，禁止新建、扩建大气污染物排放工业项目（国家和省规定不纳入环评管理的项目除外）。 
②重点管控单元。 
以推动产业转型升级、强化污染减排、提升资源利用效率为重点，加快解决资源环境负荷大、局部区域生态环境质量差、生态环境风险高等问题。 
——省级以上工业园区重点管控单元。依法开展园区规划环评，严格落实规划环评管理要求，开展环境质量跟踪监测，发布环境管理状况公告，制定并实施园区突发环境事件应急预案，定期开展环境安全隐患排查，提升风险防控及应急处置能力。周边1公里范围内涉及生态保护红线、自然保护地、饮用水水源地等生态环境敏感区域的园区，应优化产业布局，控制开发强度，优先引进无污染或轻污染的产业和项目，防止侵占生态空间。纳污水体水质超标的园区，应实施污水深度处理，新建、改建、扩建项目应实行重点污染物排放等量或减量替代。造纸、电镀、印染、鞣革等专业园区或基地应不断提升工艺水平，提高水回用率，逐步削减污染物排放总量；石化园区加快绿色智能升级改造，强化环保投入和管理，构建高效、清洁、低碳、循环的绿色制造体系。 
——水环境质量超标类重点管控单元。加强山水林田湖草系统治理，开展江河、湖泊、水库、湿地保护与修复，提升流域生态环境承载力。严格控制耗水量大、污染物排放强度高的行业发展，新建、改建、扩建项目实施重点水污染物减量替代。以城镇生活污染为主的单元，加快推进城镇生活污水有效收集处理，重点完善污水处理设施配套管网建设，加快实施雨污分流改造，推动提升污水处理设施进水水量和浓度，充分发挥污水处理设施治污效能。以农业污染为主的单元，大力推进畜禽养殖生态化转型及水产养殖业绿色发展，实施种植业“肥药双控”，加强畜禽养殖废弃物资源化利用，加快规模化畜禽养殖场粪便污水贮存、处理与利用配套设施建设，强化水产养殖尾水治理。 
——大气环境受体敏感类重点管控单元。严格限制新建钢铁、燃煤燃油火电、石化、储油库等项目，产生和排放有毒有害大气污染物项目，以及使用溶剂型油墨、涂料、清洗剂、胶黏剂等高挥发性有机物原辅材料的项目；鼓励现有该类项目逐步搬迁退出。 
（3）一般管控单元。 
执行区域生态环境保护的基本要求。根据资源环境承载能力，引导产业科学布局，合理控制开发强度，维护生态环境功能稳定。 
本项目位于乐昌产业转移工业园，属于“重点管控单元”，项目所在产业园区已经开展园区规划环评，并严格落实规划环评管控要求，指定并实施园区突发环境事件应急预案；园区周边1公里范围内不涉及生态保护红线、自然保护地、饮用水水源地等生态环境敏感区域。项目所在工业园区内建设配备污水处理厂，项目产生的污水预处理达标后，可进入园区污水处理厂进行处理，本项目所在区域属于地表水环境质量达标区，因此符合环境管控单位的总体管控要求。 
综上所述，本项目符合广东省生态环境分区管控的各项管控要求。
4、与《韶关市“三线一单”生态环境分区管控方案》（韶府〔2021〕10号）及《韶关市人民政府关于印发韶关市生态环境分区管控动态更新成果的通知》（韶环[2024]103号）相符性分析
根据《韶关市人民政府关于印发韶关市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（韶府[2021]10号）、《韶关市人民政府关于印发韶关市生态环境分区管控动态更新成果的通知》（韶环[2024]103号），本项目位于韶关乐昌市乐昌产业转移工业园乐园大道23号6号厂房栋4层，属于“乐昌经济开发区重点管控单元”内，单元编码ZH44028120003，（见附图6）。本项目与韶关市生态环境分区管控相符性分析如下：
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	其他符合性分析
	表3  项目与韶关市生态环境分区管控相符性分析
	内容
	要求
	相符性分析
	结论

	全市总体管控
	区域布局管控
	严格控制涉重金属和高污染高能耗项目建设。新建、技改石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。严格控制水污染严重地区和水源保护敏感区域高耗水、高污染行业发展。环境空气质量一类功能区实施严格保护，禁止新建、技改排放大气污染物的工业项目（国家和省规定不纳入环评管理的项目除外）。逐步扩大高污染燃料禁燃区范围。
	本项目主要从事蚊香、电蚊液生产制造，不涉及重金属和高污染高耗能项目建设，本项目属于化工项目，项目所在地位于乐昌产业转移工业园，园区依法合规设立，并已开展园区规划环评。本项目所在区域不属于水污染严重地区和水源保护敏感区域，不属于高耗水、高污染行业，本项目使用电能，不使用高污染燃料。项目符合区域管控要求。
	相符

	
	能源资源利用
	积极落实国家、省制定的碳达峰碳中和目标任务，制定并落实碳达峰与碳减排工作计划、行动方案，综合运用相关政策工具和手段措施，持续推动实施。进一步优化调整能源结构，发展以光伏全产业链为龙头的风光氢等多元化可再生清洁能源产业，提高可再生能源发电装机占比，推动电力源网荷储一体化和多能互补。实行能源消费强度与消费总量“双控”制度。抓好电力、建材、冶炼等重点耗能行业的节能降耗工作，推动单位GDP能源消耗、单位GDP二氧化碳排放持续下降。鼓励使用天然气及可再生能源，县级及以上城市建成区，禁止新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉。
原则上不再新建小水电以及除国家和省规划外的风电项目，对不符合生态环境要求的小水电进行清理整改。严格落实东江、北江流域等重要控制断面生态流量保障目标。加强城市节水，提高水资源的利用效率和效益。
严格矿产资源开发准入管理，从严控制矿产资源开发总量和综合利用标准。加强矿产资源规划管理，提高矿产资源开发利用效率，推动矿产资源开发合理布局和节约集约利用。推进大宝山、凡口矿等矿山企业转型升级，打造国家级绿色矿山。全市矿山企业在2025年前全部达到绿色矿山标准。
	本项目不涉及燃煤锅炉，运营过程中仅消耗一定水资源；能源主要依托园区电网供电，项目建设用地不涉及基本农田，土地资源消耗符合要求。因此，项目符合能源资源利用要求。
	相符

	
	污染物排放管控
	深入实施重点污染物总量控制。“十四五”期间重点污染物排放总量在现有基础上持续减少。优化总量分配和调控机制，重点污染物排放总量指标优先向重点建设项目、重点工业园区、战略性产业集群倾斜。新建“两高”项目应配套区域主要污染物削减方案，采取有效的主要污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。新建项目原则上实施氮氧化物（NOX）和挥发性有机物（VOCs）等量替代，推动钢铁行业执行大气污染物超低排放标准。新建、改建、技改造纸、焦化、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等行业建设项目实行主要水体污染物排放等量替代。
实施低挥发性有机物(VOCs)含量产品源头替代工程。全面加强无组织排放控制，深入实施精细化治理。推进溶剂使用及挥发性有机液体储运销环节的减排，全过程实施反应活性物质、有毒有害物质、恶臭物质的协同控制。对VOCs重点企业实施分级和清单化管控，将全面使用低VOCs含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。
北江流域实行重金属污染物排放总量控制。新建、改建、技改的项目严格实行重金属等特征污染物排放减量替代。加强“三矿两厂”等日常监督，在重点防控区域内新建、改建、技改增加重金属污染物排放总量的建设项目应通过实施区域削减，实现增产减污。凡口铅锌矿及其周边区域（仁化县董塘镇）、大宝山矿及其周边区域（曲江区沙溪镇、翁源县铁龙镇）严格执行部分重金属水污染物特别排放限值的相关规定。
饮用水水源保护区全面加强水源涵养，强化源头控制，禁止新建排污口，严格防范水源污染风险，切实保障饮用水安全，一级保护区内禁止新建、改建、技改与供水设施和保护水源无关的建设项目；二级保护区内禁止新建、改建、技改排放污染物的建设项目。饮用水水源准保护区内禁止新建、技改对水体污染严重的建设项目。
完善污水处理厂配套管网建设，切实提高运行负荷。强化城中村、老旧城区和城乡结合部污水截流、收集。现有合流制排水系统应加快实施雨污分流改造，加快镇级生活污水处理设施及配套管网建设，因地制宜建设农村生活污水处理设施。加强农业面源污染治理，实施种植业“肥药双控”；严格禁养区管理，加强养殖污染防治，加强畜禽养殖废弃物资源化利用。
	本项目的挥发性有机物排放量实行等量替代，不涉及重金属污染物；危险废物交有资质单位处理。本项目不涉及饮用水水源保护区。本项目废水主要为生活污水，无生产废水，生活污水经三级化粪池预处理达标后排入园区污水处理厂，化学需氧量、氨氮纳入园区污水处理厂的总量控制指标，不单独设置总量指标。项目符合污染物排放管控要求。
	相符

	
	环境风险防控
	加强北江、东江干流沿岸以及饮用水水源地环境风险防控。严格控制沿岸石油加工、化学原料和化学制品制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目环境风险。强化地表水、地下水和土壤污染风险协同防控，建立完善突发环境事件应急管理体系，全面排查“千吨万人”饮用水水源地周边环境问题并及时开展专项整治，保障饮用水水源地安全。重点加强环境风险分级分类管控，建立全市环境风险源在线监控预警系统，强化化工企业、涉重金属行业、工业园区和尾矿库等重点环境风险源的环境风险防控。构建企业、园区和区域三级环境风险防控联动体系，增强园区风险防控能力。园区管理机构应定期开展环境风险评估，编制完善综合环境应急预案并备案，整合应急资源，储备环境应急物资及装备，定期组织开展应急演练，全面提升园区突发环境事件应急处理能力。
持续推进土壤环境风险管控工作。实行农用地分类分级安全利用，有效提升农用地土地资源开发利用率，依法划定特定农作物禁止种植区域，严格按照耕地土壤环境质量类别划分成果对耕地实施安全利用，防范农产品重金属含量超标风险。加强建设用地准入管理，规范受污染建设用地地块再开发。加强尾矿库的环境风险排查与防范。加强金属矿采选、金属冶炼企业的重金属污染风险防控。强化选矿废水治理设施的升级改造，选矿废水原则上回用不外排。全力避免因各类安全事故（事件）引发的次生环境风险事故（事件）。
	本项目将采取一系列风险防范措施，制定并落实企业突发环境事件应急预案，建立体系完备的风险管控体系，符合环境风险防控要求。
	相符

	
生态准入清单（乐昌经济开发区重点管控单元）

	区域布局管控
	1-1.【产业/鼓励引导类】重点发展现代轻工产业（消费电子等）、先进装备制造业等产业，优先引进无污染物或轻污染项目。
1-2.【产业/禁止类】园区禁止引入专业电镀、化学制浆、鞣革等水污染物排放量大或排放一类污染物、持久性有机污染物的项目。
1-3.【产业/限制类】严格限制不符合园区发展定位的项目入驻。
1-4.【产业/综合类】居民区、学校等环境敏感点邻近地块优先布局废气排放量小、工业噪声影响小的产业。
	本项目主要从事蚊香、电蚊液生产制造，不属于园区禁止引入项目，符合园区准入条件，符合相关规划。本项目废气排放量较小，噪声影响小，距离最近的环境敏感点约490m。
	相符

	
	能源资源利用
	2-1.【能源/鼓励引导类】园区内能源结构应以电能、燃气等清洁能源为主。
2-2.【水资源/综合类】提高园区水资源利用效率，加快中水回用系统建设。
2-3.【其他/综合类】有行业清洁生产标准的新引进项目清洁生产水平须达到本行业国内先进水平。
	1、本项目使用电能；
2、运营过程中仅消耗一定水资源，不属于高污染高耗能项目；
3、本项目所属行业暂未发布行业清洁生产标准，本项目将根据相关要求开展清洁生产工作。
	相符

	
	污染物排放管控
	3-1.【水、大气/限制类】园区各项污染物排放总量不得突破园区规划环评核定的污染物排放总量管控要求。
3-2.【水/限制类】实行重点重金属污染物（铅、砷、汞、镉、铬）等量替代。严格控制涉重金属及有毒有害污染物排放的项目建设，新建、改建、扩建涉重金属重点行业的项目应明确重金属污染物总量来源。
3-3.【大气/限制类】新建项目原则上实施氮氧化物、挥发性有机物排放量等量替代。
3-4.【其它/鼓励引导类】支持危险废物专业收集转运和利用处置单位建设区域性收集网点和贮存设施。
	1、本项目挥发性有机物排放量实行总量控制，排放总量来源由相关单位分配。
2、本项目不涉及重金属污染物。
3、本项目不排放氮氧化物，挥发性有机物排放量进行等量替代；
4、本项目危废储存至危废暂存间后委托有资质单位处理。
	相符

	
	环境风险防控
	4-1.【风险/综合类】园区内生产、使用、储存危险化学品的项目应设置足够容积的事故应急池，园区应制定环境风险事故防范和应急预案，建立健全企业、园区和市政三级事故应急体系，落实有效的事故风险防范和应急措施，有效防范污染事故发生，并避免发生事故对周围环境造成污染，确保环境安全。园区污染处理厂设置足够容积的事故应急池，纳污水体设置水质监控断面，发现问题，及时采取限制废水排放等措施。
	本项目并制定有效的环境风险事故风险防范、应急措施和应急预案，为防范污染事故发生，并避免发生事故对周围环境造成污染，确保环境安全。
	相符



表4  项目与相关管控单元相符性分析
	环境管控单元编码
	环境管控单元名称
	管控单元分类

	YS4402813110001
	乐昌市生态空间一般管控区
	生态空间一般管控区

	管控维度
	管控要求
	项目情况
	相符性

	区域布局管控
	按国家和省统一要求管理。
	项目不涉及自然生态用地，符合城市规划
	符合

	环境管控单元编码
	环境管控单元名称
	管控单元分类

	YS4402813210014
	武水韶关市长来-廊田镇控制单元
	水环境一般管控区

	管控维度
	管控要求
	项目情况
	相符性

	区域布局管控
	严格执行畜禽养殖禁养区管理要求，畜禽养殖禁养区内严禁建设规模化畜禽养殖场和规模化畜禽养殖小区，禁养区外的养殖场应配套污染防治设施
	本项目不涉及畜禽
养殖。
	符合

	环境风险防控
	集中式污水处理厂应采取有效措施，防止事故废水直接排入水体
	本项目不属于集中式污水处理厂建设，依托的园区污水处理厂设有应急措施，防止事故废水直接排入水体。
	符合

	环境管控单元编码
	环境管控单元名称
	管控单元分类

	YS4402812310002
	大气环境高排放重点管控区
	重点管控区

	管控维度
	管控要求
	项目情况
	相符性

	区域布局管控
	1-1.引导工业项目科学布局，新建项目原则上入园管理，推动现有工业项目集中进园。
1-2.严格控制涉重金属及有毒有害污染物排放的项目建设，新建、改建、扩建涉重金属重点行业的项目应明确重金属污染物总量来源。
1-3.严格限制新建除热电联产以外的煤电项目；严格限制新（改、扩）建钢铁、建材（水泥、平板玻璃）、焦化、有色金属冶炼、石化等高污染行业项目。
1-4.禁止违法露天焚烧秸秆等产生烟尘污染物质以及焚烧垃圾等产生有毒有害烟尘、恶臭气体物质的行为。
	1-1.本项目选址位于乐昌产业转移工业园，属于入园管理项目；
1-2.本项目不涉及重金属及有毒有害污染物排放。
1-3.本项目不涉及。
1-4.本项目不涉及。
	符合

	能源资源利用
	4-1.推广节能技术，加快发展绿色货运与现代物流。
4-2.禁燃区内，禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施；已有使用高污染燃料设施改用清洁能源。
4-3.科学实施能源消费总量和强度“双控”，新建高能耗项目单位产品(产值)能耗达到国际国内先进水平。
	本项目使用能源为电能，不涉及高污染燃料且项目不属于高能耗类型项目
	符合

	污染物排放管控
	2-1.园区各项污染物排放总量不得突破园区规划环评核定的污染物排放总量管控要求。
2-2.实行重点重金属污染物（铅、砷、汞、镉、铬）等量替代。严格控制涉重金属及有毒有害污染物排放的项目建设，新建、改建、扩建涉重金属重点行业的项目应明确重金属污染物总量来源。
2-3.新建项目原则上实施氮氧化物、挥发性有机物排放量等量替代。
2-4.支持危险废物专业收集转运和利用处置单位建设区域性收集网点和贮存设施。
2-5.积极实行集中供热，应尽快关停现有企业小锅炉。
	2-1.项目生产过程产生的挥发性有机物没有突破园区规划环评核定的污染物排放总量，需向韶关市生态环境局乐昌分局申请分配实行等量代替；
2-2项目不涉及重金属污染物排放；
2-3、项目生产过程产生的挥发性有机物需向韶关市生态环境局乐昌分局申请分配实行等量代替；
2-4.本项目不涉及危险废物专业收集转运和利用处置。
2-5.本项目不设锅炉
	符合

	环境风险防控
	4-1.集中式污水处理厂应采取有效措施，防止事故废水直接排入水体。
4-2.有水环境污染风险的企事业单位，应当制定有关水污染事故的应急方案，做好应急准备，并定期进行演练，做好突发水污染事故应急处置和事后恢复等工作。有水环境污染风险的企事业单位，生产、储存危险化学品的企事业单位，应当采取措施，防止在应急处置过程中产生的消防废水、废液直接排入水体。
	项目制定了完善的环境风险防范与应急措施。
	符合

	环境管控单元编码
	环境管控单元名称
	管控单元分类

	YS4402812540001
	乐昌市高污染燃料禁燃区
	重点管控区

	管控维度
	管控要求
	项目情况
	相符性

	区域布局管控
	禁止新、扩建燃用高污染燃料的设施
	本项目使用电能，不使用高污染燃料。
	符合

	能源资源利用
	在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；已建成的高污染燃料设施应当改用天然气、页岩气、液化石油气、电等清洁能源。
	本项目使用电能，不销售、不使用高污染燃料。
	符合

	污染物排放管控
	禁燃区内使用生物质成型燃料锅炉和气化供热项目的，污染物排放浓度要达到或优于天燃气锅炉对应的大气污染物排放标准（折算基准氧含量排放浓度时，生物质成型燃料锅炉按9%执行，生物质气化供热项目按3.5%执行）。
	本项目不涉及
	符合


6、 本项目与相关环保法规的相符性分析
本项目与相关环保法规政策的相符性见下表。
表5 本项目与相关环保法规政策的相符性分析
	序号
	文件
	文件要求
	本项目情况
	符合判定

	1
	《广东省生态环境保护“十四五”规划》（粤环〔2021〕10 号）
	加强高污染燃料禁燃区管理。在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的按要求改用天然气、电力或者其他清洁能源。
	本项目运营过程中所用的资源主要为水、电洁净能源，不使用高污染燃料，不涉及锅炉的使用。
	符合

	
	
	大力推进挥发性有机物（VOCs）源头控制和重点行业深度治理。开展原油、成品油、有机化学品等涉VOCs物质储罐排查，深化重点行业VOCs排放基数调查，系统掌握工业源VOC产生、处理、排放及分布情况，分类建立台账，实施VOCs精细化管理。 
在石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业建立完善源头、过程和末端的VOCs全过程控制体系。大力推进低VOCs含量原辅材料源头替代，严格落实国家和地方产品VOCs含量限值质量标准，禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。严格实施VOCs排放企业分级管控，全面推进涉VOCs排放企业深度治理。开展中小型企业废气收集和治理设施建设、运行情况的评估，强化对企业涉VOCs生产车间/工序废气的收集管理，推动企业开展治理设施升级改造。推进工业园区、企业集群因地制宜统筹规划建设一批集中喷涂中心（共性工厂）、活性炭集中再生中心，实现VOCs集中高效处理。开展无组织排放源排查，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理，深入推进泄漏检测与修复（LDAR）工作。
	本项目建成后，建立并完善相关台账管理制度，按要求在相应环节设置台账记录。
本项目主要从事蚊香、电蚊液生产制造，有机废气经收集后统一进入二级活性炭装置（TA001）处理后通过楼顶（22.5m）排气筒（DA001）进行排放。
	符合

	2
	《韶关市生态环境保护“十四五”规划》（粤环〔2021〕10 号）
	推进挥发性有机物（VOCs）源头控制和重点行业深度治理。开展原油、成品油、有机化学品等涉VOCs物质储罐排查，深化重点行业VOCs排放基数调查，系统掌握工业源VOCs产生、处理、排放及分布情况，分类建立台账，实施 VOCs 精细化管理。严格落实国家产品VOCs含量限值标准，除现阶段确无法实施替代的工序外，禁止新建生产和使用高挥发性有机物原辅材料的项目。 
严格实施VOCs排放企业分级管控，全面推进涉VOCs排放企业深度治理。督促VOCs重点企业编制VOCs深度治理手册，组织和指导VOCs重点企业“照单施治”。抓好化工园区和化工企业VOCs排放管理。推动化工园区增加环境VOCs自动监测站点，强化重点企业VOCs排放监管。开展无组织排放源排查，深入推进泄漏检测与修复（LDAR）工作。
	本项目不涉及储罐，本项目建成后，建立并完善相关台账管理制度，按要求在相应环节设置台账记录。本项目位于乐昌产业转移工业园，生产车间有机废气经收集后统一进入二级活性炭装置（TA001）处理后通过楼顶（22.5m）排气筒（DA001）进行排放。
	符合

	3
	《广东省大气污染防治条例》（2019年3月1日起实施及2022年修改）
	新建、改建、扩建排放挥发性有机物的建设项目，应当使用污染防治先进可行技术。下列产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当优先使用低挥发性有机物含量的原材料和低排放环保工艺，在确保安全条件下，按照规定在密闭空间或者设备中进行，安装、使用满足防爆、防静电要求的治理效率高的污染防治设施；无法密闭或者不适宜密闭的，应当采取有效措施减少废气排放：（一）石油、化工、煤炭加工与转化等含挥发性有机物原料的生产；（二）燃油、溶剂的储存、运输和销售；（三）涂料、油墨、胶粘剂、农药等以挥发性有机物为原料的生产；（四）涂装、印刷、粘合、工业清洗等使用含挥发性有机物产品的生产活动；（五）其他产生挥发性有机物的生产和服务活动。
	本项目使用的大气污染防治技术为可行技术。生产过程产生的有机废气经密闭集气罩收集后采用“二级活性炭吸附”废气处理装置处理后经一根排气筒排放，符合要求。
	符合

	4
	《广东省水污染防治条例》（2021 年修正）相符性分析

	排放水污染物的企业事业单位和其他生产经营者应当承担水污染防治主体责任，防止、减少水环境污染和生态破坏，对所造成的损害依法承担责任。

	本项目生活污水经三级化粪池预处理达到标准后排入园区污水处理厂进一步处理。
	符合


7、 本项目与挥发性有机物（VOCs）排放规定的相符性分析
本项目与挥发性有机物（VOCs）排放规定的相符性见下表。
表6 本项目与挥发性有机物（VOCs）排放规定的相符性分析
	序号
	文件
	文件要求
	本项目情况
	符合判定

	1
	《生态环境部关于印发〈重点行业挥发性有机物综合治理方案〉的通知（环大气[2019]53号）
	（1） 大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，……化工行业要推广使用低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料，加快对芳香烃、含卤素有机化合物的绿色替代。……鼓励加快低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂等研发和生产。
（2） 全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含 VOCs 原辅材料、含VOCs产品、含VOCs 废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。……
（三）推进建设适宜高效的治污设施。……采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。……规范工程设计。采用吸附处理工艺的，应满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》要求。……
	1、本项目原辅料混合无化学反应，原辅料挥发性不强，本项目主要从事蚊香、电蚊液生产制造。
2、本项目VOCs物料均储存在密闭容器内，主要为密闭包装桶，存放过程中密闭、防水、防晒，原辅料存放过程中无VOCs产生，中转运输时也采用密闭中转桶，符合VOCs物料储存无组织排放控制要求。
3、本项目生产车间有机废气统一收集后采用二级活性炭吸附进行处理，后经一根排气筒（DA001）排放，符合要求。
	符合

	
	
	重点行业治理任务：
化工行业VOCs综合治理。加强制药、农药、涂料、油墨、胶粘剂、橡胶和塑料制品等行业VOCs治理力度。重点提高涉VOCs排放主要工序密闭化水平，加强无组织排放收集，加大含VOCs物料储存和装卸治理力度。……
积极推广使用低VOCs含量或低反应活性的原辅材料，加快工艺改进和产品升级。……
加快生产设备密闭化改造。对进出料、物料输送、搅拌、固液分离、干燥、灌装等过程，采取密闭化措施，提升工艺装备水平。加快淘汰敞口式、明流式设施。重点区域含VOCs物料输送原则上采用重力流或泵送方式，逐步淘汰真空方式；有机液体进料鼓励采用底部、浸入管给料方式，淘汰喷溅式给料；固体物料投加逐步推进采用密闭式投料装置。
严格控制储存和装卸过程VOCs排放。……
实施废气分类收集处理。优先选用冷凝、吸附再生等回收技术；难以回收的，宜选用燃烧、吸附浓缩+燃烧等高效治理技术。……
加强非正常工况废气排放控制。……
	本项目属于化工行业，本项目主要从事蚊香、电蚊液生产制造，项目加强对生产时有机废气的收集，采用密闭集气罩进行收集。
本项目原辅料混合无化学反应，原辅料挥发性不强。
本项目采用密闭集气罩对生产过程中产生的有机废气进行收集，密闭集气罩对工序四周进行包围，仅保留物料进出口。
本项目VOCs物料均储存在密闭容器内，主要为密闭包装桶，存放过程中密闭、防水、防晒，原辅料存放过程中无VOCs产生，中转运输时也采用密闭中转桶，符合VOCs物料储存无组织排放控制要求。
本项目生产车间有机废气经收集后采用“二级活性炭”废气处理装置处理后通过排气筒有组织排放，符合要求。活性炭定期更换处置。
非正常工况下项目进行停车处理，待维修恢复后再进行生产。
	符合

	2
	《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）
	VOCs物料储存：
1、 VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；
2、 盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地，盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口、保持密闭；
3、 VOCs物料储罐应密封良好，其中挥发性有机液体储罐应符合挥发性有机液体储罐的相关规定；
4、 VOCs物料储库、料仓应满足对密闭空间的要求。
	1、本项目VOCs物料均储存在密闭容器内，为密闭包装桶，存放过程中密闭、防水、防晒。
2、 本项目盛装VOCs物料的包装桶分别储存在各仓库中，非取用状态时均加盖、封口、保持密闭。
3、 本项目不涉及储罐。
4、 本项目VOCs物料储库、料仓应满足对密闭空间的要求
	符合

	
	
	VOCs物料转移和输送无组织排放控制要求：
1、 液态VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液体VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车。
2、 粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。
3、 对挥发性有机液体进行装载时，应符合挥发性有机液体装载规定。
	1、本项目液态VOCs物料采用密闭管道输送或密闭容器，中转时采用密闭中转桶。
2、 本项目不涉及粉状、粒状VOCs物料。
3、 本项目挥发性有机液体进行装载时，符合挥发性有机液体装载规定
	符合

	
	
	工艺过程VOCs无组织排放控制过程：
1、 VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统：无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。
2、 有机聚合物产品用于制品生产的过程，在（混合/混炼、塑炼/塑化/熔化、加工成型（挤出、注射、压制、压延、发泡、纺丝等）等作业中应采用密闭设备或在密闭空间内操作，或采取局部气体收集措施；废气应排至VOCs废气收集处理系统。
	1、 本项目物料搅拌时采用密闭的搅拌锅，进行喷药、灌装等工序时采用密闭集气罩进行收集，对工序四周进行密闭，仅保留物料进出口
2、生产过程产生的有机废气经密闭罩收集后，经过“二级活性炭吸附”废气处理装置处理后由一根排气筒排放（DAD001），符合要求。
	符合

	
	
	有组织排放控制要求：
1、 收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外。
2、 VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行，较生产工艺设备做到“先启后停”。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。
3、 排气筒高度不低于15m（因安全考虑或有特殊工艺要求的除外），具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。
4、 当执行不同排放控制要求的废气合并排气筒排放时，应在废气混合前进行监测，并执行相应的排放控制要求；若可选择的监控位置只能对混合后的废气进行检测，则应按各排放控制要求中最严格的规定执行。
	1、 本项目产生的有机废气采用“二级活性炭吸附”废气处理装置。本项目不属于重点地区，产生的NMHC初始排放速率＜3kg/h。
2、本项目VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用。
3、本项目涉有机废气排气筒为楼顶排气筒排放（22.5m）。
4、本项目废气经处理后能满足相关排放控制要求。
	符合

	3
	《广东省涉挥发性有机物（VOCs）重点行业治理指引》中“二、 化学原料和化学制品制造业 VOCs 治理指引”
	源头削减
	符合

	
	
	低（无）泄漏设备
	使用无泄漏、低泄漏的泵、压缩机、过滤机、离心机、干燥设备等
	本项目使用无泄漏的搅拌锅等设备，符合要求
	

	
	
	控制过程
	符合

	
	
	物料输送

	液态物料应采用密闭管道，采用非管道输送方式转移液态 VOCs 物料时，应采用密闭容器、罐车。粉状、粒状 VOCs 物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。
	本项目液态VOCs物料采用密闭管道输送或密闭容器，中转时采用密闭中转桶。本项目不涉及粉状、粒状VOCs物料。
本项目挥发性有机液体进行装载时，符合挥发性有机液体装载规定
	

	
	
	投料和卸料
	液态 VOCs 物料采用密闭管道输送方式或采用高位槽（罐）、桶泵等给料方式密闭投加；无法密闭投加的，在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气排至 VOCs 废气收集处理系统。
	本项目液态VOCs物料采用密闭管道输送或密闭容器，中转时采用密闭中转桶。采用桶泵等给料方式密闭投加，符合要求。
	

	
	
	配料加工及包装
	VOCs 物料的配料、混合、研磨、造粒、切片、压块、分散、调色、兑稀、过滤、干燥以及灌装或包装等过程，采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气排至废气收集处理系统；无法密闭的，采取局部气体收集措施，废气排至废气收集处理系统。
	生产过程产生的VOCS经密闭集气罩收集后，通过“二级活性炭吸附”废气处理装置处理后经一根排气筒（DA001）排放，符合要求
	

	
	
	末端治理
	符合

	
	
	废气收集
	采用外部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3m/s
	项目密闭罩控制风速为0.3m/s，符合要求
	

	
	
	
	废气收集系统的输送管道应密闭。废气收集系统应在负压下运行，若处于正压状态，应对管道组件的密封点进行泄漏检测，泄漏检测值不应超过 500μmol/mol，亦不应有感官可察觉泄漏。
	
本项目废气收集系统的输送管道进行密闭，符合要求
	

	
	
	末端治理与排放水平
	1、涂料、油墨及胶粘剂工业企业有机废气排气筒排放浓度不高于《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB 37824-2019）排放限值要求，其他无行业标准的企业有机废气排气筒排放浓度不高于广东省《大气污染物排放限值》（DB4427-2001）第Ⅱ时段排放限值，若国家和我省出台并实施适用于该行业的大气污染物排放标准，则有机废气排气筒排放浓度不高于相应的排放限值；若收集的废气中 NMHC 初始排放速率≥3kg/h，处理效率≥80%；
2、厂区内无组织排放监控点 NMHC 的小时平均浓度值不超过6 mg/m3，任意一次浓度值不超过20 mg/m3。
	本项目产生的有机废气经密闭罩收集后，通过“二级活性炭吸附装置”废气处理装置处理后由一根排气筒（DA001）排放，废气有组织、无组织排放均满足相关要求。
	

	
	
	环境管理
	符合

	
	
	管理台账

	建立含VOCs原辅材料台账，记录含VOCs原辅材料的名称及其VOCs含量、采购量、使用量、库存量、含VOCs原辅材料回收方式及回收量。建立密封点台账，记录密封点检测时间、泄漏检测浓度、修复时间、采取的修复措施、修复后的泄漏检测浓度等信息。建立有机液体储存台账，记录有机液体物料名称、储罐类型及密封方式、储存温度、周转量、油气回收量等信息。建立有机液体装载台账，记录有机液体物料名称、装载方式、装载量、油气回收量等信息。建立废水集输、储存处理处置台账，记录废水量、废水集输方式（密闭管道、沟渠）等信息。
建立非正常工况排放台账，记录开停工、检维修时间，退料、吹扫、清洗等过程含VOCs物料回收情况，VOCs 废气收集处理情况，开车阶段产生的易挥发性不合格品的产量和收集情况。建立事故排放台账，记录事故类别、时间、处置情况等。建立废气治理装置运行状况、设施维护台账，主要记录内容包括：治理设施的启动、停止时间；吸收剂、吸附剂等的治理分析数据、采购量、使用量及更换时间等；治理装置运行工艺控制参数；主要设备维修情况；运行事故及处理、整改情况；定期检验、评价及评估情况等。
建立危废台账，整理危废处置合同、转移联单及危废处理方资质佐证材料。台账保存期限不少于3年。
	本项目建成后，建立并完善相关台账管理制度，按要求在相应环节设置台账记录，安排专人负责进行台账记录并保存。

	

	4
	《关于印发<广东省臭氧污染防治（氮氧化物和挥发性有机物协同减排）实施方案>（2023-2025 年）的通知》（粤环函〔2023〕45号）

	行业低VOCs含量原辅材料替代，引导生产和使用企业供应和使用符合国家质量标准的产品；企业无组织排放控制措施及相关限值应符合《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB 37822）》 《固定污染源挥发性有机物排放综合标准（DB 44/2367）》和《广东省生态环境厅关于实施厂区内挥发性有机物无组织排放监控要求的通告》（粤环发〔2021〕4 号）要求，无法实现低VOCs原辅材料替代的工序，宜在密闭设备、密闭空间作业或安装二次密闭设施；新、改、扩建项目限制使用光催化、光氧化、水喷淋（吸收可溶性 VOCs 除外）、低温等离子等低效VOCs治理设施（恶臭处理除外），组织排查光催化、光氧化、水喷淋、低温等离子及上述组合技术的低效 VOCs 治理设施，对无法稳定达标的实施更换或升级改造。


	本项目VOCs物料均储存在密闭容器内，主要为密闭包装桶。本项目液态VOCs物料采用密闭管道输送或密闭容器，中转时采用密闭中转桶。生产时产生的有机废气经密闭集气罩收集后经过“二级活性炭吸附”废气处理装置处理后通过一根排气筒（DA001）排放，物料储存符合相关要求，项目VOCs无组织排放控制符合相关限值要求，VOCs收集、处理符合相应要求，活性炭定期更换处置。
	符合

	5
	《关于加强重点行业涉新污染物建设项目环境影响评价工作的意见》（环环评(2025)28号）
	一、突出管理重点
重点关注重点管控新污染物清单、有毒有害污染物名录、优先控制化学品名录以及《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》（简称《斯德哥尔摩公约》）附件中已发布环境质量标准、污染物排放标准、环境监测方法标准或其他具有污染治理技术的污染物。重点关注石化、涂料、纺织印染、橡胶、农药、医药等重点行业建设项目，在建设项目环评工作中做好上述新污染物识别，涉及上述新污染物的执行本意见要求；不涉及新污染物的，无需开展相关工作。
二、禁止审批不符合新污染物管控要求的建设项目
各级环评审批部门在受理和审批建设项目环评文件时，应落实重点管控新污染物清单、产业结构调整指导目录、《斯德哥尔摩公约》生态环境分区管控方案和项目所在园区规划环评等有关管控要求。对照不予审批环评的项目类别（见附表），严格审核建设项目原辅材料和产品，对于以禁止生产、加工使用的新污染物作为原辅料或产品的建设项目，依法不予审批。
	1、本项目属于农药行业，不涉及重点管控新污染物清单、有毒有害污染物名录、优先控制化学品名录以及《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》（简称《斯德哥尔摩公约》）
2、本项目不涉及重点管控新污染物清单，不涉及《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的限制类及淘汰类，不涉及不予审批环评的项目类别，符合生态环境管控要求、园区规划环评要求等。
	符合







[bookmark: _Toc11879]二、建设项目工程分析
	建设内容
	项目概况：
广东省中立日化有限公司成立于2025年，主要从事蚊香、电蚊液、杀虫剂等生产制造。广东省中立日化有限公司计划在韶关市乐昌市廊田镇乐昌产业转移工业园乐园大道23号6号厂房栋4层(广东乐昌经济开发区)建设广东省中立日化有限公司新建项目。（以下简称“本项目”）
本项目企业租用工业园区内已建厂房进行生产建设，租用面积为1294.74m2，位于乐园大道23号6号厂房的第四层（6号厂房共四层，厂房一层高约7.5m，二、三、四层均高约5m，6号厂房总高约22.5m）。本项目主要生产蚊香、电蚊液产品，建成后生产规模可达：年产2000吨盘式蚊香、10万瓶电蚊香液。
1、 环评类别判定说明
表7  环评类别判定表
	序号
	产品产能
	工艺
	产品类别
	国民经济行业类别
	对应名录的条款
	敏感区
	类别

	1
	年产2000吨盘式蚊香、10万瓶电蚊香液
	投料-搅拌-喷药-理片-包装
	盘式蚊香
	C2631 化学农药制造
	二十三、化学原料和化学制品制造业 26

	44.农药制造263
	单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的（不产生废水或挥发性有机物的除外）
	无
	报告表

	
	
	
	电蚊香液
	
	
	
	
	
	

	注：名录中所标“*”号，指在工业建筑中生产的建设项目


综上判定，项目各类产品生产过程均不涉及化学反应，仅为“物理搅拌、复配、灌装”过程，根据国家生态环境部令第16号《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年1月1日起执行），本项目应编制环境影响报告表。
2、 项目建设内容
1、基本信息
本项目主要建设工程内容如下。


表8  项目工程组成一览表
	工程类别
	序号
	名称
	层数
	占地面积（m2）
	建筑面积（m2）
	结构
	备注

	主体工程
	1 
	生产车间
	1
	1294.74
	1294.74
	混凝土
	已建厂房

	
	2 
	搅拌房
	1
	8.38
	8.38
	钢结构
	均位于生产车间

	辅助工程
	3 
	会议室
	1
	24.89
	24.89
	钢结构
	

	
	4 
	办公室
	1
	26.96
	26.96
	钢结构
	

	
	5 
	检验室
	1
	69.15
	69.15
	钢结构
	

	运储工程
	6 
	原料仓
	1
	6.94
	6.94
	钢结构
	

	
	7 
	原药仓
	1
	7.84
	7.84
	钢结构
	

	公用工程
	8 
	供水
	/
	由园区供水管网供应
	/

	
	9 
	供电
	/
	由园区供电电网供应
	/

	环保工程
	10 
	废气
	/
	生产车间有机废气经收集后统一进入二级活性炭装置（TA001）处理后通过楼顶（22.5m）排气筒（DA001）进行排放
	/

	
	11 
	废水
	/
	生活污水由三级化粪池预处理达标后排入园区污水处理厂进一步处理。
	/

	
	12 
	噪声
	/
	选用低噪声设备，减振、隔声、合理布局等。
	/

	
	13 
	固废
	/
	设置一处危废暂存间，位于生产车间的东南侧，面积约10.85m2
	/


2、主要产品及产能
本项目产品方案详见下表：
表9  本项目产品方案一览表
	序号
	产品类别
	形态
	年产量
	最大储存量
	规格
	最终原药含量浓度

	1 
	盘式蚊香
	固态
	2000吨（约666.667万包）
	5.4t约1.8万包）
	300g/包
	5%氯氟醚菊酯盘式蚊香

	2 
	电热蚊香液
	液态
	10万瓶（约4t）
	1000瓶（约0.04t）
	40g/瓶
	1%氯氟醚菊酯电热蚊香液


3、主要原辅材料及用量
本项目原辅料使用情况详见下表（MSDS见附件5）：
表10  本项目原辅料使用情况一览表
	序号
	原料品名
	年用量（t/a）
	最大储存量（t）
	储存位置
	状态

	
	
	盘式蚊香
	电热蚊香液
	合计
	
	
	

	1 
	香坯
	1968.4616
	/
	1968.4616
	5.4
	仓库区
	固体

	2 
	氯氟醚菊酯
	1.6
	0.035
	1.635
	0.05
	原药仓
	液体

	3 
	煤油（轻质白油）
	30
	3.35
	33.35
	0.165
	原料仓
	液体

	4 
	分装空瓶
	/
	10万瓶
	10万瓶
	1000瓶
	仓库区
	固体

	5 
	芯棒
	/
	10万只
	10万只
	1000只
	仓库区
	固体


本项目原辅料的理化性质如下： 
氯氟醚菊酯：
氯氟醚菊酯，CAS号352271-52-4；化学名称是2,3,5,6-四氟-4 -甲氧甲基苄基（1R,3S）-3- (2,2-二氯乙烯基)-2,2-二甲基环丙烷羧酸酯，分子式C17H16Cl2F4O3，分子量415.2，属于含氟拟除虫菊酯类化合物。常温下液体状，熔点72-75℃，200℃时蒸气压686.2Pa，密度约1.442g/cm3（20℃）。难溶于水，易溶于甲苯、氯仿、丙酮等有机溶剂；酸性和中性条件下稳定，遇强碱易水解，常温下可稳定贮存两年。氯氟醚菊酯不属于高毒、高残留以及对环境或农产品质量安全影响大的农药，对人畜属低毒，大鼠急性经口LD50＞500mg/kg，急性经皮LD50＞5000mg/kg。其作用机制是与昆虫神经细胞钠离子通道结合，干扰离子流动，造成昆虫神经系统紊乱，最终麻痹死亡，是兼具吸入和触杀作用的杀虫剂。核心用于家用卫生杀虫剂，是蚊香、电蚊香液、杀虫气雾剂等产品的常见有效成分，对蚊、蝇等卫生害虫击倒和杀灭活性强；也可与其他菊酯类成分复配，用于防治蟑螂、跳蚤等爬虫。
煤油（又称液蜡、轻质白油）：
轻质石油产品的一类，是低黏度精制矿物油。常温下为无色、透明、无异味的液体，流动性好。运动黏度（40℃）：约4.5-5.5 mm2/s，凝固点：≤-10℃，低温下仍能保持良好流动性，闪点103.5℃，属于可燃液体，不属于易燃品。平均分子量在200～250之间。密度0.8g/cm3。运动黏度40℃为1.0～2.0mm2/s。几乎不溶于水和乙醇，易溶于苯、甲苯、二甲苯、汽油、柴油等有机溶剂，也可与多数油脂、蜡类混溶。化学性质稳定，不易氧化、燃烧（闪点较高），对光、热、酸、碱（中性至弱碱性）均不敏感，长期储存不易变质。 毒性与安全性：对人体低毒、无刺激性，符合食品级标准的5号液蜡可用于食品加工（如脱模、润滑），也常用于化妆品、塑料助剂、蚊香黏合/助燃等领域，本项目煤油用于原药的稀释剂，原药溶入煤油后喷于蚊香上或制成蚊香液产品。
香坯：
多为螺旋盘状，颜色是淡黄色至浅褐色，优质白坯表面平整光滑、结构密实无明显孔隙。质地坚韧抗折力强，不易断裂破碎，干燥后无刺鼻异味，部分含艾叶粉、柏木粉的白坯会带淡淡的植物清香。燃烧特性：可燃且燃烧稳定，主要成分为木粉、碳粉、黏粉。 物理与化学稳定性：干燥状态下稳定性好，水分含量低，置于阴凉干燥处不易变质；但受潮后易变软、发霉，干燥后会变脆易裂。化学性质稳定，在常温下不与常见物质发生反应，也不会自行分解。
4、主要原辅材料及用量
表11 本项目物料平衡表
	盘式蚊香

	投入
	产出

	物料名称
	数量（t/a）
	物料名称
	数量（t/a）

	香坯
	1968.4616
	盘式蚊香
	2000

	氯氟醚菊酯
	1.6
	有机废气
	0.0616

	煤油（轻质白油）
	30
	
	

	合计
	2000.0616
	合计
	2000.0616

	电热蚊香液

	投入
	产出

	物料名称
	数量（t/a）
	物料名称
	数量（t/a）

	氯氟醚菊酯
	0.035
	电热蚊香液
	4

	煤油（轻质白油）
	3.35
	有机废气
	0.0066

	芯棒
	0.6216
	
	

	合计
	4.0066
	合计
	4.0066


5、主要生产设备
本项目设备详见下表：
表12 本项目主要生产设备一览表
	序号
	产品线
	设备名称
	规格参数
	数量
	所在工序

	1 
	盘式蚊香生产线
	搅拌锅
	Φ1100mm
	1台
	混合

	2 
	
	蚊香自动包装机
	3600包/小时
	1套
	喷药，包装

	3 
	
	封箱机
	/
	1台
	封箱

	4 
	电热蚊香液
	药液搅拌机
	100L/0.75KW
	1台
	搅拌

	5 
	
	自动插芯棒机
	HDCB-70
	1台
	插芯棒

	6 
	
	全自动灌装机
	HDGY-40
	1台
	灌装

	7 
	
	自动高速封口机
	/
	1台
	包装



表13 项目产能核算
	设备名称
	数量(台)
	单台生产速度
	年加工时间
	设备满负荷产能
	对应设计生产能力
	生产负荷

	蚊香自动包装机
	1
	3600包/h
	2080h
	748.8万包
	666.667万包
	89%

	全自动灌装机
	1
	50瓶/h
	2080h
	10.4万瓶
	10万瓶
	96%


设备满负荷产能满足相应设计生产能力的要求，项目主要设备数量和产能是匹配的。
6、人员及生产制度
本项目劳动定员15人。年工作时间为约260天，每班8小时，年工作时间约2080h，厂内不提供食宿。
7、给排水情况
（1）给水
本项目用水主要为生活用水。
生活用水：本项目拟设劳动定员15人，均不在厂内住宿，员工用水量为150m3 /a（0.58m3 /d）。
（2）排水：
生活污水：生活污水量按用水量的90%估计，则本项目办公生活污水产生量为135m3/a(即0.522m3/d)，生活污水经三级化粪池预处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中的第二时段三级标准，经污水管网接入园区污水处理厂集中处理。
给排水总结：项目给排水情况见下表，水平衡图见下图。
表14  本项目用水情况表（单位：m3/d）
	用水名称
	新鲜水
	循环水
	损耗量
	排放量

	生活用水
	0.58
	0
	0.058
	0.522

	合计
	0.58
	0
	0.058
	0.522



新鲜水
三级化粪池
生活用水
损耗：0.058
0.58
0.522
园区污水处理厂
0.522

图1  本项目水平衡示意图（单位m3/d）
8、能耗情况及计算过程
本项目用电由园区电网提供，能保证本项目正常供电，项目年用电量约10万千瓦时/年。
9、平面布局情况
本公司租用的建筑面积为1294.74m2，项目厂区总体为矩形，位于6号厂房的四层，设置有搅拌房、生产区、仓库区、原料仓、原药仓、危废间等。项目平面图见附图5。
10、四至情况
项目四周均为已建厂房。项目南面为4号厂房（广东科拓电子元件有限公司）、北面为8号厂房（乐昌鑫东奥包装有限公司）、东面为3号厂房（内有二楼广东杰创电子有限公司、三楼乐昌市盈鑫皮具有限公司等）、西面为7号厂房（暂无企业入驻）。地理位置图见附图1，项目四至图见附图2。
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	工艺流程和产排污环节
	工艺流程简述（图示）：
本项目运营期工艺流程如下：
1、 盘式蚊香生产工艺及产污流程：
喷药
收膜、包装

投料搅拌
VOCs
原辅料
工序
设备
污染物
原药、煤油
上片
搅拌锅
蚊香自动包装机
数片、理片
二级活性炭+楼顶（22.5m）排气筒（DA001）
污染防治措施
香坯
装箱、成品
混合好的原药
VOCs
封箱机

图2 盘式蚊香产品生产工艺流程图
盘式蚊香产品工艺描述：
先进行药液制备，按一定比例将原药、煤油放入密闭搅拌锅内搅拌混合均匀。将搅拌混合好的原药放料进入密闭中转桶内，由密闭中转桶转移至蚊香自动包装机（成套设备），通过泵输送至喷药工序的供料系统，输送管路均为密闭。本项目搅拌工序工作时搅拌锅为密闭密封状态，搅拌完成后通过下口管道输送至密闭中转桶中进行中转，且项目原药、煤油等物料根据上文理化性质介绍可知沸点较高，挥发性较低，所以搅拌工序挥发产生的有机废气主要产生于搅拌前的投料操作。
上片工序为将香坯放置于蚊香自动包装机输送线上，蚊香自动包装机生产线进行自动输送。输送线经过喷药工序时，通过输送线上端喷药喷头将混合好的原药均匀喷洒至香坯上，滴落的原药经下端收集回供料系统进行循环喷洒，喷药工序会产生挥发性有机污染物，喷药工序均为密闭操作，设备上端直连废气收集系统，仅留进料、出料口。喷好药后的蚊香经过输送线进行自动计数数片、同时整理蚊香的端头，将整理好的蚊香通过热封设备完成包膜，起到防潮、防药剂挥发的作用，后将成品装箱即可。
2、 电热蚊香液生产工艺及产污流程：
装芯棒
包装

投料搅拌
VOCs
原辅料
工序
设备
污染物
原药、煤油
装瓶
搅拌机
全自动灌装机
加瓶盖
二级活性炭+楼顶（22.5m）排气筒（DA001）
污染防治措施
芯棒
VOCs
自动插芯棒机
自动封口机
VOCs

图3 电热蚊香液产品生产工艺流程图
电热蚊香液产品工艺描述：
配制药液：按一定比例往药液搅拌机内加入煤油、原药，使用药液搅拌机进行搅拌混合，本项目搅拌工序工作时搅拌机为密闭密封状态，搅拌完成后通过下口管道输送至密闭中转桶中进行中转，且项目原药、煤油等物料根据上文理化性质介绍可知沸点较高，挥发性较低，所以搅拌工序挥发产生的有机废气主要产生于搅拌前的投料操作。
混合好的原药采用全自动灌装机进行灌装，灌装好原药后采用自动插芯棒机进行进行芯棒套装，灌装工序及插芯棒工序会产生有机废气，后人工用旋盖器将产品密封，最后将产品包装成箱入库。
表15  项目主要产污工序一览表
	序号
	污染类别
	污染源名称
	产生工艺
	主要污染因子

	1
	废气
	投料搅拌、喷药、灌装、装芯棒
	投料、搅拌、喷药、灌装
	挥发有机物（以NMHC表征）、生产异味

	2
	废水
	生活污水
	办公生活
	CODCr、BOD5、氨氮、SS

	3
	噪声
	设备运行噪声
	设备运转
	机械噪声

	4
	一般固废
	生活垃圾
	办公生活
	生活垃圾

	
	
	一般废包装材料
	包装
	塑料

	5
	危险废物
	废原料包装材料
	生产过程
	有机污染物

	
	
	废活性炭
	废气处理
	废活性炭




	与项目有关的原有环境污染问题
	与该项目有关的原有污染情况及主要环境问题：
本项目为新建项目，不存在与项目有关的原有污染问题。据现场调查，主要环境问题为周边企业的废水、废气和噪声等及附近道路的交通噪声和汽车尾气会对周围环境产生一定的负面影响。因此必须加强环境保护工作以减轻对周围环境的影响。
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	区域
环境
质量
现状
	一、大气环境质量现状
1、空气质量达标区判定
根据《韶关市生态环境保护战略规划（2020-2035）》，本项目选址区域空气环境质量功能区划为二类功能区，因此，项目所在区域环境空气质量执行国家《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级浓度限值标准。
由《韶关市生态环境状况公报（2024年）》可知，2024年韶关乐昌市环境空气质量各项指标均符合国家《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级浓度限值标准，项目所在地环境空气质量现状较好，所在区域为达标区。
2、基本污染物环境质量现状
表16  2024年乐昌市环境空气质量状况 （μg/m3）
	类别
	监测项目
	现状浓度
	标准值
	是否达标

	年均浓度
	SO2
	6
	60
	达标

	
	NO2
	12
	40
	达标

	
	PM2.5
	21
	30
	达标

	
	PM10
	31
	60
	达标

	日均浓度
	CO
	1.0mg/m3（日均值第95百分位数）
	4mg/m3
	达标

	
	O3
	108（最大8小时平均第90百分位数）
	160
	达标


3、特征污染物环境质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类)试行）》：“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。”本项目排放的特征污染物为非甲烷总烃、臭气浓度，非甲烷总烃、臭气浓度均没有相关国家、地方环境空气质量标准限值，因此，本项目无需对非甲烷总烃、臭气浓度进行环境质量现状补充监测。
二、地表水环境质量现状
根据《广东省地表水环境功能区划》（粤环〔2011〕14号），本项目所在区域主要地表水及纳污水体为武江（乐昌城-犁市），为Ⅲ类水质功能区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求“引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。”根据《韶关市生态环境状况公报（2024年）》，2024 年，韶关市11条主要江河（北江、武江、浈江、南水河、墨江、锦江、马坝河、滃江、新丰江、横石水和大潭河）34个市考以上手工监测断面水质优良率为 100%，与2023年持平，其中Ⅰ类比例为2.9%、Ⅱ类比例为88.2%、Ⅲ类比例为8.8%。
故项目所在地地表水环境质量现状良好，所在区域的地表水环境为达标区。 
三、声环境质量现状
项目所在地为工业园区内，根据《乐昌市人民政府关于印发乐昌市声环境功能区划方案的通知》（乐府〔2022〕40号）（见附图14），本项目属于声环境功能3类区，声环境功能执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准（即昼间65dB(A)、夜间55dB(A)）。
项目厂界外50m内无环境保护目标，故不需进行现状监测。
四、地下水、土壤环境质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，原则上不开展地下水、土壤环境质量现状调查。本项目租用的已建厂房内均进行地面硬底化，不存在大气沉降、地表漫流、地下渗流等土壤污染途径，因此不开展土壤环境质量现状调查。本项目正常情况下不存在地下水污染途径，项目所在区域不存在地下水环境保护目标，因此不开展地下水环境质量现状调查。
五、生态环境质量现状
本项目位于乐昌市乐昌产业转移工业园内，根据现场勘踏和调查，项目用地范围内不含生态环境保护目标，不需进行生态环境调查。

	环境
保护
目标
	1、大气环境保护目标
本项目厂界外500m范围内大气保护目标具体如下。
表17  厂界外500m范围内大气环境保护目标
	敏感点名称
	坐标/m
	保护对象
	保护内容
	环境功能区
	相对厂址方位
	相对厂界距离

	
	x
	y
	
	
	
	
	

	江屋村
	480
	-210
	村民
	环境空气
	二类功能区
	东南面
	490m

	在建商品楼
	0
	-500
	居民
	环境空气
	二类功能区
	南面
	495m


（以本项目中心点为原点（0，0））
2、声环境保护目标
本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。
3、地下水环境保护目标
本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
4、生态环境保护目标
本项目位于乐昌市乐昌产业转移工业园内，周边均为工业企业厂房，用地范围内不存在生态环境保护目标。

	污
染
物
排
放
控
制
标
准
	一、运营期
1、大气污染物排放标准
本项目废气主要为生产过程中产生的挥发性有机废气（以NMHC表征）、生产异味。 
本项目生产农药产品，产生的废气通过楼顶排气筒排放，高约22.5m，有组织废气执行《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）表1大气污染物排放限值中的“其它农药制造工艺废气”标准要求。无组织排放有机废气执行《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）附录C中表C.1厂区内VOCs无组织排放限值。生产异味主要以臭气浓度表征，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1新扩改建的二级标准和表2标准要求。
《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）中：“4.7 排放氯气、氰化氢、光气的排气筒髙度不低于25 m，其他排气简髙度不低于15 m（因安全考虑或有特殊工艺要求的除外），具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。”本项目废气排气筒排放污染物为挥发性有机废气（以NMHC表征），不涉及氯气、氰化氢、光气，本项目位于6号厂房的四层，废气排气筒拟建设在6号厂房楼顶，高约22.5m，项目废气排气筒高度能满足相应要求。
具体见下表。
表18  本项目大气污染物排放标准
	排气筒编号
	排气筒高度(m)
	污染工段
	污染物种类
	污染因子
	最高允许排放浓度
(mg/m3)
	最高允许排放速率(kg/h)
	标准来源

	DA001
	22.5
	喷药、灌装、插芯棒
	有机废气
	NMHC
	100
	/
	《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）表1大气污染物排放限值中的“其它农药制造工艺废气”标准要求

	
	
	
	
	TVOCb
	150
	/
	

	
	
	
	生产异味
	臭气浓度
	/
	6000（无量纲）
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准要求

	厂区内无组织废气
	/
	投料、喷药、灌装、插芯棒
	有机废气
	NMHC
	10（1h平均）
	/
	《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）附录C中表C.1厂区内VOCs无组织排放限值

	
	
	
	
	
	30（任意一次）
	
	

	
	
	
	生产异味
	臭气浓度
	20（无量纲）
	/
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1新扩改建的二级标准

	备注：b根据企业使用的原料、生产工艺过程、生产的产品、副产品，结合附录A和有关环境管理要求等，筛选确定计入TVOC的物质。TVOC待国家污染物监测方法标准发布后实施。
臭气浓度：6.1.2凡在表2所列两种高度之间的排气筒，采用四舍五入方法计算其排气筒的高度。表2中所列的排气简高度系指从地面(零地面)起至排气口的垂直高度。按四舍五入法计算，本项目排气筒高22.5m，取表2中25m排气筒对应的标准值为6000（无量纲）。


2、水污染物排放标准
本项目不产生生产废水，产生的废水主要为生活污水。本项目生活污水经三级化粪池处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准以及园区污水处理厂接管水质要求两者较严值后，排入园区污水处理厂处理。
园区污水处理厂出水水质标准执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18919-2002）一级B标准中严者。相关排放标准情况见下表：
表19  本项目废水排放标准(单位：除pH外其他指标mg/L)
	污染物
	pH
	CODCr
	BOD5
	SS
	氨氮
	LAS
	氟化物
	石油类
	总磷
	动植物油

	园区污水处理厂接管水质要求
	6-9
	300
	150
	250
	40
	/
	/
	/
	/
	/

	DB44/26-2001第二时段三级标准
	6-9
	500
	300
	400
	/
	20
	20
	20
	/
	100

	生活污水排放限值
	6-9
	300
	150
	250
	40
	20
	20
	20
	/
	100



表20 园区污水处理厂水污染物排放限值（摘录） 单位：mg/L，pH为无量纲
	污染物
	CODCr
	BOD5
	SS
	氨氮
	阴离子表面活性剂
	动植物油

	DB44/26-2001第二时段一级排放标准
	40
	20
	20
	10
	5.0
	10

	GB18918-2002一级B标准
	60
	20
	20
	8(15①)
	1.0
	3.0

	执行限值
	40
	20
	20
	8
	1.0
	3.0

	污染物
	总氮
	总磷
	pH
	石油类
	色度（稀释倍数）
	粪大肠菌群

	DB44/26-2001第二时段一级排放标准
	/
	0.5
	6~9
	5.0
	40
	/

	GB18918-2002一级B标准
	20
	1.0
	6~9
	3.0
	30
	10000个/L

	执行限值
	20
	0.5
	6~9
	3.0
	30
	10000个/L

	“①”备注括号内为水温<12℃时的限值，括号外为水温在12℃以上的限值


3、噪声排放标准
项目位于乐昌市乐昌产业转移工业园内，运营期项目周边噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类。
具体标准见下表。
[bookmark: _Ref50066023]表21  《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
	类别
	昼间
	夜间

	3类
	65dB(A)
	55dB(A)


4、固体废物控制标准
一般工业固体废物暂存应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关要求，采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物；同时执行《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号）以及《固体废物鉴别标准 通则》(GB 34330—2017)相关要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），危险废物标识按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）执行。

	总量
控制
指标
	根据本项目的污染物排放总量，建议本项目的总量控制指标按以下执行：
（1）水污染排放总量控制指标
本项目不涉及生产废水，生活污水预处理达标后由园区污水管道排入园区污水处理厂进行处理，经三级化粪池预处理后CODCr（0.023t/a）、NH3-N（0.004t/a）纳入园区污水处理厂的总量控制指标，不单独设置总量指标。
（2）大气污染物排放总量控制指标
本项目大气污染物总量控制指标如下表所示：
表22  本项目大气污染物总量控制指标
	污染物
	本项目（t/a）
	总量控制指标

	
	有组织排放量
	无组织排放量
	总计
	

	VOCs
	0.019734
	0.028732
	0.048466
	0.048466


根据生态环境部“十四五”主要污染物总量减排有关文件以及《广东省人民政府关于印发广东省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（粤府〔2020〕71号），重点污染物排放总量指标包括化学需氧量、氨氮、氮氧化物及挥发性有机物等四项，颗粒物、SO2无需设置大气污染物总量控制指标。
本项目建成后挥发性有机物排放总量为0.048466t/a。根据《广东省人民政府办公厅印发广东省关于进一步深化投融资体制改革若干举措的通知》（粤府办〔2025]8号），“对氮氧化物、化学需氧量、挥发性有机污染物的单项新增年排放量小于0.1吨、氨氮小于0.01吨的建设项目，免予提交总量指标来源说明，由生态环境部门统筹总量指标替代来源，因此挥发性有机物等量替代无需向韶关市生态环境局乐昌分局申请分配。
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四、主要环境影响和保护措施
	施工
期环
境保
护措
施
	本项目为新建项目，租用已建厂房进行建设，施工期主要内容为：厂房安装新生产线及环保设备及其辅助建筑的装修等。施工期1个月。对环境的影响不大。本报告仅提出简单措施：
（1）废水：主要为施工人员的生活污水，本项目不为施工人员供应食宿，施工期间产生的生活污水依托所在建筑既有三级化粪池处理，处理后排入园区污水处理厂。
（2）废气：主要为运输车辆扬尘及尾气和装修过程中的废气，施工期拟采取措施有：①禁止散装类建筑材料进场；②物料运输通道适当洒水抑尘。
（3） 固废：施工人员生活垃圾依托厂区内生活垃圾收集桶收集，委托环卫部门清运处理。
（4）噪声：合理安排时间，严禁夜间进行设备安装，设备安装过程采取基础减振、隔声等降噪措施。
综上所述，本项目施工期在严格落实了本环评提出的上述污染防治措施之后，对周围的环境影响较小。


	运营
期环
境影
响和
保护
措施
	一、废气
1、项目运营期废气产排情况分析
（1）废气产生情况分析
本项目废气主要产生过程为投料、蚊香香坯喷药、电蚊液装罐过程中挥发产生的有机废气（以非甲烷总烃表征），生产异味。
①挥发性有机废气
由于《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“263 农药制造行业系数手册”未明确农药制剂单纯混合或分装挥发性有机物产污系数。根据《污染源源强核算技术指南 农药制造工业》（HJ993-2018）采用类比法对本项目进行污染源源强核算。
根据《湖南绿怡然生物科技有限公司年生产1000吨蚊香液、600吨灭蚊片建设项目（阶段性）竣工环境保护验收监测报告》（监测数据见附件6），本项目在原辅料、产品、工艺上和该项目很接近：1、生产产品品种、生产工艺基本相同；2、原料及辅料类别相似，且与污染物排放相关的成分相似；3、生产规模差异超过30%，但为同一生产及管理模式。本项目与类比项目原辅料成分、产品、工艺、规模、污染控制措施、管理水平等方面具有相同或类似排污特征的污染源，具有可类比性。 
表23  本项目与同类项目类比一览表
	序号
	类比论证内容
	同类项目
	本项目
	类比分析

	1
	生产产品品种
	蚊香液、灭蚊片
	电热蚊香液、盘式蚊香
	产品基本相同

	2
	生产工艺
	蚊香液：原药混合搅拌-自动灌装-旋盖-包装入库
灭蚊片：原药混合搅拌-自动发片-自动滴药-自动包装生产线包装生产
	电热蚊香液：原药混合搅拌-自动灌装-装芯棒-旋盖-包装入库
灭蚊片：原药混合搅拌-自动上片-自动喷药-自动包装生产线数片、理片、包装
	生产工艺基本相同

	3
	主要原辅料
	氯氟醚菊酯、AEO-3（脂 
肪醇聚氧乙烯醚）、富右旋反式烯丙菊酯、食用白矿油
	氯氟醚菊酯、煤油（轻质白油）、香坯
	原辅料类别相似，且与污染物排放相关的挥发性物料成分相似，污染物产生环节相似

	4
	废气产生环节
	蚊香液生产线自动灌装过程、灭蚊片生产线自动滴药输送过程产生的 
有机废气，生产异味
	投料、蚊香香坯喷药、电蚊液装罐过程中挥发产生的有机废气（以非甲烷总烃表征），生产异味
	

	5
	生产规模
	验收时产品产量：蚊香液1.83t/d、灭蚊片0.63t/d（平均值）
	设计产能：电热蚊香液0.015t/d、盘式蚊香7.7t/d
	生产规模差异超过30%，但为同一生产及管理模式


本项目有机废气产污系数类比同类企业《湖南绿怡然生物科技有限公司年生产1000吨蚊香液、600吨灭蚊片建设项目（阶段性）竣工环境保护验收监测报告》（2023年9月）废气源强产生情况，有机废气（以非甲烷总烃表征）产污系数按0.00195kg/kg-挥发性物料计，分析如下表。
表24  类比项目验收期间产污分析一览表
	序号
	1
	2

	与污染物排放相关的挥发性物料用量
	69.95kg
	81.27kg

	VOCs处理前排放速率（平均值）
	0.012kg/h
	0.0121kg/h

	收集效率
	类比项目有机废气采用密闭集气罩进行废气收集，与本项目类似，收集效率取65%

	VOCs产生速率
	0.0185kg/h
	0.0186kg/h

	挥发性有机污染物产生系数
	0.0021kg/kg-挥发性物料
	0.0018kg/kg-挥发性物料

	
	平均取值：0.00195kg/kg-挥发性物料


本项目挥发性物料总用量为34.985t/a（氯氟醚菊酯1.635t/a，煤油33.35t/a），根据上文类比有机废气产污系数0.00195kg/kg-挥发性物料计，本项目有机废气（以非甲烷总烃表征）产生量共为0.0682t/a。
本项目搅拌工序工作时搅拌锅为密闭密封状态，搅拌完成后通过下口管道输送至密闭中转桶中进行中转，且项目原药、煤油等物料根据上文理化性质介绍可知沸点较高，挥发性较低，所以搅拌工序挥发产生的有机废气主要产生于搅拌前的投料操作，且产生量较低。根据企业生产经验及类比同类企业，各工序有机废气产生分配比例如下：
表25 本项目废气产生情况表
	产品
	挥发性物料使用量t/a
	产污系数
	有机废气产生量t/a
	产生工序
	产生比例
	工序废气产生量t/a

	盘式蚊香
	31.6
	0.00195kg/kg-挥发性物料计
	0.0616
	投料
	10%
	0.00616

	
	
	
	
	喷药
	90%
	0.05544

	电热蚊香液
	3.385
	
	0.0066
	投料
	10%
	0.00066

	
	
	
	
	灌装
	80%
	0.00528

	
	
	
	
	插芯棒
	10%
	0.00066

	合计
	0.0682




②生产异味
本项目药物投料搅拌、喷药等生产加工过程中会产生少量异味气味，以臭气浓度进行表征。本项目生产加工过程中会产生少量异味气味，以臭气浓度进行表征。气味主要是通过影响人们的嗅觉来影响环境，由于个人的生理心理条件、年龄、职业、习惯等因素的不同对生产加工气味的喜恶程度、敏感程度和可耐受程度也不同。目前，国外对恶臭强度的分级和测定多以人的嗅觉感官作为基础得到，如德国的臭气强度5级分级（1958年）；日本的臭气强度6级分级（1972年）等。这种测定方法以经过训练合格的5-8名臭气监测员以自身的恶臭感知能力对恶臭进行强度监测。北京环境监测中心在吸取国外经验的基础上提出了恶臭6级分级法，该分级法以感受器嗅觉的感觉和人的主观感觉特征两个方面来描述各级特征，既明确了各级的差别，也提高了分级的准确程度。
表26 恶臭6级分级法
	恶臭强度级
	特征

	0级
	未闻到有任何气味，无任何反应

	1级
	勉强闻到气味，但不能辨认气味性质，认为无所谓

	2级
	能闻到气味，且能辨认气味性质，但感到正常

	3级
	很容易闻到气味，有所不快，但不反感

	4级
	有很强的气味，而且很反感，想离开

	5级
	有极强的气味，无法忍受，立即逃跑


本项目异味气体随有机废气一并收集处理后引至排气筒高空排放，同时建设单位应通过加强生产车间通风换气，避免异味在车间积聚，无组织排放的生产异味经车间强制通风换气等处理后，不会对车间生产和周围环境产生不良影响，能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1新扩改建的二级标准和表2标准要求。
（2）收集效率及处理效率
收集效率：
本项目主要在成套生产线上设置密闭包围型集气罩进行收集，密闭包围型集气罩对喷药工序、灌装工序进行收集。密闭包围型集气罩将工序四周及上下进行包围，仅保留物料的进出口，密闭罩上设有集气管道，废气由抽风口被收集至废气处理设施。投料、插芯棒工序产生的有机废气较少，在车间内无组织排放。
根据《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法（2023年修订版）》中3.3-2废气收集集气效率参考值，本项目生产车间废气收集效率取65%。
表27 废气收集集气效率参考值
	废气收集类型
	废气收集方式
	情况说明
	集气效率（%）

	全密封设备/空间
	单层密闭负压
	VOCs产生源设置在密闭车间、密闭设备（含反应釜)、密闭管道内，所有开口处，包括人员或物料进出口处呈负压
	90

	
	单层密闭正压
	VOCs产生源设置在密闭车间内，所有开口处，包括人员或物料进出口处呈正压，且无明显泄漏点
	80

	
	双层密闭空间
	内层空间密闭正压，外层空间密闭负压
	98

	
	设备废气排口直连
	设备有固定排放管(或口)直接与风管连接，设备整体密闭只留产品进出口，且进出口处有废气收集措施，收集系统运行时周边基本无VOCs散发
	95

	半密闭型集气设备（含排气柜）
	污染物产生点（或生产设施)四周及上下有围挡设施，符合以下两种情况：
1、仅保留1个操作工位面；
2、仅保留物料进出通道，通道敞开面小于1个操作工位面。
	敞开面控制风速不小于0.3m/s
	65

	
	
	敞开面控制风速不小于0.3m/s
	0

	包围型集气设备
	通过软质垂帘四周围挡（偶有部分敞开）
	敞开面控制风速不小于0.3m/s
	50

	
	
	敞开面控制风速小于0.3m/s
	0

	外部型集气设备
	——
	相应工位所有VOCs逸散点控制风速不小于0.3m/s
	30

	
	
	相应工位存在VOCs逸散点控制风速小于0.3m/s，或存在强对流干扰
	0

	无集气设施
	——
	1、无集气设施；2、集气设施运行不正常
	0

	备注：同一工序具有多种废气收集类型的，该工序按照废气收集效率最高的类型取值


（3）风量核算
本项目生产车间废气通过密闭集气罩等收集方式进行收集。
密闭集气罩收集风量：
按照《简明通风设计手册》 上吸式排风罩公式进行计算：
L=1.4×P×H×V×3600
式中： L--排风量，m3/h。
P——排风罩敞开面周长，m。
H——罩口至有害物质边缘，m，由于集气罩与生产设施紧密接触，有害物质与罩口距离取物料与罩口的距离。
V——边缘控制点风速，m/s，取0.3m/s。
根据以上方法计算得出各风量，设计风量如下表：
表28 风量计算表
	产品
	产污区域
	集气罩规格
	集气罩/设备个数
	H高度（m）
	V(m/s)
	该类设备风量（m³/h）

	盘式蚊香
	喷药工序
	1500×600mm
	1
	0.1
	0.3
	635.04

	电热蚊香液
	灌装工序
	1500×600mm
	1
	0.1
	0.3
	635.04

	合计
	1270.08


有机废气统一收集，考虑风量附加安全系数及损耗，设置风机风量为1500m3/h。
（4）废气治理措施及废气排放情况
治理措施：
本项目有机废气统一收集后一起排入活性炭吸附装置（TA001）处理后通过楼顶（22.5m）排气筒（DA001）排放；投料、插芯棒工序产生的有机废气较少，经过车间厂房隔绝后，在车间内无组织排放。
有机废气处理效率参考《广东省生态环境厅关于印发工业源挥发性有机物和氮氧化物减排量核算方法的通知》（粤环函〔2023〕538号）表3.3-3，建议直接将“活性炭年更换量×活性炭吸附比例”（活性炭年更换量优先以危废转移量为依据，吸附比例建议取15%）作为废气处理设施VOCs削减量。
建设单位拟设置1套活性炭吸附装置处理各车间有机废气，根据下文二级活性炭装置技术参数分析，活性炭理论计算吸附处理可完全处理本项目产生有机废气，本项目废气产生浓度较低，二级活性炭装置对有机废气处理效率按保守50%计算。
废气排放情况：
本项目废气污染源强排放情况见下表。
表29  本项目排气筒废气产排情况一览表
	车间
	生产车间

	排气筒编号
	DA001

	污染物
	NMHC

	产生量（t/a）
	0.06072

	收集效率
	65%

	有组织
	收集量（t/a）
	0.039468

	
	产生速率（kg/h）
	0.019

	
	产生浓度（mg/m3）
	12.65

	
	处理设施
	活性炭吸附

	
	去除率（%）
	50%

	
	排放量（t/a）
	0.019734

	
	排放速率（kg/h）
	0.0095

	
	排放浓度（mg/m3）
	6.325

	无组织
	排放量（t/a）
	0.021252

	
	排放速率（kg/h）
	0.0102

	总排风量（m3/h）
	1500

	有组织排放高度（m）
	22.5

	工作时间（h）
	2080


表30  项目大气污染物有组织排放量核算表
	序号
	排放口
编号
	污染物
	核算排放浓度/（mg/m3）
	核算排放速率/（kg/h）
	核算年排放量/（t/a）

	一般排放口

	1
	DA001
	NMHC
	6.325
	0.0095
	0.019734

	一般排放口合计
	NMHC
	0.019734

	有组织排放总计

	有组织排放总计
	NMHC
	0.019734


表31  项目大气污染物无组织排放量核算表
	序号
	排放口编号
	产污环节
	污染物
	主要污染防治措施
	国家或地方污染物排放标准
	年排放量/（t/a）

	
	
	
	
	
	标准名称
	浓度限值(mg/m3)
	

	1
	生产车间
	喷药、灌装
	NMHC
	厂房隔绝、加强收集
	《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）附录C中表C.1厂区内VOCs无组织排放限值
	10（1h平均）
	0.021252 

	
	
	投料、插芯棒
	
	
	
	30（任意一次）
	0.00748

	无组织排放总计

	无组织排放总计
	NMHC
	0.028732 


表32  项目大气污染物年排放量核算表
	序号
	污染物
	有组织排放量（t/a）
	无组织排放量（t/a）
	年排放量（t/a）

	1
	NMHC
	0.019734
	0.028732
	0.048466


2、各环保措施的技术经济可行性分析
[bookmark: _Toc26561]活性炭吸附塔工作原理：有机废气进入活性炭吸附层，在活性炭吸附层内装填有活性碳颗粒层，活性炭颗粒表面和内部具有丰富的空间网状微孔结构，其比表面积相当巨大。当有机废气通过活性碳层时有机废气内各种污染物组分被活性炭表面及内部的微孔有效吸附，废气完成了净化可达标排放。活性炭吸附是一个物理过程，因此还可以采用高温蒸汽将使用过的活性炭内之杂质进行脱附，并使其恢复原有的活性，以达到重复使用的目的，具有明显的经济效益。再生后的活性炭其用途仍可连续重复使用及再生。活性炭比表面积一般在700~1500m2/g，故活性炭常常被用来吸附回收空气中的有机溶剂和恶臭气体。活性炭吸附的实质是利用活性炭吸附的特性把低浓度大风量废气中的有机溶剂吸附到活性炭中并浓缩，经活性炭吸附净化后的气体直接排空，其实质是一个吸附浓缩的过程，并没有把有机溶剂处理掉，是一个物理过程。活性炭吸附的主要优点：吸附效率高、运行成本低、维护方便、能够同时处理多种混合废气。但是由于活性炭本身对吸附气体有一定的饱和度，当活性炭达到饱和后需进行更换或再生。更换频次视其运行工况而定，废活性炭为危险废物，需交由有资质的单位收集处理。该有机废气治理工艺在市场上应用广泛，技术成熟，技术上可行。活性炭处理装置的主要参数如下：
表33   二级活性炭装置主要技术参数
	处理装置
	TA001
	备注

	废气量(m3/h)
	1500
	采用变频风机

	单层活性炭填充尺寸(mm)
	600×500×300
	/

	单级活性炭箱设计炭层层数(层)
	3
	/

	单炭层过滤风量(m3/h)
	500
	活性炭箱体设计采用横向多层设计，多层设计主要为了平衡风压，减少单层气体流量，单炭层过滤风量=总风量/炭箱炭层数量

	设计过滤流速(m/s)
	0.46
	根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013)中使用蜂窝状活性炭风速小于1.2m/s

	吸附停留时间(s)
	0.65
	满足污染物在活性炭箱内的接触吸附时间0.5s-2s
停留时间=单层碳层设计厚度/设计过滤风速

	活性炭型状
	蜂窝状（碘值不低于650mg/g）
	《广东省生态环境厅关于印发工业源挥发性有机物和氮氧化物减排量核算方法的通知》（粤环函〔2023〕538号）表3.3-4：“蜂窝活性炭碘值不低于650mg/g”。

	活性炭密度(g/cm3)
	0.5
	/

	单级吸附面积(m2)
	0.9
	/

	单级活性炭填充重量(t)
	0.135
	

	二级活性炭填充重量(t)
	0.27
	充填重量=充填量×密度

	每年更换次数(次)
	1
	/

	活性炭更换量(t/a)
	0.27
	更换量=填装量×更换次数

	吸附比例
	15%
	根据《广东省生态环境厅关于印发工业源挥发性有机物和氮氧化物减排量核算方法的通知》（粤环函〔2023〕538号）表3.3-3，活性炭吸附比例取值

	理论VOCs削减量(t/a)
	0.0417
	理论削减量=活性炭更换量×吸附比例

	项目VOCs削减量(t/a)
	0.019734
	设计理论VOCs削减量＞项目VOCs削减量，既满足要求

	废活性炭产生量(t/a)
	0.289734
	活性炭更换量+项目VOCs削减量


根据《排污许可申请与核发技术规范 农药制造工业》(HJ862-2017)中“6污染防治可行技术要求”及对照《农药制造工业污染防治可行技术指南》(HJ1293-2023)，本项目采用二级活性炭吸附装置，属于“6.2.4.3 吸附处理技术”处理含挥发性有机物废气治理技术，属于可行技术
表34  项目废气可行性处理技术分析
	污染物
	产生工序
	治理依据
	可行技术
	本项目采用技术
	是否为可行技术

	挥发性有机废气
	投料、喷药、灌装、插芯棒
	《排污许可申请与核发技术规范 农药制造工业》(HJ862-2017)
	吸附
	二级活性炭吸附
	是


表35  本项目废气排放口一览表
	排放口编号
	废气类型
	污染物种类
	排放口地理坐标
	治理措施
	是否为可行技术
	排气量/（m3/h）
	排气筒高度/（m）
	排气筒出口内径/（m）
	烟气温度（℃）

	
	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	
	
	

	DA001
	有组织排放
	NMHC
	E113°24′11.207″
	N25°8′49.516″
	二级活性炭吸附
	是
	1500
	22.5
	0.2
	25


3、达标情况
表36  达标情况分析表
	排放口
	污染物
	治理设施
	排放浓度（mg/m3）
	排放速率（kg/h）
	标准浓度限值（mg/m3）
	标准速率限值（mg/m3）
	达标判断

	DA001
	NMHC
	二级活性炭吸附
	6.325
	0.0095
	100
	/
	达标


4、废气排放环境影响分析
综上可知，本项目运营期废气污染物主要有NMHC、生产异味。
本项目污染因子非甲烷总烃处理后能满足《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）表1大气污染物排放限值中的“其它农药制造工艺废气”标准要求。无组织排放有机废气满足《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）附录C中表C.1厂区内VOCs无组织排放限值。臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1新扩改建的二级标准和表2标准要求
根据上文对环境质量现状的分析，韶关乐昌市属于环境空气达标区，项目厂界外500米内大气环境保护目标为距项目490m的江屋村、495m的在建商品楼。本项目采用的废气治理措施成熟有效，废气经处理后可达标排放，切实可行，可保证废气达标排放。因此，本项目各污染物经大气扩散后对环境空气的影响较小。项目建成后应落实各污染源的污染防治措施，本项目废气排放对周边大气环境影响在可接受范围内。
5、非正常排放情况
本项目非正常排放主要是污染物排放控制措施达不到应有效率， 即处理设施失效，导致污染物未经处理直接排放。项目废气非正常排放核算表如下所示。
表37 废气非正常排放核算表
	非正常排放源
	非正常排放原因
	污染物
	非正常排放速率/（kg/h）
	非正常排放浓度/（mg/m3）
	单次持续时间/h
	年发生频次/次
	非正常排放量/（kg）
	应对措施

	DA001
	废气处理装置失效
	NMHC
	0.019
	12.65
	1
	1
	0.019
	停止生产，检修


本次非正常排放情况下，污染物对周围环境会造成一定影响。为杜绝废气非正常排放，应定期维护、检修废气净化装置，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量，遇到废气处理设施故障时应立即停止生产进行检修。
6、自行监测要求
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 农药制造工业》（HJ 862-2017）、《排污单位自行监测技术指南 农药制造工业》（HJ 987-2018）中的废气监测要求，项目废气排放口属于一般排放口，运营期自行监测计划参照简化管理制定。
项目废气监测计划见下表：
表38 废气监测计划表
	监测点位
	监测指标
	监测频次
	执行标准

	DA001废气排放口（一般排放口）
	非甲烷总烃
	1次/季度
	《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）表1大气污染物排放限值中的“其它农药制造工艺废气”标准要求

	
	臭气浓度
	1次/年
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2标准要求

	厂区内
	非甲烷总烃
	1次/半年
	《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）附录C中表C.1厂区内VOCs无组织排放限值

	厂界
	臭气浓度
	1次/半年
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1新扩改建的二级标准



二、废水
1、项目运营期废水产排情况分析
本项目位于乐园大道23号6号厂房栋4层，不涉及初期雨水；本项目搅拌锅及搅拌机专罐专用，不进行转罐清洗，无设备清洗废水；本项目不进行车间清洗，只简单清扫，不涉及车间清洗废水。
本项目产生的废水为生活污水。
本项目拟设劳动定员15人，均不在厂内住宿。参考广东省《用水定额第3部分：生活》（DB44/T1461.3-2021）中“表A.1 服务业用水定额表”中“办公楼—无食堂和浴室（先进值）”的“10m3/（人·a）”系数计算，则员工用水量为150m3 /a（0.58m3 /a），污水排放量按90%计，则生活污水排放量为135m3/a（0.522m3 /d）。 
项目生活污水中主要污染物为CODCr、BOD5、SS、氨氮。CODCr、氨氮污染物浓度参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中“表1-1城镇生活源水污染物产排污校核系数”五区的产污系数，即CODCr（285mg/L）、氨氮（28.3mg/L）；BOD5、SS产生浓度参考《给水排水设计手册第 5 册城镇排水》（第二版，中国建筑工业出版社，北京市市政工程设计研究总院主编）中“表4-1 典型生活污水水质示例”，即BOD5（220mg/L）、SS（200mg/L）；
参考《化粪池污水处理能力研究及其评价》（王红燕，李杰，王亚娥，赫火凡编写）中提及“化粪池对污水中的污染物有着较高的去除率，BOD5的去除率分别可以达到51.1%”；根据《村镇生活污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-9）三级化粪池对污染物的去除率，CODCr为40%~50%，SS为60%~70%；参考《村镇生活污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-9）、《我国农村化粪池污染物去除效果及影响因素分析》（环境工程学报，2021）、《化粪池在实际生活中的必选和应用》，氨氮的去除效率取5%；本项目“三级化粪池”去除效率取最低值，则对BOD5的去除率50%，CODCr去除率取 40%，SS去除率取60%，氨氮去除率取3%。 
生活污水经三级化粪池预处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中的第二时段三级标准及园区污水厂进水水质标准较严值后，经污水管网接入园区污水处理厂集中处理。 
项目生活污水中主要污染物的产生量、排放量如下表所示。
表39  生活污水中主要污染物产生浓度及产生、排放情况
	污染源
	污染物
	污染物产生情况
	处理效率%
	污染物排放情况
	排放标准限值（mg/L）

	
	
	产生浓度（mg/L）
	产生量（t/a）
	
	排放浓度（mg/L）
	排放量（t/a）
	

	生活污水
135m3/a
	CODCr
	285
	0.038
	40
	171
	0.023
	300

	
	BOD5
	220
	0.03
	50
	110
	0.015
	150

	
	SS
	200
	0.027
	60
	80
	0.011
	250

	
	氨氮
	28.3
	0.004
	3
	27.5
	0.004
	40



2、水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价
生活污水来自厂区日常运行，本项目生活污水产生量135t/a（0.522m3 /d） ，属于典型的城市生活污水，生活污水水质简单，主要污染物为CODCr、BOD5、SS、氨氮。本项目生活污水接入园区污水管网，生活污水经三级化粪池预处理后，排入园区污水管网至园区污水处理厂进行进一步处理，对纳污水体的环境影响较小。参考《排污许可证申请与核发技术规范 农药制造工业》（HJ 862-2017）废水可行技术参照表中生活污水采用生化处理、厌氧处理等为可行技术，因此本项目生活污水经三级化粪池预处理后达到园区污水厂进水水质标准后经污水管网接入园区污水处理厂集中处理为可行技术。 
3、依托污水处理设施的环境可行性评价
本项目生活污水经三级化粪池预处理达到进水标准后排入园区污水处理厂进一步处理。
产业园范围内已有乐昌产业转移工业园污水处理厂，且本项目所在地块已纳入现状排污管收集范围内。污水工艺采用循环式活性污泥法（CASS）工艺。出水水质标准执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准及国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准中较严标准，处理达标后由污水处理厂内提升泵通过已建成6392米长的出水管道输送至武江排放。
园区污水处理厂主体工艺采用CASS，该工艺运行灵活、耐冲击能力强等优点。对于产业转移工业园工业废水，现状各企业基本无生产废水产生，只产生生活污水。可能对污水厂处理工艺产生影响的主要为产业转移工业园规划引进的企业的生产废水，园区主导行业电子信息、机械、金属制品、轻纺等产业可能产生的生产废水中部分指标较高，对于接入污水厂的生产废水，产业转移工业园要求企业根据生产废水的水质情况进行预处理。其中，如有集成电路生产企业，其生产废水经pH值调节、投药、絮凝沉淀，重点去除F-后，预处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准。
产业园污水处理厂目前已建成正常运行，并安装了在线监控设施并与环保部门联网，园区污水处理厂占地面积15400m2，设计处理能力为10000m3/d，分两期建设，一期处理能力5000m3/d，二期处理能力5000m3/d，现状首期5000m3/d已经建成运行。
根据乐昌产业转移工业园管委会提供的资料显示：2025年1月至6月期间，乐昌市产业转移工业园污水处理厂接纳污水总量为404312m3，最大接纳污水量为6月110739m3，最小接纳污水量为1月32168m3，平均每月接纳污水总量为80862.4m3，按每月30日折算日处理量约为2695.4m3/d，则剩余接纳污水能力为5000m3/d-2695.4m3/d=2304.6m3/d。
本项目纳入污水处理厂的污水排放量为0.522m3/d，约占剩余处理能力的0.02%。污水中的污染物主要为SS、CODCr、BOD5、NH3-N等，污染物种类较简单。
综上，项目在园区污水处理厂的集水范围内，该污水处理厂有能力接纳项目产生的污水，项目废水接入不会对园区污水处理厂的正常运行产生冲击。因此，项目生活污水依托园区污水处理厂处理具有环境可行性。
[image: ]
图2 园区污水处理厂工艺流程图
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	4、废水排放情况总结
本项目废水主要为生活污水。
表40 项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表
	序号
	废水
类别
	污染物种类
	排放去向
	排放规律
	污染治理设施
	排放口
编号
	排放口设置
是否符合要求
	排放口类型

	
	
	
	
	
	污染治理设施编号
	污染治理设施名称
	污染治理设施工艺
	
	
	

	1
	生活污水
	[bookmark: _Toc6618][bookmark: _Toc30954]pH
	排入园区污水处理厂
	间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放
	TW001
	三级化粪池
	厌氧
	DW001
	☑是
□否
	企业总排
□雨水排放
□清净下水排放
□温排水排放
□车间或车间
☑处理设施排放

	
	
	[bookmark: _Toc10301][bookmark: _Toc20389]CODCr
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	[bookmark: _Toc23135][bookmark: _Toc13609]BOD5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	[bookmark: _Toc137][bookmark: _Toc24752]NH3-N
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	[bookmark: _Toc15956][bookmark: _Toc6920]SS
	
	
	
	
	
	
	
	


表41 废水间接排放口基本情况表
	序号
	排放口编号
	排放口地理坐标
	废水排放量
（万t/a）
	排放
去向
	排放
规律
	间歇排放时段
	受纳污水厂信息

	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	
	名称
	污染物种类
	排放标准
mg/L

	1
	DW001
	E113°24′12.897″
	N25°8′49.043″
	0.0135
	进入工业污水处理厂
	间歇排放，流量不稳定
	/
	园区污水处理
	pH
	6-9（无量纲）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CODCr
	40

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SS
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	氨氮
	5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BOD5
	10


表42建设项目废水污染物排放信息表
	序号
	排放口编号
	污染物种类
	全厂日排放量（kg/d）
	全厂年排放量（t/a）

	1
	DW001
	CODcr
	0.088
	0.023

	
	
	BOD5
	0.058
	0.015

	
	
	SS
	0.042
	0.011

	
	
	NH3-N
	0.015
	0.004

	全厂排放口合计（t/a）
	CODcr
	0.023

	
	BOD5
	0.015

	
	SS
	0.011

	
	NH3-N
	0.004


5、废水环境影响分析结论
根据《韶关市生态环境状况公报（2024年）》，2024 年，韶关市11条主要江河（北江、武江、浈江、南水河、墨江、锦江、马坝河、滃江、新丰江、横石水和大潭河）34个市考以上手工监测断面水质优良率为 100%，本项目纳污水体武江（乐昌城-犁市）为达标区，水质能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，地表水水质状况较好。项目排放废水预处理达标后排入乐昌产业转移工业园污水处理厂进一步处理，项目水污染控制和水环境影响减缓措施有效，废水治理设施可行，外排废水指标均能满足相应排放标准要求，污染物最终排放量不大，对水环境影响较小，其对地表水环境影响在可接受范围内，不会改变纳污水体评价河段水质类别。
6、废水自行监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 农药制造工业》（HJ 862-2017）、《排污单位自行监测技术指南 农药制造工业》（HJ 987-2018），废水监测计划如下表所示。
表43  废水监测指标及监测计划一览表
	项目
	监测点位
	监测指标
	监测
频次
	排放执行标准

	生活污水
	废水排放口DW001
	流量、pH、CODCr、NH3-N
	1次/月
	广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准以及园区污水处理厂接管水质要求两者较严值

	
	
	BOD5、SS、总氮
	1次/季度
	






	
	三、噪声
项目生产区域位于厂房4层区域，噪声源主要为搅拌机、蚊香自动生产线等设备，噪声声级范围在65-75dB(A)之间，设备均放置在车间厂房内，通过减振等降噪措施降低噪声的影响，建议建设单位合理布局，选用低噪声设备，在设备上安装减震垫等措施降低噪声，项目噪声源强核算情况详见下表。
表44  项目噪声源情况
	建筑物名称
	声源名称
	数量(台)
	单台声源源强声功率级/dB(A)
	噪声源强叠加值/dB(A)
	声源控制措施
	空间相对位置/m
	距室内边界距离/m

	
	
	
	
	
	
	X
	Y
	Z
	东边界
	南边界
	西边界
	北边界

	4层

	搅拌锅
	1
	75
	75
	合理布局，选用低噪声设备，减震措施等
	65
	10
	20
	5
	10
	65
	9

	
	蚊香自动包装机
	1
	70
	70
	
	22
	7.5
	18.5
	48
	8
	22
	11

	
	封箱机
	1
	65
	65
	
	13
	7.5
	18.5
	57
	8
	13
	11

	
	药液搅拌机
	1
	70
	70
	
	63
	10
	19.5
	7
	10
	63
	9

	
	自动插芯棒机
	1
	70
	70
	
	17
	10.5
	18.5
	53
	11
	17
	8

	
	全自动灌装机
	1
	70
	70
	
	22
	10.5
	18.5
	48
	11
	22
	8

	
	自动高速封口机
	1
	65
	65
	
	14
	10.5
	18.5
	56
	11
	14
	8


注：以项目车间西南角为原点坐标（0，0），以垂直于车间西厂界的东向为X轴正方向，以垂直于车间南厂界的北向为Y轴正方向建立直角坐标系。
根据建设项目的噪声排放特点，参考《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)，本环评对项目噪声污染情况进行预测。采用声传播衰减模式计算出某噪声源在预测点的声压级。
计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级：
[image: ]
式中：Lp1为靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；Lw为点声源声功率级（A计权或倍频带），dB；Q为指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；R为房间常数；R=Sα/(1-α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数；r为声源到靠近围护结构某点处的距离，m。
项目设备均放置不靠墙摆放，平均吸声系数取0.07计，项目厂房长约70m、宽约19m，厂房高度一层为7.5m、二、三、四层均为5m，项目位于四层，可算出四层车间内表面面积S分别为3550m2，房间常数R分别为267.2。
1. 计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级：
[image: ]
式中：Lp1i(T)为靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；Lp1ij为室内j声源i倍频带的声压级，dB；N为室内声源总数。
1. 在室内近似为扩散声场时，计算出靠近室外围护结构处的声压级：
[image: ]
式中：Lp2i(T)为靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；TLi为围护结构i倍频带的隔声量，dB。
然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 
1. 计算某一户外声源在预测点的倍频带声压级：
户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、障碍物屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。在只考虑几何发散衰减时，可按下式计算。
[image: ]
式中：LA(r) 为距声源r处的A声级，dB(A)；LA()为参考位置处的A声级，dB(A)；Adiv为几何发散引起的衰减，dB。
参考长方形面声源中心轴线上的声衰减曲线，当预测点和面声源中心距离r处于以下条件时，可按下述方法近似计算：r＜a/π时，几乎不衰减（Adiv≈0）；当a/π＜r＜b/π，距离加倍衰减3dB左右，类似线声源衰减特性（Adiv≈10lg(r/)）；当r＞b/π时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减特性（Adiv≈20lg(r/r0)）。其中a、b为面声源的边长，且b＞a。
根据现场勘查，项目噪声来源于生产设备运转噪声，夜间不生产，根据《噪声污染物控制工程》（高等教育出版社，洪宗辉）中资料，砖墙为双面粉刷的车间墙体，实测的隔声量为49dB(A)，项目生产车间为砖墙双面粉刷的车间墙体，考虑到开门开窗和门窗面积对隔声的负面影响，实际隔声量按15dB(A)进行计算。项目噪声预测结果如下表所示。
表45  项目噪声预测结果一览表（一）
	建筑物名称
	声源名称
	噪声源强叠加值/dB(A)
	室内边界声级/dB(A)
	运行时段

	
	
	
	东边界
	南边界
	西边界
	北边界
	

	4层
	搅拌锅
	75
	57.6
	61.1
	57
	60.9
	56.8
	60.7
	57
	60.9
	8:00-12:00、
14:00-18:00

	
	蚊香自动包装机
	70
	51.8
	
	52.1
	
	51.8
	
	51.9
	
	

	
	封箱机
	65
	46.8
	
	47.1
	
	46.9
	
	46.9
	
	

	
	药液搅拌机
	70
	52.2
	
	52
	
	51.8
	
	52
	
	

	
	自动插芯棒机
	70
	51.8
	
	51.9
	
	51.8
	
	52.1
	
	

	
	全自动灌装机
	70
	51.8
	
	51.9
	
	51.8
	
	52.1
	
	

	
	自动高速封口机
	65
	46.8
	
	46.9
	
	46.9
	
	47.1
	
	


 
表46  项目噪声预测结果一览表（二）
	预测点
	东边厂界外1m处
	南边厂界外1m处
	西边厂界外1m处
	北边厂界外1m处

	离室内边界1m处叠加声压级/dB（A）
	61.1
	60.9
	60.7
	60.9

	建筑物插入损失（隔声衰减量）/dB（A）
	15
	15
	15
	15

	室外边界外1m处声压级/dB（A）
	40.1
	39.9
	39.7
	39.9

	声源与厂界预测处距离/m 
	17.6
	17.6
	17.6
	17.6

	衰减量/dB（A）
	24.9
	24.9
	24.9
	24.9

	昼间贡献值/dB（A）
	15.2
	15
	14.8
	15

	标准
	65
	65
	65
	65

	达标情况
	达标
	达标
	达标
	达标


 由预测结果可知，正常工况下，经过合理布局，选用低噪声设备，减振、实体墙隔声和绿化衰减、距离衰减等措施后，项目生产设备噪声对厂界的噪声贡献值不大，昼间产生的噪声值可符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求（即昼间≤65dB(A)），对周围环境影响较小。
为了进一步降低生产过程中产生的噪声，尽量避免项目噪声对项目内员工及周围声环境产生不良影响，本环评建议采取如下措施为：
①设备选低噪声设备，从根本上控制噪声的影响。
②根据厂区实际情况，对厂区各产生高噪声的设备进行合理布局，使同类高噪声的设备远离项目厂房边界和敏感点。项目将高噪声设备安排在厂房中部位置，增加距离衰减效果，减少噪音源向外传播。
③对高噪声的机械设备设施进行减振处理，加强设备的维修保养，对噪声较大的设备设置减震弹簧、减震垫等减震措施。
④定期对车间内设备进行检修，防止不良工况的故障噪声产生。
（3）自行监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301—2023）等，本项目噪声污染源监测计划见下表。
表47  噪声污染源监测计划表
	监测类别
	监测点位
	监测指标
	监测频次
	排放浓度限值（mg/m3）
	执行排放标准

	噪声
	厂界四周
	噪声
	1次/季度
	昼间：65dB(A)
夜间：55dB(A)
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准



四、固体废物
（1） 一般固废
①生活垃圾
本项目劳动定员共15人，不在厂区食宿，生活垃圾产生量每人每天按0.5kg/d计，则生活垃圾产生量为1.95t/a。生活垃圾由当地环卫部门统一清运处理。根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告[2024]4 号），废物代码为900- 099-S64。
②一般废包装材料
本项目包装过程中使用纸箱、胶带、塑胶瓶等，会产生一定量的废包装材料，根据同类型企业经验及建设单位提供资料，纸箱、胶带、塑胶瓶等一般废包装材料年产生量约为0.2t/a。一般废包装材料属于一般固体废物，属于《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号）中“SW17 可再生类废物”，代码为900-003-S17、900-005-S17，收集后交由专业单位回收处理。
（2）危险废物
①废原料桶
本项目使用完毕后会产生包装废物，主要为原辅料包装桶等，原辅料规格主要为165kg/桶、50kg/桶等。
表48 包装废物净重计算表
	序号
	材料名称
	年用量t/a
	规格
	包装废物数量（桶）
	净重kg/桶
	总重/t

	1 
	氯氟醚菊酯
	1.635t
	50kg/桶
	33
	2.5
	0.08

	2 
	煤油（轻质白油）
	33.35t
	165kg/桶
	202
	8
	1.62

	3 
	合计
	1.7


根据上表核算，本项目废原料包装桶产生量约为1.7t/a，属于《国家危险废物名录（2025版）》中的HW49其他废物中的“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，代码为900-041-49。暂存在危废间内，交由有资质单位进行处理。
②废活性炭
项目生产过程中会产生有机废气。本项目的有机废气的处理设施均为“二级活性炭吸附装置”，根据上文二级活性炭装置技术参数分析及计算，废活性炭产生量共0.289734t/a，属于《国家危险废物名录》（2025年版）规定的危险废物（类别为HW49其他废物，代码900-039-49），交由有资质单位进行处理。
表49  项目危险废物汇总表
	序号
	危险废物名称
	危险废物类别
	危险废物代码
	产生量（t/a）
	产生工序及装置
	形态
	主要成分
	有害成分
	产废周期
	危险特征
	污染防治措施

	1 
	废原料包装桶
	HW49其他废物
	900-041-49
	1.7
	生产过程
	固体
	化学品
	有机物
	每天
	T/In
	交由有资质单位进行处理

	2 
	废活性炭
	HW49其他废物
	900-039-49
	0.289734
	废气处理
	固体
	废活性炭
	有机物
	每年
	T
	


表50  项目危险废物贮存场所基本情况表
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	废活性炭
	HW49其他废物
	900-039-49
	
	
	密封袋装
	
	1年


[bookmark: _Ref69111936]表51  固体废弃物排放情况一览表
	序号
	名称
	代码
	产生量（t/a）
	处理方式

	1 
	一般固废
	生活垃圾
	900- 099-S64
	1.95
	交由环卫部门统一清运

	2 
	
	一般废包装材料
	900-003-S17、900-005-S17
	0.2
	交由专业单位回收处理

	3 
	危险废物
	废原料包装桶
	900-041-49
	1.7
	交有资质单位处理

	4 
	
	废活性炭
	900-039-49
	0.289734
	


（3）环境管理要求
[bookmark: _Toc5818][bookmark: _Toc14697][bookmark: _Toc7678]①工业固废管理要求： 
本项目固体废物应认真落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020 修订）、《广东省固体废物污染环境防治条例》相关要求，具体如下： 
A.实行工业固体废物申报登记制度。一般工业固体废物产生单位必须如实申报正常作业条件下工业固体废物的种类、产生量、流向、贮存、利用、处置状况等有关资料，以及执行有关法律、法规的真实情况，不得隐瞒不报或者虚报、谎报。一般工业固体废物产生单位应按要求在网上申报登记上一年度的信息，通过省固体废物管理信息平台依法申报固体废物的种类、产生量、流向、交接、贮存、利用、处置情况。申报企业要签署承诺书，依法向县级生态环境部门申报登记信息，确保申报数据的真实性、准确性和完整性。 
B.在厂内应设立专用工业固废堆放场地，做好防渗漏、防雨等防护措施，设专人管理，并做好运输途中防泄漏、防洒落措施。一般工业固体废物的贮存设施、场所必须采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，必须符合国家环境保护标准，并对未处理的固体废物做出妥善处理，安全存放。对暂时不利用或者不能回收利用的一般工业固体废物，必须配套建设防雨淋、防渗漏、易识别等符合环境保护标准和管理要求的贮存设施或场所，以及足够的流转空间，按照国家环境保护的技术和管理要求，有专人看管，建立便于核查的进、出物料的台账记录和固体废物明细表。
②危险废物管理要求
A.危险废物的收集要求
(1)性质类似的废物可收集到同一容器中、性质不相容的危险废物不应混合包装；(2)危险废物包装应能有效隔断危险废物迁移扩散途径，并达到防渗、防漏要求；(3)在危险废物的收集和转运过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防渗漏、防风、防雨或其它防止污染环境的措施；(4)危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区；(5)危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上；回收过危险废物的容器、设备、设施、场所及其它物品转作他用时，应消除污染，确保其使用安全。
B.贮存设施污染控制一般要求
(1)贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。
(2)贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。
(3)贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。
(4)贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1 m厚黏土层(渗透系数不大于10-7cm/s)，或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料(渗透系数不大于10-10 cm/s)，或其他防渗性能等效的材料
(5)同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺(包括防渗、防腐结构或材料)，防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面，采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区；
(6)贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。
C.危险废物的管理要求：
建设单位运营过程应该对本项目产生的危险废物从收集、贮存、运输利用、处置各环节进行全过程的监管，各环节应严格执行《危险废物收集、贮存、运输技术规范》(HI2025-2012)的相关要求。
危险废物暂存过程中应满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的相关规定，危险废物的贮存容器须满足下列要求：
(1) 容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。
(2) 针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。
(3) 硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏
(4) 柔性容器和包装物堆放码放时应封口严密，无破损泄漏。
(5) 使用容器承装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。
(6) 容器和包装物外表面应保持清洁。
D.危险废物贮存设施运行环境管理要求
(1) 危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。
(2) 应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。
(3) 贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。
(4) 贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。
(5) 贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。
日常管理要求：
(1)设专职人员负责本厂内的危险废物进行管理，并对委托的有资质废物处理单位进行监督。
(2)对全部废物进行分类界定，对列入危险废物名录中的废物登记建账进行全过程监管。
(3)根据危险废物的性质、形态，选择安全的包装材料和包装方式，包装容器的外面必须有表示废物形态、性质的明显标志，并向运输者和接受者提供安全保护要求的文字说明。
(4)危险废物的贮存设施必须符合国家标准和有关规定，有防渗漏、防雨淋、防流失措施，并必须设置识别危险废物的明显标志。
(5)禁止将危险废物与一般固体废物、生活垃圾及其它废物混合堆放。
(6)定期向环境主管部门汇报固体废物的处置情况，接受环境主管部门的指导和监督管理。
本项目产生的危废均交由有资质单位处理，采取上述分类收集、分类处理处置的措施后，本项目产生的危险废物不会对周围环境造成不良影响。
表52 危废间及危废储存容器标签示例
	场合
	样式
	要求

	室外（粘贴于门上或悬挂）
	[image: 1692693950014]
	危险废物贮存、利用、处置设施标志宜采用坚面耐用的材料（如1.5mm~2mm冷轧钢板），并做搪瓷处理或贴膜处理；一般不宜使用遇水变形、变质或易燃的材料。柱式标志牌的立柱可采用38*4无缝钢管或其他坚固耐用的材料，并经过防腐处理。

	危险废物分区
	[image: 1689823937255]
	危险废物贮存分区标志的衬底宜采用坚固耐用的材料，并具有耐用性和防水性。废物贮存种类信息等可采用印刷纸张、不粘胶材质或塑料卡片等，以便固定在衬底上。
危险废物贮存分区标志的图形和文字应清晰、完整，保证在足够的观察距离条件下不影响阅读。“危险废物贮存分区标志”字样与其他信息宜加黑色分界线区分，分界线的宽度不小于2mm。

	粘贴于危险废物储存容器
	[image: IMG_256]
	危险废物标签所选用的材质宜具有一定的耐用性和防水性。标签可采用不干胶印制品，或印刷品外加防水塑料袋或塑封等。危险废物标签印刷的油墨应均匀，图案和文字应清晰、完整。危险废物标签的文字边缘宜加黑色边框，边框宽度不小于1mm，边框外宜留不小于3mm的空白。


五、地下水、土壤
项目位于乐昌市乐昌产业转移工业园，根据现场勘探，在项目地面已完全硬化的前提下，原辅料储存均做好相应防渗防漏措施，不存在地下水污染途径。生产过程产生的有机废气通过收集处理达标后通过排气筒排放，排放量不大，大气沉降对周边土壤的影响极其有限，通过大气沉降对周边土壤造成的影响不大。
本项目在运营过程中，为防止对地下水、土壤的污染，采取如下措施：
①危险废物严格按要求进行处理处置，严禁随意倾倒、丢弃，建设单位及时联系危废处理单位回收，在危废处理单位未回收期间，应集中收集，专人管理，集中贮存，各类危险废物按性质不同分类进行贮存。危废暂存间依托原有项目，危废暂存间的建设符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求，危险废物贮存间已进行地面硬底化处理，已做好各项防渗措施且防风、防雨、防晒。
②厂房内的工作区域、原辅材料储存区进行地面硬底化处理，落实有效的防渗漏、防溢流措施；同时日常运行加强对原辅材料、固体废物出入储存的管理。
③加强生产管理，减少废气排放，以减少废气污染物通过大气沉降落在地面，污染土壤。建设单位必须确保废气收集系统和净化装置的正常运行，并达到本评价所要求的治理效果，定期检查废气收集装置、净化装置、排气筒；若废气收集系统和净化装置发生故障或效率降低时，建设单位必须及时修复，在未修复前必须根据故障情况采取限产或停产措施。
④项目根据厂区地面区域污染物的性质，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区，提出相应的防渗要求。
项目分区保护措施如下表：



表53 项目防治分区一览表
	序号
	区域
	防护措施

	1
	重点防渗区
	原药仓、原料仓、危废暂存间、搅拌房
	本项目对原药仓、原料仓、搅拌房、危废间进行重点防渗处理，要求按照等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s要求，其中危废暂存间参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中对防渗层的要求。

	2
	一般防渗区
	生产区、仓库区、检验室
	本项目不涉及重金属、持久性有机污染物，液态化学品物料储存在原料、原药仓。因此对生产车间进行一般防渗处理，防渗要求按照等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。

	3
	简单防渗区
	 办公室、会议室
	办公室及无液态原料的区域仅进行一般地面硬化


综上所述，建设单位在落实上述措施的情况下，几乎不会对周围的地下水、土壤环境造成影响。
六、生态
本项目位于乐昌市乐昌产业转移工业园，不涉及工业园区外新增用地，不会对周边生态环境造成明显影响。
七、环境风险
环境风险是项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起的有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响及损害。
（1）风险源调查
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中表1专项评价设置原则表，环境风险设置专项评价原则为有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目，临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B对项目进行辨识，项目生产过程中涉及的环境风险物质见下表。
（2）环境风险潜势判定
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），项目使用的危险化学品其Q值计算见下表：


表54 危险物质数量与临界量比值Q核算表
	序号
	类别
	危险物质名称
	最大存在总量（t）
	CAS号
	临界量依据
	临界量（吨）
	比值Q

	1 
	原辅料
	煤油（轻质白油）
	0.165
	8012-95-1
	381油类物质
	2500
	0.0001

	2 
	
	氯氟醚菊酯
	0.05
	352271-52-4
	健康危险急性毒性物质（类别2、3）
	50
	0.001

	3 
	产品
	电热蚊香液
	0.04
	——
	健康危险急性毒性物质（类别2、3）
	50
	0.0008

	4 
	危险废物
	废原料包装桶
	1.7
	健康危险急性毒性物质（类别2、3）
	
	50
	0.034

	5 
	
	废活性炭
	0.289734
	
	
	50
	0.0058

	6 
	合计
	0.0417

	7 
	注：1、临界量首先根据（HJ169-2018附录B）表B.1判别，如未列入表B.1，则根据物质急性毒害危害分类类别，对照表B.2判别。
2、其中各产品和危险废物的临界量均选取“健康危险急性毒性物质（类别2、3）的临界量“50t”计。


本项目环境风险物质最大存储量与临界量Q=0.0417＜1，项目环境风险潜势为Ⅰ，无需设置风险专章。
（3）环境影响途径
综合本项目使用的原辅材料、工艺流程、生产装置及产生的“三废”，可得出本项目将产生的环境风险为危化品物料泄漏及设备运行时可能引起的火灾事故而引起的次生灾害，风险识别见下表。
表55  本项目环境风险识别表
	事故起因
	环境风险描述
	危险物质
	环境风险类型
	环境影响途径
	风险单元

	危险物质泄漏
	危险物质泄漏污染地表水及地下水
	农药原药、煤油、废活性炭等
	地表水、地下水、土壤环境
	随管道排放到周边地表水体或泄漏下渗
	原料仓、原药仓、危废暂存间、搅拌房

	废气治理设施故障
	废气治理设施故障，导致废气超标排放
	非甲烷总烃
	大气环境
	对周围大气环境造成短时污染
	废气治理设施

	火灾、爆炸
	燃烧烟尘及污染物污染周围大气环境
	CO、颗粒物
	大气环境
	通过燃烧烟气扩散，对周围大气环境造成短时污染
	生产车间

	
	消防废水进入附近水体
	CODcr、氨氮、SS等
	地表水环境、地下水环境
	通过雨水管对附近内河涌水质造成影响
	生产车间


（4）环境风险防范措施及应急要求
应急要求：
①严格执行应急管理、消防等相关规范，从总图布置和建筑安全方面进行风险防范，预留疏散通道或安置场所。
②从优化改进生产工艺、减少储存量、改善储存条件等方面降低风险程度。
③加强日常管理，降低管理失误而出现的风险事故，提高员工规范性操作水平，减少误操作引发的风险事故。
④根据贮存的相关要求进行贮存、使用，设置满足要求的围堰区。遵循“源头控制，分区防渗”的原则，做好仓库、车间、危废暂存间的防渗措施，满足相应标准要求。危废间在建筑物内部，按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求做好防渗措施，地面硬化并刷环氧树脂漆防渗，四周设置围堰，满足四防要求。
项目风险防范措施详见下表：
表56项目风险防范措施一览表
	环境风险因素
	环境风险影响
	风险防范措施

	物料仓库
	火灾爆炸事故次生环境事件
	安排专人定期巡检，配备一定的消防、环境应急物资

	储运工程
	原辅材料泄漏
	原药、煤油等物质在存储、使用、转运过程中
	用于储存危险化学品的物料仓库进行重点防渗，并设置围堰，其余区域作一般防渗，安全操作；配备一定的环境应急物资

	
	危险废物泄漏
	废原料桶、废活性炭等危险废物在存储、转运过程中发生泄漏事件，导致项目有毒有害物质经地表径流或管道进入周边水体或通过地表下渗污染地下水水质
	危废间进行重点防渗，安全操作配备一定的环境应急物资

	环保工程
	废气处理措施故障
	废气超标排放，影响区域大气环境
	定期进行检修，及时排除故障，废气处理设施故障时及时停产检修


（5）应急处理措施
①设立相关突发环境事故应急处理组织机构，人员的组成和职责从公司的现状出发，本着挖潜、统一、完善的原则，建立健全的公司突发环境事件应急组织机构。
②发生火灾或爆炸事故后，及时疏散厂内员工或者可能受到危害的人员，从污染源上控制其对大气的污染，应急救援后委托有资质的单位处理。
③废气处理设施发生故障时，应立即停止生产，维修人员必须佩戴好过滤面具，同时穿好工作服，迅速检查故障原因。
④若发生危险物质等少量泄漏事故时，马上采用消防砂等吸收处理，处理后收集至危废暂存间后交由资质单位回收处理。
⑤事故发生后，相关部门要制定污染监测计划，对可能污染进行监测，根据现场监测结果，确定被转移、疏散群众返回时间，直至无异常方可停止监测工作。
⑥根据《突发环境事件应急管理办法》（部令第34号）、《企业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）的要求，本项目应按照规定编制环境应急预案，并报所在地生态环境主管部门备案。
（6）风险分析结论
建设单位将严格采取实施上述提出的要求措施后，可有效防止项目产生的污染物进入环境，有效降低了对周围环境存在的风险影响。并且通过上述措施，建设单位可将生物危害和毒性危害控制在可接受的范围内，不会人体、周围敏感点及水体、大气、土壤等造成明显危害。控制措施有效，环境风险可防控。
八、电磁辐射影响分析
本项目用电由当地供电局供电，不涉及高压输变电等工程，故不展开分析。



[bookmark: _Toc26154][bookmark: _Hlk54167917]五、环境保护措施监督检查清单
	内容
要素
	排放口
（编号、名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001
	NMHC
	二级活性炭（TA001）+楼顶（22.5m）排气筒DA001
	《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）表1大气污染物排放限值中的“其它农药制造工艺废气”标准要求

	
	
	臭气浓度
	
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2标准要求

	
	厂区内无组织废气
	NMHC
	厂界隔绝、加强收集
	《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）附录C中表C.1厂区内VOCs无组织排放限值

	
	厂界无组织废气
	臭气浓度
	
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1新扩改建的二级标准

	地表水环境
	生活污水排放口（DW001）
	[bookmark: _Toc4723]pH
	三级化粪池
	广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准以及园区污水处理厂接管水质要求两者较严值

	
	
	[bookmark: _Toc26682]CODCr
	
	

	
	
	[bookmark: _Toc940]BOD5
	
	

	
	
	[bookmark: _Toc5365]NH3-N
	
	

	
	
	[bookmark: _Toc18541]SS
	
	

	固体废物
	一般固废
	生活垃圾
	交由环卫部门统一清运
	采取相应措施后，均可做到妥善处理，对项目所在地环境无不良影响

	
	
	一般废包装材料
	交专业单位回收处理
	

	
	危险废物
	废原料包装桶
	交由有资质单位处理
	采取相应措施后，均可做到妥善处理，对项目所在地环境无不良影响

	
	
	废活性炭
	
	

	声环境
	生产设备
	噪声
	基础减振、合理布置噪声源、厂房及绿化隔声等降噪措施
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准

	土壤及地下水污染防治措施
	厂房内的原辅材料储存区、危险废物暂存间进行地面硬底化处理，落实有效的防渗漏、防溢流措施，应满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求。同时日常运行加强对原辅材料、固体废物出入储存的管理。

	生态保护措施
	/

	环境风险防范措施
	1.安排专人定期巡检，配备一定的消防、环境应急物资。
2.用于储存危险化学品的物料仓库进行重点防渗，并设置围堰，其余区域作一般防渗，安全操作；配备一定的环境应急物资。
3.危废间进行重点防渗，安全操作，配备一定的环境应急物资。
4.废气治理设施定期进行检修，及时排除故障，废气处理设施故障时及时停产检修。

	其他环境管理要求
	/


[bookmark: _Toc11505][bookmark: _Toc378][bookmark: _Toc23597_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc7187_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc12966][bookmark: _Toc14105_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc4625_WPSOffice_Level1]
六、结论
	综上所述，在建设单位采取相应措施达到本报告所提出的各项要求后，本项目的建设对环境将不会产生明显的影响。从环境保护角度而言，本项目的建设是可行的。
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