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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	乐昌市五山镇鸿茂水电站建设项目

	项目代码
	无

	建设单位联系人
	郑*东
	联系方式
	1938811****

	建设地点
	广东省韶关市乐昌市五山镇麻坑村委会下洞村

	地理坐标
	长引水坝：东经113度28分15.108秒,北纬25度17分56.236秒
茶园水坝：东经113度28分56.880秒,北纬25度18分6.515秒

压力前池：东经113度28分44.198秒,北纬25度17分46.951秒
机    房：东经113度28分44.036秒,北纬25度17分37.468秒

	建设项目
行业类别
	88水力发电
	用地（用海）面

积（m2）/长度（km）
	（永久）占地面积：2267.2m2
引水渠长度：1.8km

压力钢管长度：0.3km

	建设性质
	(新建（迁建）

□改建

□扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	无
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	无

	总投资（万元）
	132.6
	环保投资（万元）
	5

	环保投资占比（%）
	3.77
	施工工期
	已建成

	是否开工建设
	(否
(是：根据《中华人民共和国行政处罚法》“第二十九条 违法行为在二年内未被发现的，不再给予行政处罚，法律另有规定的除外”，项目无需接收行政处罚。本项目于 2004年5月开工建设，2004年12月建成，根据广东省水利厅小水电清理整改“一站一策”工作要求及《广东省乐昌市小水电站“一站一策”实施方案》和乐昌市水务局文件，该水电站建设项目属于保留类电站，本次为补办环评审批手续。

	专项评价设置情况
	本项目属于引水式发电项目，设置地表水专项评价。

	规划情况
	无

	规划环境影响
评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1.产业政策相符性

本电站属于引水式电站，最小下泄生态流量根据《乐昌市五山镇鸿茂水电站建设项目水资源论证表》核定为0.016m3/s。本电站已在大坝上设置闸门，通过控制闸门开放大小控制向下游河段放流的水量，以保证下泄流量不低于最小下泄生态流量。电站已于2025年3月安装了生态流量监测装置，闸门及监测装置现场图片见附图2），对下泄的生态流量进行实时的监控和报告。因此不属于国家《产业结构调整指导目录》（2024年本）中限制类“三、电力：2、无下泄生态流量的引水式水力发电”及淘汰类。
经查，本电站不属于国家《市场准入负面清单（2025年版）》中禁止准入类，也不属于其中需先由行政机关依法依规作出是否予以准入方可进入的类别。

本水电站所在的乐昌市属国家级重点生态功能区，经查，本电站不属于《广东省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》（粤发改规划〔2017〕331号）中的限制类及禁止类。

本项目属水力发电，不属于《广东省“两高”项目管理名录（2022版）》列明的“两高”项目。
综上所述，本电站符合国家及地方的产业政策。
2.与广东省、韶关市、乐昌市小水电项目清理整顿政策的相符性分析

根据广东省人民政府《关于印发广东省小水电清理整改工作实施方案的通知》（粤府函[2021]163号）、韶关市人民政府《关于印发韶关市小水电清理整改工作实施方案的通知》（韶府发函[2021]56号）、乐昌市人民政府《关于印发乐昌市小水电清理整改工作实施方案的通知》（乐府发函[2022]1号），小水电分为退出类、保留类和整改类。

退出类包括位于自然保护区内的，自2003年9月1日《环境影响评价法》实施后未办环评手续违法开工建设且生态环境破坏严重的; 

自2014 年以来未发电且生态环境破坏严重的;大坝已鉴定为危坝，严重影响防洪安全，重新整改又不经济的县级以上政府及其部门文件明确要求退出而未执行到位的; 无任何审批手续的等。各地要引导装机容量100千瓦及以下的微型小水电站自行退出。

位于自然保护区核心区和缓冲区内、严重破坏生态环境、严重影响防洪安全、县级以上政府及其部门文件明确要求退出而未执行到位的、无任何审批手续的原则上应于2022 年底前完成退出任务。其中位于自然保护区核心区和缓冲区内但在其批准设立前已合法合规建设、位于自然保护区核心区和缓冲区内且具有供水、灌溉、防洪、巩固脱贫攻坚成果、独立供电、特殊供电等民生功能的小水电站，可延长至2024 年之前退出。

位于自然保护区实验区内的小水电站不得超过2027 年退出。

保留类需同时满足以下条件：一是依法依规履行了行政许可手续；二是不涉及自然保护区和其他依法依规应禁止开发区域；三是满足生态流量下泄要求；四是满足河道防洪要求。

未列入退出类、保留类的，列为整改类。

根据《广东省乐昌市小水电站“一站一策”实施方案》，本电站已于2004年建成，装机容量为320kW；不涉及自然保护区和其他依法依规应禁止开发区域；办理了立项审批、水资源论证（取水许可）等行政手续，但未办理环境影响评价手续；电站运行情况一般，对环境造成一定的影响但没有对生态环境造成严重破坏，大坝不属于危坝；没有县级以上政府及其部分文件明确要求该电站退出。根据乐昌市水务局文件，本电站属保留类，由于电站与建成多年，为满足现行要求，按“一站一策”要求进行了整改，整改内容及完成情况如下表1所示。

表1-1 “一站一策”实施方案整改任务及相应完成情况表
序号

整改任务

完成情况

1
补充完善相关行政审批文件
电站委托环评单位编制本环境影响报告表，报韶关生态环境局乐昌分局审批后即可作为项目环境管理的技术依据之一。

2
核定生态流量取值，确定生态流量监测类型
根据《乐昌市五山镇鸿茂水电站建设项目水资源论证表》核定，本电站生态流量核定值为0.016m3/s，其中茶园水0.004m3/s，长引水0.012m3/s；生态流量监测方式采用图像视频在线监控。

3
改造泄放设施
本电站已在拦河坝设置闸门，通过控制闸门开放大小控制下泄流量。

4
建设生态流量监测设施
本电站已安装了生态流量联网监控装置。

5
水环境、水生态修复
本电站已按照“自然修复为主，人工修复为辅”的原则，水电站主要主要通过下泄生态流量自然修复水生态。

6
安全隐患消除
本电站已配备相关消防设备，安全生产帽，设置警示牌、安全责任牌及相关规章制度牌。同时加强管理，及时维护厂房机组设施。

7
完善非工程措施
本电站已生态环境保护岗位管理制度和考核管理制度，确保上述生态环境保护措施和生态流量下泄措施落实施行。

由表1可知，本电站已按“一站一策”要求进行了整改并基本完成各整改任务，因此符合《广东省小水电清理整改工作实施方案》、《韶关市小水电清理整改工作实施方案》、《乐昌市小水电清理整改工作实施方案》的要求。
3.生态环境分区管控相符性分析

根据《韶关市人民政府关于印发韶关市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（韶府〔2021〕10号）及《韶关市生态环境分区管控动态更新成果》，本项目与韶关市生态环境分区管控相符性分析如下：
（1）生态保护红线分布情况

经查广东省生态保护红线专题图和广东省生态环境分区管控信

息平台，本项目所在区域不涉及生态保护红线，属一般生态空间，具体如附图3及附图4所示。

（2）生态空间分布情况及管控要求

①综合管控分区

根据《韶关市“三线一单”生态环境分区管控方案》，本项目所在区域属优先保护单元，所在单元名称为“乐昌市优先保护单元”（编码ZH44028110005），位置关系如附图5所示。

②大气环境管控分区

根据《韶关市“三线一单”生态环境分区管控方案》，本项目所在区域属大气一般管控区，所在单元名称为“大气环境一般管控区”（编码YS4402813310001），位置关系如附图6所示。

③水环境管控分区

根据《韶关市“三线一单”生态环境分区管控方案》，本项目所在区域属水环境一般管控区，所在单元名称为“廊田水韶关市长来—廊田—五山镇控制单元”（编码YS4402813210013），位置关系如附图7所示。

④项目环境管控单元总体管控要求的相符性
本项目与所在环境管控单元管控要求的相符性分析如下：



	其他符合性分析
	表1-2 本项目与管控分区管控要求相符性分析表
管控要求
本项目与管控要求相符性
《广东省“三线一单”生态环境分区管控方案》全省总体管控要求
区域布局管控要求
优先保护生态空间，保育生态功能。持续深入推进产业、能源、交通运输结构调整。按照“一核一带一区”发展格局，调整优化产业集群发展空间布局，推动城市功能定位与产业集群发展协同匹配。积极推进电子信息、绿色石化、汽车制造、智能家电等十大战略性支柱产业集群转型升级，加快培育半导体与集成电路、高端装备制造、新能源、数字创意等十大战略性新兴产业集群规模化、集约化发展，全面提升产业集群绿色发展水平。推动工业项目入园集聚发展，引导重大产业向沿海等环境容量充足地区布局，新建化学制浆、电镀、印染、鞣革等项目入园集中管理。依法依规关停落后产能，全面实施产业绿色化改造，培育壮大循环经济。环境质量不达标区域，新建项目需符合环境质量改善要求。加快推进天然气产供储销体系建设，全面实施燃煤锅炉、工业炉窑清洁能源改造和工业园区集中供热，积极促进用热企业向园区集聚。优化调整交通运输结构，大力发展“公转铁、公转水”和多式联运，积极推进公路、水路等交通运输燃料清洁化，逐步推广新能源物流车辆，积极推动设立“绿色物流”片区。
本项目属水力发电，符合该要求。
能源资源利用要求
积极发展先进核电、海上风电、天然气发电等清洁能源，逐步提高可再生能源与低碳清洁能源比例，建立现代化能源体系。科学推进能源消费总量和强度“双控”，严格控制并逐步减少煤炭使用量，力争在全国范围内提前实现碳排放达峰。依法依规强化油品生产、流通、使用、贸易等全流程监管，减少直至杜绝非法劣质油品在全省流通和使用。贯彻落实“节水优先”方针，实行最严格水资源管理制度，把水资源作为刚性约束，以节约用水扩大发展空间。落实东江、西江、北江、韩江、鉴江等流域水资源分配方案，保障主要河流基本生态流量。强化自然岸线保护，优化岸线开发利用格局，建立岸线分类管控和长效管护机制，规范岸线开发秩序；除国家重大项目外，全面禁止围填海。落实单位土地面积投资强度、土地利用强度等建设用地控制性指标要求，提高土地利用效率。推动绿色矿山建设，提高矿产资源产出率。积极发展农业资源利用节约化、生产过程清洁化、废弃物利用资源化等生态循环农业模式。
本项目属水力发电，已落实最小下泄生态流量保证措施，符合该要求。
污染物排放管控要求
实施重点污染物总量控制，重点污染物排放总量指标优先向重大发展平台、重点建设项目、重点工业园区、战略性产业集群倾斜。加快建立以排污许可制为核心的固定污染源监管制度，聚焦重点行业和重点区域，强化环境监管执法。超过重点污染物排放总量控制指标或未完成环境质量改善目标的区域，新建、改建、扩建项目重点污染物实施减量替代。重金属污染重点防控区内，重点重金属排放总量只减不增；重金属污染物排放企业清洁生产逐步达到国际或国内先进水平。实施重点行业清洁生产改造，火电及钢铁行业企业大气污染物达到可核查、可监管的超低排放标准，水泥、石化、化工及有色金属冶炼等行业企业大气污染物达到特别排放限值要求。深入推进石化化工、溶剂使用及挥发性有机液体储运销的挥发性有机物减排，通过源头替代、过程控制和末端治理实施反应活性物质、有毒有害物质、恶臭物质的协同控制。严格落实船舶大气污染物排放控制区要求。优化调整供排水格局，禁止在地表水Ⅰ、Ⅱ类水域新建排污口，已建排污口不得增加污染物排放量。加大工业园区污染治理力度，加快完善污水集中处理设施及配套工程建设，建立健全配套管理政策和市场化运行机制，确保园区污水稳定达标排放。加快推进生活污水处理设施建设和提质增效，因地制宜治理农村面源污染，加强畜禽养殖废弃物资源化利用。强化陆海统筹，严控陆源污染物入海量。
本项目属水力发电，无废水、废气等产生，符合该要求。
环境风险防控要求
加强东江、西江、北江和韩江等供水通道干流沿岸以及饮用水水源地、备用水源环境风险防控，强化地表水、地下水和土壤污染风险协同防控，建立完善突发环境事件应急管理体系。重点加强环境风险分级分类管理，建立全省环境风险源在线监控预警系统，强化化工企业、涉重金属行业、工业园区和尾矿库等重点环境风险源的环境风险防控。实施农用地分类管理，依法划定特定农产品禁止生产区域，规范受污染建设用地地块再开发。全力避免因各类安全事故（事件）引发的次生环境风险事故（事件）。
本项目属水力发电，不涉及水源保护区，无废水、废气等产生，环境风险很低，符合该要求。
《广东省“三线一单”生态环境分区管控方案》北部生态发展区区域管控要求
区域布局管控要求
大力强化生态保护和建设，严格控制开发强度。重点加强南岭山地保护，推进广东南岭国家公园建设，保护生态系统完整性与生物多样性，构建和巩固北部生态屏障。引导工业项目科学布局，新建项目原则上入园管理，推动现有工业项目集中进园。推动绿色钢铁、有色金属、建筑材料等先进材料产业集群向规模化、绿色化、高端化转型发展，打造特色优势产业集群，积极推动中高时延大数据中心项目布局落地。科学布局现代农业产业平台，打造现代农业与食品产业集群。严格控制涉重金属及有毒有害污染物排放的项目建设，新建、改建、扩建涉重金属重点行业的项目应明确重金属污染物总量来源。逐步扩大高污染燃料禁燃区范围。
本项目属水力发电，无废水、废气等产生，符合该要求。
能源资源利用要求
进一步优化调整能源结构，鼓励使用天然气及可再生能源。县级及以上城市建成区，禁止新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉。原则上不再新建小水电以及除国家和省规划外的风电项目，对不符合生态环境要求的小水电进行清理整改。严格落实东江、北江、韩江流域等重要控制断面生态流量保障目标。推动矿产资源开发合理布局和节约集约利用，提高矿产资源开发项目准入门槛，严格执行开采总量指标管控，加快淘汰落后采选工艺，提高资源产出率。
本项目属小水电项目，于2004年12月建成，不属于新建项目；本项目不涉及生态保护红线、饮用水源保护区、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等敏感区，所在区域环境质量现状良好，各污染物得到妥善处置，也已落实生态流量下泄措施，符合生态环境要求，符合该要求。
污染物排放管控要求
在可核查、可监管的基础上，新建项目原则上实施氮氧化物和挥发性有机物等量替代。北江流域严格实行重点重金属污染物减量替代。加快镇级生活污水处理设施及配套管网建设，因地制宜建设农村生活污水处理设施。加强养殖污染防治，推动养殖尾水达标排放或资源化利用。加快推进钢铁、陶瓷、水泥等重点行业提标改造（或“煤改气”改造）。加快矿山改造升级，逐步达到绿色矿山建设要求，凡口铅锌矿及其周边、大宝山矿及其周边等区域严格执行部分重金属水污染物特别排放限值的相关规定。
本项目属水力发电，无废水、废气等产生，不涉及氮氧化物和挥发性有机物等，符合该要求。
环境风险防控要求
强化流域上游生态保护与水源涵养功能，建立完善突发环境事件应急管理体系，保障饮用水安全。加快落实受污染农用地的安全利用与严格管控措施，防范农产品重金属含量超标风险。加强尾矿库的环境风险排查与防范。加强金属矿采选、金属冶炼企业的重金属污染风险防控。强化选矿废水治理设施的升级改造，选矿废水原则上回用不外排。
本项目本项目属水力发电，无废水、废气等产生，环境风险在可接受范围内，符合该要求。
《韶关市“三线一单”生态环境分区管控方案》全市总体管控要求
区域布局管控要求
强化生态保护和建设。重点加强南岭山地保护，有效推进国家公园建设，保护生态系统完整性与生物多样性，构建和巩固北部生态屏障。生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的8类有限人为活动 。一般生态空间内，可开展生态保护红线内允许的活动；在不影响主导生态功能的前提下，还可开展国家和省规定不纳入环评管理的项目建设，以及生态旅游、畜禽养殖、基础设施建设、村庄建设等人为活动。对一般生态空间内的人工商品林，允许依法进行抚育采伐、择伐和树种更新等经营活动。
扎实推进新型工业化。重点打造先进材料、先进装备制造、现代轻工业三大战略性支柱产业集群，培育发展电子信息制造、生物医药与健康、大数据及软件信息服务三大战略性新兴产业，引导绿色钢铁、有色金属、建筑材料等先进材料产业集群向规模化、绿色化、高端化转型发展，推进韶钢、韶冶等“厂区变园区、产区变城区”工作，加快绿色化改造、智能化升级。加快融入“双区” 建设，构建生态产业体系，打造全国产业转型升级示范区。
着力推进新型城镇化。高水平建设中心城区，集中力量推动县域、镇域高质量发展，因地制宜完善城乡环境保护基础设施建设，以城带乡，以乡促城，推动产业集聚集约发展。
积极促进农业现代化。推进省级现代农业产业园建设，打造现代农业与食品产业集群。稳步发展生态农业，打造生态农业品牌。推广资源利用节约化、生产过程清洁化、废弃物利用资源化等生态循环农业模式。
努力实现资源资产价值化。合理开发矿产资源，建设绿色矿山。推进内河绿色港航建设。促进旅游产业转型升级，推出一批精品旅游线路，打造生态、研学、红色、康养和文化等旅游品牌，推进全域旅游发展。
严格控制涉重金属和高污染高能耗项目建设。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。严格控制水污染严重地区和水源保护敏感区域高耗水、高污染行业发展。新丰县东南部（丰城街道、梅坑镇、黄磜镇、马头镇）严控水污染项目建设，新建、改建、扩建涉水建设项目实行主要污染物和特征污染物排放减量替代。环境空气质量一类功能区实施严格保护，禁止新建、扩建排放大气污染物的工业项目（国家和省规定不纳入环评管理的项目除外）。逐步扩大高污染燃料禁燃区范围。
本项目属水力发电，不涉及生态保护红线，无废水、废气等产生，符合该要求。
能源资源利用要求
积极落实国家、省制定的碳达峰碳中和目标任务，制定并落实碳达峰与碳减排工作计划、行动方案，综合运用相关政策工具和手段措施，持续推动实施。进一步优化调整能源结构，发展以光伏全产业链为龙头的风光氢等多元化可再生清洁能源产业，提高可再生能源发电装机占比，推动电力源网荷储一体化和多能互补。实行能源消费强度与消费总量“双控”制度。抓好电力、建材、冶炼等重点耗能行业的节能降耗工作，推动单位GDP能源消耗、单位GDP二氧化碳排放持续下降。鼓励使用天然气及可再生能源，县级及以上城市建成区，禁止新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉。
原则上不再新建小水电以及除国家和省规划外的风电项目，对不符合生态环境要求的小水电进行清理整改。严格落实东江、北江流域等重要控制断面生态流量保障目标。加强城市节水，提高水资源的利用效率和效益。
严格矿产资源开发准入管理，从严控制矿产资源开发总量和综合利用标准。加强矿产资源规划管理，提高矿产资源开发利用效率，推动矿产资源开发合理布局和节约集约利用。推进大宝山、凡口矿等矿山企业转型升级，打造国家级绿色矿山。全市矿山企业在2025年前全部达到绿色矿山标准。
本项目属水力发电，无废水、废气等产生，且已于2004年建成，已按要求进行整改，符合该要求。
污染物排放管控要求
深入实施重点污染物 总量控制。“十四五”期间重点污染物排放总量在现有基础上持续减少。优化总量分配和调控机制，重点污染物排放总量指标优先向重点建设项目、重点工业园区、战略性产业集群倾斜。新建“两高” 项目应配套区域主要污染物削减方案，采取有效的主要污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。新建项目原则上实施氮氧化物（NOX）和挥发性有机物(VOCs)等量替代，推动钢铁行业执行大气污染物超低排放标准。新建、改建、扩建造纸、焦化、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等行业建设项目实行主要水体污染物排放等量替代。
实施低挥发性有机物(VOCs)含量产品源头替代工程。全面加强无组织排放控制，深入实施精细化治理。推进溶剂使用及挥发性有机液体储运销环节的减排，全过程实施反应活性物质、有毒有害物质、恶臭物质的协同控制。对VOCs 重点企业实施分级和清单化管控，将全面使用低VOCs 含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。
北江流域实行重金属污染物排放总量控制。新建、改建、扩建的项目严格实行重金属等特征污染物排放减量替代。加强“三矿两厂” 等日常监督，在重点防控区域内新建、改建、扩建增加重金属污染物排放总量的建设项目应通过实施区域削减，实现增产减污。凡口铅锌矿及其周边区域（仁化县董塘镇）、大宝山矿及其周边区域（曲江区沙溪镇、翁源县铁龙镇）严格执行部分重金属水污染物特别排放限值的相关规定。
饮用水水源保护区全面加强水源涵养，强化源头控制，禁止新建排污口，严格防范水源污染风险，切实保障饮用水安全，一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；二级保护区内禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目。饮用水水源准保护区内禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目。
完善污水处理厂配套管网建设，切实提高运行负荷。强化城中村、老旧城区和城乡结合部污水截流、收集。现有合流制排水系统应加快实施雨污分流改造，加快镇级生活污水处理设施及配套管网建设，因地制宜建设农村生活污水处理设施。加强农业面源污染治理，实施种植业“肥药双控”；严格禁养区管理，加强养殖污染防治，加强畜禽养殖废弃物资源化利用。
本项目属水力发电，不涉及水源保护区，无废水、废气等产生，符合该要求。
环境风险防控要求
加强北江干流、新丰江以及饮用水水源地环境风险防控。严格控制沿岸石油加工、化学原料和化学制品制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目环境风险。强化地表水、地下水和土壤污染风险协同防控，建立完善突发环境事件应急管理体系，全面排查“千吨万人”以上集中式饮用水水源地周边环境问题并及时开展专项整治，保障饮用水水源地安全。重点加强环境风险分级分类管控，建立全市环境风险源在线监控预警系统，强化化工企业、涉重金属行业、工业园区和尾矿库等重点环境风险源的环境风险防控。构建企业、园区和区域三级环境风险防控联动体系，增强园区风险防控能力。园区管理机构应定期开展环境风险评估，编制完善综合环境应急预案并备案，整合应急资源，储备环境应急物资及装备，定期组织开展应急演练，全面提升园区突发环境事件应急处理能力。
持续推进土壤环境风险管控工作。实行农用地分类分级安全利用，有效提升农用地土地资源开发利用率，依法划定特定农作物禁止种植区域，严格按照耕地土壤环境质量类别划分成果对耕地实施安全利用，防范农产品重金属含量超标风险。加强建设用地准入管理，规范受污染建设用地地块再开发。加强尾矿库的环境风险排查与防范。加强金属矿采选、金属冶炼企业的重金属污染风险防控。强化选矿废水治理设施的升级改造，选矿废水原则上回用不外排。全力避免因各类安全事故（事件）引发的次生环境风险事故（事件）。
本项目属水力发电，无废水、废气等产生，环境风险在可接受范围内，符合该要求。
所属环境管控单元管控要求
区域布局管控

1-1.【生态/禁止类】生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。
本项目不位于生态保护红线内，不位于自然保护地，符合要求。
1-2.【生态/限制类】单元内一般生态空间，加强生态保护与恢复，恢复与重建水源涵养区森林、湿地等生态系统，提高生态系统的水源涵养能力。原则上禁止在25度以上的陡坡地开垦种植农作物，禁止在崩塌、滑坡危险区、泥石流易发区从事采石、取土、采砂等可能造成水土流失的活动。禁止从事非法猎捕、毒杀、采伐、采集野生动植物等活动，禁止破坏野生动物栖息地。一般生态空间内的人工商品林，允许依法进行抚育采伐、择伐和树种更新等经营活动。一般生态空间内可进行已纳入市级及以上矿产资源开发利用规划采矿权与探矿权的新设、延续，新设和延续的矿山应满足绿色矿山的相关要求。一般生态空间的风电项目须符合省级及以上的开发利用规划，光伏发电项目应满足土地使用的相关要求。
本项目属一般生态空间，不涉及其中禁止的活动。
1-3.【生态/禁止类】单元涉及广东乐昌杨东山十二度水省级自然保护区、广东乐昌大瑶山省级自然保护区，禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动；法律、行政法规另有规定的除外。
本项目不在自然保护区范围内。
1-4.【生态/综合类】森林公园涉及广东乐昌后洞省级森林公园。森林公园内禁止下列破坏森林资源的行为：猎捕和其他妨碍野生动物生息繁衍的活动；砍伐、损毁古树名木、珍贵树木和其他国家重点保护植物；毁林开垦和毁林采石、采砂、采土以及其他毁林、破坏景观的行为；排放超标的废水、废气和生活污水以及乱倒垃圾和其他污染物；新建、改建坟墓；法律、法规禁止的其他行为。
本项目不涉及森林公园。
1-5.【大气/禁止类】大气环境优先保护区内，禁止新建、扩建大气污染物排放工业项目（不纳入环评管理的项目除外）。
本项目所在区域为大气环境一般管控区，不涉及该项。
1-6.【岸线/限制类】岸线优先保护区内，严格水域岸线用途管制，新建项目一律不得违规占用水域（国家和省的重点项目除外）。严禁破坏生态的岸线利用行为和不符合其功能定位的开发建设活动，严禁围垦湖泊、非法采砂等。
本项目不涉及岸线优先保护区。
1-7.【矿产/限制类】严格控制矿产资源开采及冶炼过程中产生环境污染和生态破坏。严禁在基本农田保护区、居民集中区等环境敏感地区审批新增有镉、汞、砷、铅、铬5种重金属排放的矿产资源开发利用项目。
本项目不涉及矿产资源开发利用。
1-8.【产业/鼓励引导类】持续优化农业产业布局，推进优质稻、马蹄香芋、夏秋蔬菜、优质水果、茶叶等五大特色绿色优质农产品标准生产示范区建设，打造一批粤港澳大湾区“菜篮子”“果盘子”“米袋子”“茶罐子”示范基地。依托马蹄香芋、优质水果等产业基础优势，以高端高效、精品精致为方向，实施高端精致农业建设工程，培育发展附加值高、特色显著、功能多元的高端精致农业。因地制宜发展生态旅游、乡村旅游、红色旅游、文化旅游，不断丰富旅游新业态、新模式，着力改善基础设施、提升旅游体验，实现旅游发展全域化、旅游供给品质化、旅游治理规范化、旅游效益最大化，建设湘粤边生态文化旅游集散地，合力打造面向“双区”的“后花园”、生态休闲旅游康养地和特色文旅互补体验地。
本项目属不涉及该项。



	其他符合性分析
	（3）资源能源利用上线要求相符性

根据《韶关市“三线一单”生态环境分区管控方案》（韶府〔2021〕10号）及《韶关市生态环境分区管控动态更新成果》，本项目涉及的资源能源利用要求为“积极落实国家、省制定的碳达峰碳中和目标任务，制定并落实碳达峰与碳减排工作计划、行动方案，综合运用相关政策工具和手段措施，持续推动实施。进一步优化调整能源结构，发展以光伏全产业链为龙头的风光氢等多元化可再生清洁能源产业，提高可再生能源发电装机占比，推动电力源网荷储一体化和多能互补。实行能源消费强度与消费总量“双控”制度。抓好电力、建材、冶炼等重点耗能行业的节能降耗工作，推动单位 GDP 能源消耗、单位 GDP 二氧化碳排放持续下降。鼓励使用天然气及可再生能源，县级及以上城市建成区，禁止新建每小时 35 蒸吨以下燃煤锅炉。原则上不再新建小水电以及除国家和省规划外的风电项目，对不符合生态环境要求的小水电进行清理整改。严格落实东江、北江流域等重要控制断面生态流量保障目标。加强城市节水，提高水资源的利用效率和效益。严格矿产资源开发准入管理，从严控制矿产资源开发总量和综合利用标准。加强矿产资源规划管理，提高矿产资源开发利用效率，推动矿产资源开发合理布局和节约集约利用。推进大宝山、凡口矿等矿山企业转型升级，打造国家级绿色矿山。全市矿山企业在 2025 年前全部达到绿色矿山标准。”  

本项目为已建成的水力发电项目，根据《广东省乐昌市小水电站“一站一策”实施方案》，本电站属保留类，并已落实要求的设置生态流量下泄措施及监控措施，已获得取水许可证，下泄的流量可满足最小下泄生态流量的要求，因此符合生态环境要求；不涉及锅炉，不使用高污染燃料等能源，因此本项目符合资源能源利用上线要求。
（4）环境质量底线要求相符性
项目所在区域环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及其修改单二级标准。本项目已建成，运营期无废气产生，项目不会造成区域大气环境质量恶化。
本项目已建成，根据监测结果，本项目涉及水体五山镇长引水和茶园水各监测指标均可达到《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）中的Ⅲ类水质标准要

求，环境质量良好。因此本项目对五山镇长引水和茶园水的水环境质量的影响在可接受范围内，没有造成五山镇长引水和茶园水水质超标。
本项目已建成，项目厂界声环境质量满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类功能区标准，根据现场勘查，项目周边无工况企业噪声污染源，道路交通流量和噪声均较小，周边声环境质量良好，因此本项目对周边的声环境质量的影响在可接受范围内，没有造成噪声超标。

因此，本项目符合环境质量底线要求。

（5）环境准入负面清单相符性
乐昌市未设置明确的环境准入负面清单，经查，本项目不属于国家《产业结构调整指导目录》（2024年本）中限制类及淘汰类，不属于《市场准入负面清单》（2025年版）中的禁止准入类和许可准入类，本项目于2004年取得乐昌市发展计划局的批复同意建设并于2004年建成，不属于高污染高能耗项目，不向河流排放含汞、砷、镉、铬、铅等重金属污染物和持久性有机污染物，符合国家和地方相关产业政策。
综上所述，本项目符合广东省及韶关市生态环境分区管控各项要求。


二、建设内容

	地理位置
	电站位于韶关市乐昌市五山镇麻坑村委会下洞村，所属流域为北江流域，取水水体为五山镇长引水和茶园水，长引水汇入茶园水，然后汇入廊田水，最后汇入武江。

其中长引水坝址坐标为东经113度28分15.108秒,北纬25度17分56.236秒，茶园水坝址坐标为东经113度28分56.880秒,北纬25度18分6.515秒，压力前池位于两座水坝之间的南面，坐标为东经113度28分44.198秒,北纬25度17分46.951秒，机房位于压力前池南面，坐标为东经113度28分44.036秒,北纬25度17分37.468秒。

	项目组成及规模
	一、项目概况
乐昌市五山镇鸿茂水电站原为虹云水电站，建成于2004年12月，电站位于乐昌市五山镇麻坑村委会下洞村，取水来源为五山镇长引水和茶园水。电站设取水口有 2 处，其中一处位于茶园水，集雨面积1.5km2，一处位于长引水，集雨面积4.2km2，总集雨面积 5.7km2，总集雨面积5.7km2，是一宗引水式电站，设计运行水头48m，总装机容量为320kW（1×320kW），多年平均发电量46.2万kWh，年利用小时3710小时。电站主要建筑物有大坝、引水渠、压力前池、压力钢管、发电机房、升压站等。本电站初步设计于2004年2月获得原乐昌市水利局《关于五山镇虹云水电站初步设计的批复》（乐水[2004]18号），可行性研究报告于2004年4月获得原乐昌市发展计划局《关于乐昌市五山镇虹云水电站工程项目可行性研究报告的批复》（乐市计[2004]19号）的批复同意立项建设，电站于2004年12月建成，2004年12月20日经乐昌市电力工业局同意上网。

广东省乐昌市人民法院在执行广东乐昌农村商业银行股份有限公司与张华金融借款合同纠纷一案中，于2023年9月28日委托淘宝网司法拍卖网络平台第二次拍卖被执行人张华名下经营的乐昌市五山镇虹云水电站整体资产，买受人王秀嫦于2023年10月15日以最高价竞得，根据广东省乐昌市人民法院裁定书（见附件1中的（4）），买受人可持裁定书到相关管理机构办理标的物权的权属变更手续。根据乐昌市水务局出具的证明，买受人王秀嫦在竞买成功乐昌市五山镇虹云水电站后将其登记注册为乐昌市五山镇鸿茂水电站。乐昌市五山

镇鸿茂水电站于2024年9月获得乐昌市水务局取水许可延续的批复（取水许可证编号为D440281S2024-0007）。

本电站建设时未办理环境影响评价手续，根据广东省人民政府《关于印发广东省小水电清理整改工作实施方案的通知》（粤府函[2021]163号）、韶关市人民政府《关于印发韶关市小水电清理整改工作实施方案的通知》（韶府发函[2021]56号）、乐昌市人民政府《关于印发乐昌市小水电清理整改工作实施方案的通知》（乐府发函[2022]1号），小水电分为退出类、保留类和整改类，本电站属保留类。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“四十一、电力、热力生产和供应业：88 水力发电”中的“其他”类别（总装机1000千瓦以下、不属于抽水蓄能电站、不涉及环境敏感区的），应编制环境影响报告表。
二、项目组成
本电站属引水式水电站，主要建构筑物包括大坝、引水渠、压力钢管、发电机房、升压站。

长引水坝址坐标为东经113度28分15.108秒,北纬25度17分56.236秒，茶园水坝址坐标为东经113度28分56.880秒,北纬25度18分6.515秒，压力前池位于两座水坝之间的南面，坐标为东经113度28分44.198秒,北纬25度17分46.951秒，机房位于压力前池南面，坐标为东经113度28分44.036秒,北纬25度17分37.468秒。压力前池与机房之间通过300m压力钢管连接。

拦河坝为浆砌石硬壳溢流重力坝，最大坝高6m，设计运行水头48m。引水渠总长约1800m，压力钢管）总长约300m。机房地面高程约588.5m，内设1套发电机组，装机容量为320kW，多年平均发电量46.2万kWh，年利用小时3710小时。发电后尾水进入长引水，再汇入茶园水。

电站日常设置3名员工负责电站日常运营维护，在电站内食宿。

综上所述，本电站工程特性如表2-1所示。

表2-1 电站工程特性表

序号

项目

单位

数量

备注

一

水文

1

库区集雨面积
km2
5.7
2

多年平均年径流量
万m3
533.98
3

平均河宽
m
1.5
4

平均流速
m/s
0.58
二

水库

1

总库容

万m3
10.0
日调节
2
有效库容

万m3
8.0
日调节
3
设计净水头

m

48
4
设计毛水头

m

60
三

工程效益指标

1
装机容量

kW

320
2
年利用小时数

h

3710
3
多年平均发电量

万kW·h

46.2
四

下泄流量

1
尾水流量

m3/s

0.890
2
坝址下泄流量

m3/s

0.016
其中茶园水0.004，长引水0.012
3
要求的最小下泄生态流量

m3/s

0.016
五

主要建筑物及设备

1

拦河坝

最大坝高

m
6
坝顶高程

m
657.2
2
引水渠
长度

m
1800
3
压力钢管
长度
m
300
4
发电机房

面积

m2
62
5
宿舍
面积
m2
62
6
升压站
面积
m2
40
位于机房2楼
7
主要机电设备

7.1
水轮机

数量
台
1
HL150-WJ-42
单机容量

kW
320
7.2
发电机
数量
台
1
SFW320-6/740

单机容量
kW
320
7.3
变压器
数量
台
1
S11-500/11
单机容量
kVA
500


	总平面及现场布置
	电站主要建构筑物包括拦河坝、压力钢管、发电机房、升压站及宿舍，电站总平面布置图见附图8，现状图片见附图9。

（1）拦河坝位于黄沙滩上游左侧茶园水较窄处，大坝采用浆砌石硬壳溢流重力坝，最大陂高 6m，溢流面顶高程 657.2m，放水闸位于坝右侧，采用Φ60cm 闸阀控制，坝底宽 5m，溢流段长 10m，宽 1.5m，放水闸左侧设冲沙孔，采用Φ50cm 平板闸阀控制。

（2）引水渠系总长 1800m，包括明渠和引水隧洞，明渠段渠底宽 0.9m，净高 1.05m，设计水深 0.8m，设计过流量 0.58m³/s。

（3）前池为浆砌石结构，内衬钢筋砼，砼厚 0.15m，座落在强、弱风化花岗岩上；前池长 6m，宽 4.2m。为全开挖成池，设计水深 1.4m，总高 2.0m。

（4）压力管1条，长约 300m，管径Φ0.6m，下部设有浆砌石座垫。

（5）厂房为钢筋砼框架结构，长×宽×高=8×7.75×5.5m，厂房位于河道右岸，有公路到达厂房。厂房发电机层地面高程为 588.5m。

（6）升压站

升压站位于厂房后端，升压站地面比厂房地面高 0.5m，安装 1 台输变电变压器。电站主要建筑物四周均为林地。



	施工方案
	本电站属已建成项目，开工建设时间为2004年5月12日，完工时间为2004年12月25日，总工期185日。


	其他
	无




三、生态环境现状、保护目标及评价标准

	生态环境现状
	1.主体功能区划

本项目位于韶关市乐昌市五山镇，根据《广东省人民政府关于印发广东省主体功能区划的通知》（粤府〔2012〕120号），乐昌市属国家级重点生态功能区。

2.生态功能区划

根据《韶关市生态环境保护战略规划（2020-2035）》，本项目所在区域所属生态功能区为“乐昌西部河谷生态农业与水土保持生态功能区”（E1-1-2），见附图10。

3.生态环境质量现状
（1）陆生生态现状

根据查阅资料和现场踏勘，因此项目周边土地利用类型主要为林地，项目所在地3km范围内没有工业企业等污染源，区域土地利用现状如附图11所示。
该地域以林地为主，典型植物群落为尾叶桉—白背叶—薇甘菊群落，主要物种为尾叶桉（Eucalyptus urophylla）、白背叶（Mallotus apelta）、薇甘菊（Mikania micrantha）、苦楝木（Melia azedarach ）、构树（Broussonetia papyrifera）、杉木（Cunninghamia lanceolata）、盐肤木（Rhus chinensis）、白花灯笼（Clerodendrum fortunatum）、野牡丹（Melastoma candidum）、木姜子（Litsea pungens）、艾胶算盘子（Glochidion lanceolarium）、山黄麻（Trema tomentosa）、牡荆（Vitex negundo var. cannabifolia）、芒萁（Dicranopteris pedata）、芒（Miscanthus sinensis）、竹叶草（Oplismenus compositus）、荩草（Arthraxon hispidus）、海金沙（Lygodium japonicum）、乌毛蕨（Blechnopsis orientalis）、金毛狗（Cibotium barometz）、弓果黍（Cyrtococcum patens）、香附子（Cyperus rotundus）等。

经查，本项目用地及周边200m范围内不涉及重点保护野生动植物、珍稀保护树种等。

（2）水生生态现状
附近水体水生生物包括鱼类、浮游植物、浮游动物、底栖动物等，主要有青鱼（Mylopharyngodon piceus）、草鱼（Ctenopharyngodon idella）、鲢鱼（Hypophthalmichthys molitrix）、鳙鱼（Aristichthys nobilis）、倒刺鲃（Spinibarbus denticulatus denticulatus）、光倒刺鲃（Spinibarbus hollandi）、赤眼鳟（Squaliobarbus curriculus）、唇鲮（Semilabeo notabilis）、卷口鱼（Ptychidio jordani）、桂华鲮（Sinilabeo decorus decorus）、瓣结

鱼（Tor (Folifer) brevifilis）、短小舟形硅藻（Navicula exigua）、隐头舟形硅藻（Navicula cryptocephala）、直链颗粒藻（Melosira granulata (Ehr.) Ralfs.）、针杆藻（Synedra sp.）、淡水筒壳虫（Tintinnidium fluviatile Stein）、绿急游虫（Strombidium viride）、银灰膜袋虫（Cyclidium glaucoma Muller）、钟虫（Vorticella）、毛板壳虫（Coleps hirtus）、尾草履虫（Paramecium caudatum）、河蚬（Corbicula fluminea）、中华圆田螺（Cipangopaludina chinensis）、湖北钉螺（Oncomelania hupensis）等。

当地未发现洄游鱼类，本项目所在区域亦不涉及重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等。
（3）大气环境质量现状

根据《韶关市生态环境保护战略规划（2020-2035）》，项目所在区域环境空气质量功能区划为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准要求。

根据韶关市生态环境局公布的《韶关市生态环境状况公报》（2024年），乐昌市2024年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度均可达到《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及其修改单二级标准要求；CO日均值第95百位分数和O3日最大8小时均值第90百分位数平均浓度均达到《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及其修改单二级标准要求。因此本项目所在区域环境空气质量良好，乐昌市属达标区。具体监测统计数据见表3-1。
表3-1  乐昌市2024年环境空气质量现状监测值  单位：μg/m3
评价时段
污染物
SO2
NO2
PM10
CO
(mg/m³
O3（8h）
PM2.5
年均浓度
年均浓度
6
12
31
—
—
21
标准值
60
40
70
—
—
35
是否达标
达标
达标
达标
—
—
达标
日均（或8h）
浓度
评价百分位数（%）
—
—
—
95
90
—
百分位数对应浓度值
—
—
—
1.0
108
—
标准值
—
—
—
4 
160 
—
是否达标
—
—
—
达标
达标
—
区域类别
达标区
（4）地表水环境质量现状

水电站取水水体为五山镇长引水和茶园水，长引水汇入茶园水，然后汇入廊田水，最后汇入武江。《广东省地表水环境功能区划》（粤府函[2011]29号）未对长引水和茶园水划定水环境功能。长引水和茶园水功能均为灌溉、发电，根据韶关市生态环境局乐昌分局《关于对<关于确认茶园水及支流长引水地表水环境功能区划及水质目标的申请>的复函》，长引水和茶园水按Ⅲ类水质标准执行。
本报告委托谱尼测试2025年6月及2026年2月对电站上下游地表水环境质量进行监测，本次监测共布设3个监测断面，具体如表3-2和附图12所示。
表3-2 监测断面布设情况表
断面名称
布设位置
所属水体
监测指标
执行标准
监测频次
W1
大坝上游
长引水
水温、pH值、溶解氧、COD、BOD5、高锰酸盐指数、氨氮、总氮、总磷、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂
《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）中的Ⅲ类水质标准要求
连续监测3天，每天监测1次
W2
大坝下游
茶园水
W3
尾水
长引水

根据谱尼测试2025年6月出具的监测报告（报告编号NO.C2F5260060001LZ、

NO.C2F5260060004LZ及NO.C2F5260060007LZ）和2026年2月出具的监测报告（报告编号NO.C2G1280150001LZ），五山镇长引水和茶园水各监测指标监测结果见附件6及地表水环境影响专项评价中表4-1~表4-2，由监测结果可知长引水和茶园水均可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准要求，环境质量良好。
（5）声环境质量现状

本项目位于乐昌市五山镇麻坑村委会下洞村，本电站占地范围内及边界外1m范围内按2类声环境功能区管理，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》，“…大气、固定声源环境质量现状监测参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）相关规定开展补充监测…”。按《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），“…厂界外周边 50 米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况…”，本项目厂

界外周边50米范围内无声环境保护目标，故未监测声环境质量现状，根据现场勘查，项目周边无工况企业等污染物，道路交通车流量及道路噪声均较小，声环境质量现状良好。
（6）土壤环境质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》，本项目不需进行土壤环境专项评价，因此本项目不开展土壤环境质量现状调查。
（7）地下水环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》，本项目不需进行地下水环境专项评价，因此本项目不开展地下水环境质量现状调查。


	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	本项目属已建成项目，未履行环境影响评价、排污许可、竣工环境保护验收等手续，与本项目有关的相关环境污染和生态破坏问题详见下文。




	生态环境保护目标
	1.专项评价设置情况

根据项目建设内容及《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》，本项目专项评价设置情况如表3-3所示。

表3-3 本项目专项评价设置情况

序号
类别
是否设置专项评价

说明

1

地表水
是
属于水力发电中的引水式发电项目
2

地下水
否
不属于陆地石油和天然气开采、地下水（含矿泉水）开采项目，不涉及穿越可溶岩地层隧道建设
3

声环境
否
不属于公路、铁路、机场、城市道路等项目
4

大气
否
不属于油气、液体化工码头、干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头项目
5

土壤
否
指南未列出需要开展土壤专项评价的类别，因此不需开展

6

环境风险
否
不属于石油和天然气开采、油气、液体化工码头、原油、成品油、天然气管线、危险化学品输送管线项目
7

生态影响

否
不涉及环境敏感区（指除饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域、以及文物保护单位以外的敏感区）。
2.生态环境保护目标

（1）大气环境保护目标
本项目不开展大气环境影响专项评价，参照污染影响类项目将本项目机房周边500m范围的居民点作为大气环境保护目标，该范围内仅有下洞村1处居民点，位于机房西面，距离约85m。
（2）地表水环境保护目标
本项目开展地表水环境影响专项评价，地表水环境保护目标为五山镇长引水水、茶园水及廊田水。
3.声环境保护目标
本项目不开展声环境影响专项评价，经查，项目机房边界外50m范围内不存在居民点等声环境保护目标。

4.地下水环境保护目标
本项目边界500米范围内不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，因此不设置地下水环境保护目标。
5.生态环境保护目标
本项目位于乐昌市五山镇内，不涉及生态保护红线且用地范围内不含生态环境保护目标。
综上所述，本项目环境保护目标如表3-4所示，分布情况见附图13。

表3-4 主要环境保护目标

环境
类别
序号
环境敏感目标
方位
距水电站机房距离（m）
敏感目标
性质
环境质量标准
环境
空气
1
下洞村
西
85
乡村居住点

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准
地表水
1
长引水
西
—
取水水源
《地表水质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水
2
茶园水
东北
—
取水水源
3
廊田水
东
2430
汇入水体
《地表水质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水


	评价

标准
	1.环境空气质量标准

根据《韶关市生态环境保护战略规划（2020-2035）》，项目所在区域属大气环境二级功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单规定的二级标准。具体标准见表3-5，区域大气功能规划图见附图14。

表3-5  环境空气质量标准（摘录）

项目

浓度限值  mg/m3

标准来源
年平均
日平均
小时平均
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准
PM10
0.07

0.15

—

PM2.5
0.035

0.075

—

SO2

0.06

0.15

0.50

NO2
0.04

0.08

0.20

CO
—
0.16（8h）
0.2
O3
—
4
10
2.地表水环境质量标准

水电站取水水体为五山镇长引水和茶园水，长引水汇入茶园水，然后汇入廊田水，最后汇入武江。《广东省地表水环境功能区划》（粤府函[2011]29号）中规定廊田水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类水质标准，未对长引水和茶园水划定水环境功能，长引水和茶园水功能均为灌溉、发电，根据韶关市生态环境局乐昌分局《关于对<关于确认茶园水及支流长引水地表水环境功能区划及水质目标的申请>的复函》，长引水和茶园水按Ⅲ类水质标准执行，标准限值见表3-6。区域水系及水环境功能区划见附图15。
表3-6  地表水环境质量标准（摘录）    单位：mg/L
项目
评价标准
Ⅲ类
水温（℃）
人为造成的环境水温变化应限制在：周平均最大温升≤1，周平均最大温降≤2
pH（无量纲）
6~9
溶解氧
≥5
高锰酸盐指数
≤6
COD
≤20
BOD5
≤4
氨氮
≤1.0
总氮
≤1.0
总磷
≤0.2
挥发酚
≤0.005
石油类
≤0.05
阴离子表面活性剂
≤0.2
3.声环境质量标准 
本项目位于乐昌市五山镇麻坑村委会下洞村，厂界周边50m范围内无居民点等声环境敏感点，因此本电站占地范围内及边界外1m范围内按2类声环境功能区管理，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。详见表3-7。
表3-7  厂界噪声环境质量标准
标准名称
类别
标准值（dB（A））
昼间
夜间
《声环境质量标准》（GB3096-2008）
2类
60
50
4.废气排放标准

本项目运营期无废气产生排放。

5.废水排放标准

水电站运营期无生产废水产生，产生的废水主要为生活污水，经隔油池和三级化粪池处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中旱地作物标准后用于附近林地灌溉，不外排。见表3-8。

    表3-8  农田灌溉水质标准（摘录）     单位：mg/L，pH无量纲
污染物
pH
SS
COD 
BOD5
LAS
评价标准
5.5~8.5
100
200
100
8
采用标准
GB5084-2021旱地作物标准
6.噪声排放标准

运营期噪声主要为机房处发电机的机械噪声，机房噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。详见表3-9。
表3-9  噪声排放执行标准
标准类别
标准名称
类别
标准值（dB（A））
昼间
夜间
厂界噪声（机房）
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
2类
60
50
7.固体废弃物污染控制标准

一般工业固废的暂存需做到防扬尘、防雨、防渗、防漏。电站需按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求在站内设置专门的危废暂存间，对站内设备维护保养产生的废机油等废危险废物进行暂存，再委托有资质的单位清运处理。



	其他
	本项目运营期不涉及总量控制指标。




四、生态环境影响分析

	施工期生态环境影响分析
	本项目已于2004年12月建成，建成已逾十年，其施工期造成的生态环境影响已消失，本报告不再对此进行分析。

	运营期生态环境影响分析
	本工程运营期主要环境影响为引水发电、生活污水、设备噪声及废机油造成的各类环境影响。

1.地表水环境影响分析

本项目运营期无生产废水产生。产生的废水主要为工作人员产生的生活污水。项目劳动定员3人，在电站内食宿，有生活污水产生。参照广东省地方标准《用水定额 第3部分：生活》（DB44/T 1461.3-2021）中Ⅲ类区农村居民生活用水定额140 L/人·d计，本项目生活用水总量为0.42m3/d，153.3m3/a（按年365天计）。生活污水产生量按用水量的90%计，则生活污水量为0.38m3/d（137.97m3/a），类比其他同类型项目，污水水质见表4-1。员工生活产生的生活污水经隔油池和三级化粪池处理后达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中旱地作物标准后用于附近林地灌溉，不外排。
表4-1 本项目生活污水产排情况
污染物
COD
BOD5
SS
NH3-N
TP
产生浓度（mg/L）
250
150
100
30
4
产生量（t/a）
0.034

0.021

0.014

0.004

0.0006

处理措施
经隔油池和三级化粪池处理后用于周边林地灌溉
排放量（t/a）
0

0

0

0

0

本次评价设置了地表水环境影响专项评价，具体的运营期地表水声环境影响分析见运营期地表水环境影响与评价专章。地表水环境影响与评价分析结果摘录如下：

本项目已于2004年建成，运营期无生产废水产生，产生的少量生活污水经三级化粪池处理后用于周边林地浇灌，不外排，对五山镇长引水、茶园水等水体的水质影响很小且十分稳定。电站会使坝址下游河段水量有所减小，经分析对坝上河段、坝址至尾水间减水河段、机房尾水下游河段的水文情势的影响在可接受范围内。电站已设置有最小下泄生态流量，并落实有生态流量下泄保证措施。根据现场踏勘结果及环境质量现状监测数据，地表水体环境质量达标，亦未出现断流等现象。本电站对五山镇长引水、茶园水等地表水体的影响在可接受范围内。

2.地下水环境影响分析

根据工程特征，本电站运营期主要可能造成地下水环境影响包括两个方面：一是对地下水水质的影响，二是由于上游蓄水，对地下水水位的影响。
（1）对地下水水质的影响
本电站员工办公生活产生少量的生活污水，经隔油池和化粪池处理后全部用于林地灌溉，因此对区域地下水水质造成的影响很小。
（2）对地下水水位的影响 
电站蓄水以后，坝址上游水位均较原有水位有不同程度的抬升，正常蓄水位比天然水位略有提高。当地表水位高于地下水水位时，地下水接受地表水补给，直至建立新的更加有利于地下水的动态平衡。
同时，本电站水库库容较小，坝高较低，规模较小，蓄水以后对下游的长引水和茶园水水位影响不大，也不会对两岸的地下水造成大的不利影响。水库蓄水后，无淹没区，不会对周边农作物耕种造成不良影响。
综上所述，本电站建设主要造成坝址上游地下水水位提高，没有改变河流两岸山区丘陵、阶地地下水补给河流的基本流向，且本工程的实施能够满足地下水环境质量要求。经现场调查，项目建设运营未造成沼泽化、土壤盐渍化的现象。
3.大气环境影响分析

电站运行期间无废气产生。因此项目对大气环境影响可忽略不计。
4.声环境影响分析

本项目运营期的噪声主要来自发电机组运行产生的噪声，源强约为85dB（A），见表4-2。

表4-2  主要设备噪声源强   单位：dB(A)
序号
名称
单位
数量
噪声源强
治理效果
1
水轮发电机组
台
1
85
昼间≤60，夜间≤50
本水电站已建成，将水轮发电机组安装在机房内，通过对发电机组进行基础减震，噪声削减量按15dB（A）计，通过建筑物隔声和距离衰减后，采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录B的典型行业噪声预测模型进行预测，电站厂界噪声值为39.48dB（A），可做到达标排放，且机房外50m范围内无居民点等声环境敏感点，距离最近的下洞村（85m）噪声值仅为15.10dB（A），因此本电站对周边声环境的影响在可接受范围内。

5.固体废弃物环境影响分析
本水电站运营期的固体废弃物主要包括员工生活垃圾和设备机械维修产生的废机油。

电站劳动定员3人，生活垃圾产生量约为1kg/人·d，则生活垃圾产生量为1.10t/a，定期外运再委托当地环卫部门清运处理。
电站运行过程中的机械维修将产生一定量的废机油等废物，根据建设单位提供的资料，废机油产生量约为0.3t/a。依据《国家危险废物名录》（2025年版），废机油属危险废物（类别HW08，编号900-214-08），电站现将废机油暂存在机房内，机房已做好硬底化，达到相应的防渗防泄漏要求，且电站委托有资质的危险废物经营单位对废机油进行清运处理。采取以上措施后，危险废物对周边环境的影响在可接受范围内。
可见，本项目产生的固体废物均得到妥善处置，对周围环境造成的影响在可接受范围内。但电站未设置专门的危险废物暂存区域对废机油进行暂存。
6.生态环境影响分析

（1）对陆生生态的影响

本电站施工期水库、引水管渠、机房、升压站、施工营地等建构筑物的建设会占用土地，破坏地表结构和植被。建成后水库将出现蓄水区，淹没原有河道两侧土地和在其上生长的植被。大坝及蓄水区占地面积约7020m2，引水管渠总长约2100m（渠道1800m，压力钢管300m），机房占地面积约62m2，宿舍位于机房2楼，升压站占地面积约20m2。本项目占地范围及周边主要为林地等，生态系统较简单，

物种主要为人工种植的桉树等，项目建设、库区蓄水淹没会对占地范围内原有植被造成破坏，且产生不可逆转的毁灭影响，但均为常见植物，不涉及珍稀保护树种，

因此项目建设对区域植被的多样性产生的影响较小。
本项目占地范围及周边主要为人工林地等，生态系统较简单，由于人类活动比较频繁，没有珍稀野生动物出没，现有的均为昆虫、爬行类、和一些小型的哺乳动物及鸟类等常见小型动物。电站的建设、库区的淹没会清除地表植被，从而破坏动物栖息地。而这些动物大多个体小，适应能力强，对干扰不太敏感，且在电站外还有大面积适合它们栖息的生境，它们可以迁移到电站外的生境中活动和栖息。因此项目建设对区域动物多样性产生的影响较小。
本电站运营期间无废气产生，废水经处理后用于周边林地灌溉，固体废弃物均得到妥善处置。
从现场踏勘的情况看，电站建成已久，对工程施工时的临时占地已完成了迹地清理和平整，采用人工绿化和自然绿化相结合的方式对电站周边植被进行了恢复，目前电站水库库区、引水管道和机房的周边环境基本与该区域自然生态环境保持一致，植被恢复良好。因此本项目对陆生生态环境的影响在可接受范围内
本项目属引水式电站，水电站的建设会导致坝上、坝下生态环境的差异，由于截存了来水并经管道引至下游发电，难免会造成大坝下游地区部分河段减水，经现场勘查，坝后长引水减水河段长约1.3km，茶园水减水河段长约1.2km，减水比例约90%，河道水量的减少破坏了河道原有的生态环境，对上下游水生生态、河道景观产生了一定影响。
（2）对水生生态的影响

对水生生物而言，蓄水坝上游水位抬高会淹没原有河道两侧土地和在其上生长的植被，使得土壤中溶解的营养物质和被淹没的残留植物浸泡在蓄水区内死亡分解所产生的有机物质进入蓄水区的水体中；加上水坝的拦蓄作用，会使得外源性营养物质汇集在坝内，导致水体的富营养化，改变水生生物的群落结构。同时当蓄水区植被被淹没后，会在水中分解将消耗部分的O2，而水库在水量增大后，流速减缓，溶氧能力相应减弱，这将会导致水体缺氧，增大水生生物的生存压力。
①对浮游植物的影响
坝上水文条件发生变化，流速变缓，泥沙量增加，浮游植物种类、生物量会有

所变化，尤其硅藻比例下降，喜静水的蓝藻和绿藻比例上升。

②对浮游动物的影响
水库建成前，项目坝址以上河段，浮游动物和藻类植物一样，是以流水性、好氧性、着生性为主，种类多样，其中以轮虫的个体数最多，以桡足类的生物量最大。水库建成后坝址上游至坝址河段中静水性、浮游性的种类变为优势种群，原生动物中浮游性纤毛虫类种群会逐渐壮大；轮虫中普生性和浮游性的种类和数量将会升高；此前种类和数量都很少的枝角类和桡足类也将会增加。随着蓄水区水体的富营养化程度的增加，浮游动物现存量将会逐渐呈现上升趋势，并逐步趋向富营养化区系特征。 
③对挺水植物的影响
水生维管束植物是水体中的生产者，能利用太阳能，通过光合作用制造有机营养物质，使之变成可供生物生长繁殖的能量，是水生生态系统的基本环节。因库坝的拦截作用，使水位提高，水流变缓，而大部分泥沙及有机物沉积于库底。尤其是在库尾、消落区和浅水地带的湿生环境将会增加，从而扩大了湿生植物的生存场所，这就彻底的改变了现在蓄水区河段内河流水底以卵石、砂、砾为主的底质环境，为水生植物生存创造较好的环境。使水生维管束植物在种类组成上和群落结构上趋于复杂，在生物量方面也将处于上升趋势。一些如田子萍、浮萍、水蓼、旱苗、野慈菇、喜旱莲子草、水芹、连子草、密齿苦草、马来眼子菜、水蓑衣、大花蓑衣、芦苇等将在浅水区出现，这些水草的生长为草上产卵性鱼类，如鲤、鲫、鲶等提供良好的产卵场，为这些鱼类种群在水库中的繁殖增殖提供了有利条件。因此，水库运行期水生植物生物量将增加。
④对底栖动物的影响
大坝建成前，坝址上游河段，水流湍急，水质保持良好，底栖动物数量较少，但水生昆虫数量相对较多，有一定的生物量。大坝建成后，由于水位周年趋向稳定，水体流速减缓，大量浅滩砾石上的着生藻类生长，数量变得丰富，使生活在石底、缝隙间的底栖动物有较多的食物来源和隐蔽场所，因此，蓄水区底栖动物数量有上升的趋势。随着电站运行时间延长，入库泥沙和蓄水区营养物质滞留，会导致沿岸带生境由之前的石砾生境向泥沙生境演替，从而为寡毛类、环节动物以及软体动物提供良好的生境条件。此外，沙泥底质的出现也为水生维管束植物的生长提供空间，

进而有利于一些攀爬、附生底栖动物的栖息，表现为底栖动物的生物量和多样性呈现增加的趋势。
水库在蓄水后，使得水域面积拓宽，饵料丰富，为虾类提供了适宜的生活环境，虾类的数量会大大增加成为捕捞对象和鱼类的饵料；软体动物中如螺类、蚬类等也会因为库湾浅水区的增多，在种类和数量上也将有所增多。蓄水区环境条件的改变是有利于底栖动物的生长和繁殖的。不仅现有种类能在库中继续繁衍，而且现时评价区域河段内没有的种类也将随着水流带入而在蓄水区内生存下来，因而库内的底栖动物在种群、数量以及生物量等方面都将呈现出上升的趋势。
⑤对鱼类的影响
水电站蓄水坝的建设阻断了河流，河流的连续性受到严重影响，对鱼类和其它水生生物有很强的阻隔效应。对坝址上游河段而言，大坝使蓄水区原有河流生态环境转变为水库生态环境，水域面积拓宽，水深增大，使蓄水区内水流减缓，在蓄水以后，不论是浮游植物、还是浮游动物、底栖动物及水深维管束植物的种群数量都将出现一定程度的增加，为多种鱼类提供饵料资源，为鱼类的觅食、栖息、繁衍创造条件，将使鱼类在种类和数量生产生变化。对坝址下游河段而言，河道的减水使得河流水域宽度收窄，水深减少，水流减缓，对于中大型鱼类的生存（运动、觅食、躲避天敌）造成不利影响，只有体型较小的小型鱼类可以继续生存，因此电站对坝址下游河段的鱼类影响较大，使得鱼类的种类多样性和数量都有所降低。
经查阅资料和现场勘察，本电站取水水体五山镇长引水为武江的三级支流，茶园水为武江二级支流（长引水汇入茶园水，再汇入廊田水，最后汇入武江），长引水和茶园水属山坑水性质，当地未发现洄游鱼类，本项目所在区域亦不涉及重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等。因此总体而言，本项目对当地鱼类的影响较小，在可接受范围内。

7.土壤环境影响分析

本水电站运营期产生的生活污水经隔油池和三级化粪池处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中旱地作物标准后用于周边林地灌溉，对土壤的影响很小。
项目废机油暂存在机房内，机房已进行硬底化和防漏防渗建设，并已委托有资质的单位清运处理，正常情况下不会造成对土壤的污染，对土壤的影响很小。

8.环境风险分析

本项目属水力发电项目，运营期风险主要来自洪水风险及水质污染风险。

洪水风险

本电站设计水头48m，为引水式电站，本区域河床岩石裸明显，基岩为片状页岩，覆盖层厚度为1-3cm，两岸地形较陡，从两岸及河床表露的岩体分析，无山滑坡和大的断层现象出现。总体上库岸是稳定的。

乐昌受亚热带季风气候的影响，属中亚热带为主的湿润季风型气候。该地夏季受热带海洋气团影响，冬季受大陆冷气团的影响，因此温度、风速风向呈明显的季节性变化。乐昌全年四季分明，12月~次年2月为冬季，平均气温＜12.0℃；3~4月份为春节，平均气温在14.9~20.3℃之间；5~9月为夏季，平均气温在24.2~28.2℃之间；10~11 月为秋季，平均气温在16.5~22.0℃之间。全市多年平均降雨量在1300~1550 毫米之间，雨水多集中在4~6月。全市一般年平均降雨量1531.9 毫米。全市年平均日照时数为1351.8小时。

在出现特大洪水时，往往伴有暴雨，暴雨起强烈的冲蚀作用，使坝面出现冲坑，虽然这些局部冲坑不至于影响坝体稳定性，但在库内风浪推动下，增加了洪水漫顶过坝的机会，这些小冲坑在过坝洪水的冲蚀下会迅速扩大，当冲坑发展到一定规模时，可能会出现局部失稳，出现溃决。

溃坝洪水具有峰高量大、历时较短、破坏性极大的特点，对自然生态系统的影响最主要的是水土流失问题。溃坝发生后，大量河水急速下泄，引起下游水位增高，对地势较低的地方造成淹没。洪水所经地段，土壤表层被冲蚀，带走大量氮、磷、钾等养分。

为防止洪水造成的危害，本电站设计时已落实相关防洪设计，本电站属根据《防洪标准》（GB50201-94）中划分的小（二）型Ⅴ等工程。主要工程按5级建筑物设计。拦河坝按20年一遇洪水设计，100年一遇洪水校核；电站厂房采用30年一遇洪水设计，50年一遇洪水校核。

因此本电站在落实了上述防洪设计建设后对洪水发生风险和抵御能力均在可接受范围内。此外，电站上下游及周边均为林地，开发程度较低，水土保持良好，对洪水的发生能力和容纳能力均较好。

（2）废机油泄漏风险

本工程产生的废水、固废量较小，运营期对环境的不利影响很小，但当水电站出现机油泄漏时将对下游水质产生一定的不良影响。本水电站规模较小（1套320kW水轮发电机组），运营期所用机油量较小，且站内不设置油库，用油临时采购。产生的废油委托资质单位处理，因此废机油得到妥善处置，正常情况下不会发生泄漏。

（3）风险防范与事故应急措施

①加强大坝安全监测。按照规定对大坝进行安全监测，定期进行安全检查和鉴定。如发现异常现象，及时进行加固或其他补救措施，以保证大坝安全。

②制定科学合理的洪水调度方式，确保安全泄洪。

③组建大坝安全小组。水库大坝溃坝的风险不大，也因此容易被忽视，为了使水库溃坝时不至于束手无策，应编制大坝安全应急准备计划。水库溃坝对下游地区来说相当于发生了超标准的洪水，但水库溃坝的情形和一般的超标准的洪水的情形又不尽相同，比如水库溃坝，由于坝高库大，下泄流量极大，但历时不长。因此水电站水库溃坝的应急计划应纳入已有的区域防汛计划中。

④为防止变压器油泄漏，电站应设置事故应急池，用于检修和事故情况下变压器油的收集，项目变压器型号为S11-500/11，变压器油容量约0.5t，建议事故应急池容积不小于1m3。严格按照设计进行建设，同时加强运营维护和检查，发生变压器油泄漏的事故风险概率很小。电站目前停产中，事故应急池应在复产前建设完成。
⑤当发生油品泄漏事故未进入水体时，立即采用消防沙、沙土等进行围堵，并对泄漏位置周边的明暗沟等进行封堵，防止漏油进入到水体中。然后用铜刮板等将漏油收集集中于事故应急池中对油品进行回收处理；当泄漏的油品进入水体后，立即用吸油毡将水体表面的油污吸附处理，减轻其对下游水质的影响

（4）环境风险评价结论

本电站不属于污染型项目，已于2004年建成，运营期主要为生态类影响，针对运营期可能出现的风险企业均采取了相应的措施应对，可将水电站环境风险控制在最低范围内，因此，综合来看，在上述措施下，乐昌市五山镇鸿茂水电站运营期的环境风险水平是可接受的。

9.污染物产排情况汇总

综上所述，本项目污染物产排情况如表4-3所示。

表4-3 项目污染物产排情况汇总表（单位：t/a,特别标注除外）

项目
产生量
处理措施
削减量
排放量
水污染物
生活污水
137.97m3/a
隔油池及三级化粪池处理后用于周边林地灌溉，不外排
137.97m3/a
0
COD
0.034
0.034
0
BOD5
0.021
0.021
0
SS
0.014
0.014
0
NH3-N
0.004
0.004
0
TP
0.0006
0.0006
0
声环境
机械噪声
85dB(A)
减振基座，建筑隔声，绿化衰减等
-
≤55dB（A）
固体废弃物
生活垃圾
1.10
定期外运至当地环卫部门清运点
1.10
0
废机油
0.3
委托资质单位收集处理
0.3
0


	选址选线环境合理性分析
	本项目位于韶关市乐昌市五山镇，本项目占地及引水管道两侧200m范围内区域均不涉及生态保护红线，不涉及饮用水源地保护区、自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园等敏感区，属一般生态空间，取水水体亦不涉及重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等满足韶关市生态环境分区管控各项要求。

前述环境影响分析表明在采取落实相关防治措施后，本项目施工期及运营期产生的环境影响均在可接受范围内。
因此本项目选址选线合理。


五、主要生态环境保护措施

	施工期生态环境保护措施
	本项目已于2004年12月建成，其施工期造成的生态环境影响已随着电站的建成而逐渐恢复并消失，本报告不再对此进行分析。

	运营期生态环境保护措施
	1.大气环境保护措施
本水电站运营期间无废气产生，对大气环境的影响很小。

2.地表水环境保护措施

项目运营期有少量的生活污水产生，经隔油池和化粪池处理后用于附近林地浇灌，不排放；电站已委托有资质的单位对废机油进行处理，可有效避免机油泄漏对河流水质的污染。

根据《乐昌市五山镇鸿茂水电站建设项目水资源论证表》核定，本电站最小下泄生态流量核定为0.016m3/s，其中茶园水0.004m3/s，长引水0.012m3/s。本电站已在大坝上设置闸门，通过控制闸门开放大小控制向下游河段放流的水量，以保证下泄流量不低于最小下泄生态流量。电站已于2025年3月安装了生态流量监测装置，对下泄的生态流量进行实时的监控和报告。
上述措施技术上成熟可行，经济上合理。

3.声环境保护措施

电站主要噪声源（水轮发电机组）设置在机房内，经基础减震、厂房建筑物的阻隔和绿化降噪后，机房噪声可达标排放。

4.固体废弃物处理措施

本电站运营期产生的生活垃圾定期外运委托环卫部门统一清运处理。
工程运行过程中的机械维修将产生一定量的废机油等危险废物，暂存于电站机房内，机房已完成硬底化，满足防渗防泄漏防雨的要求，已委托韶关市皇晟环保科技有限公司对废机油进行清运处理，并按照相关规范做好危废转运的登记记录。

5.生态环境保护措施

为满足坝址下游河段维持生态系统正常运行，维系生态环境的健康发展等需求产生的需水量，本水电站已设置下泄生态流量。

根据《乐昌市五山镇鸿茂水电站建设项目水资源论证表》，本电站最小下泄生态流量核定为0.016m3/s，其中茶园水0.004m3/s，长引水0.012m3/s。本电站已在大坝上设置闸门，通过控制闸门开放大小控制向下游河段放流的水量，以保证下泄流量不低于最小下泄生态流量。电站已于2025年3月安装了生态流量监测装置，对下泄的生态流量进行实时的监控和报告。确保大坝蓄水可稳定持久下泄至原河道内，满足生态流量的要求。

6.环境监测计划

参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及相关技术导则，本报告提出电站在日后运营应落实的环境监测计划，具体如表5-1所示。

表5-1 本电站日后运营期环境监测计划

项目

监测点位

监测指标

监测频次

执行标准

地表水环境质量

库区蓄水区

水温、pH值、溶解氧、COD、BOD5、氨氮、总磷、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂
1次/年（枯水期）

《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）中的Ⅲ类水质标准要求
尾水下游100米处

噪声排放

机房四周边界
等效连续A声级

1次/年

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准


	其他
	针对本电站现状存在的环境问题，本报告提出以下整改措施或建议：
（1）保证生态流量下泄措施的正常运行（闸门正常开关），按照生态流量监测结果实时调整下泄水量，以保证下泄的生态流量不低于0.016m³/s，其中茶园水0.004m3/s，长引水0.012m3/s；
（2）电站现有废机油暂存在机房内，未设置专门的危险废物暂存区域，本报告要求电站应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求在站房内设置专门的危废暂存间对废机油进行暂存，同时做好危废管理台账。电站目前停产中，该项工作应在复产前完成。
（3）加强环境管理和环境监测，同时建议电站定期对大坝上游、机房下游水域进行水质监测，以更好地保护区域水环境。

	环保投资
	本项目已完成环保投资约5万元，具体如表5-2所示。

表5-2  环保投资一览表

序号
阶段
生态环境保护措施
投资金额（万元）
1
运营期

三级化粪池
0.5
2
危废暂存间
1.0
事故应急池
1.5
3
下泄生态流量监控设施

1.5
4
危险废物委托处理

0.5
总计
—

5.0



六、生态环境保护措施监督检查清单

	     内容
要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	/
	/
	/
	/

	水生生态
	/
	/
	在大坝上设置闸门，通过控制闸门开放大小控制向下游河段放流的水量，并在大坝后的河段上安装联网的生态流量监测装置
	下泄流量监测结果不小于规定的最小下泄生态流量（0.016m3/s，其中茶园水0.004m3/s，长引水0.012m3/s）

	地表水环境
	/
	/
	生活污水经隔油池和三级化粪池处理后用于周边林地灌溉
	达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中旱地作物标准后用于附近林地灌溉，不外排

	地下水及土壤环境
	/
	/
	/
	/

	声环境
	/
	/
	基础减震、厂房建筑物隔声、绿化降噪等
	厂界噪声达标排放

	振动
	/
	/
	/
	/

	大气环境
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	/
	/
	生活垃圾委托当地环卫部门清运处理；废机油委托有资质的单位清运处理
	设有专门的危废暂存间（储存量不小于0.1t）与有资质的危废经营单位签定处理合同

	电磁环境
	/
	/
	/
	/

	环境风险
	/
	/
	事故应急池1m3
	事故应急池1m3

	环境监测
	/
	/
	对库区蓄水、尾水下游河段进行1次/年（枯水期）的地表水环境质量监测
	满足《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）中的Ⅲ类水质要求

	
	/
	/
	对机房四周边界进行1次/年的噪声排放达标性监测
	满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准

	其他
	/
	/
	/
	/


七、结论

	乐昌市五山镇鸿茂水电站原名虹云水电站，2023年经法拍变更所有权后更名，电站总投资132.6万元，2004年在韶关市乐昌市五山镇开工建设并建成，但未履行环境影响评价、排污许可、竣工环保验收等手续。本项目已建成多年，不涉及生态保护红线，不涉及自然保护区、风景名胜区、水源保护区、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场和其他需要特别保护的区域，符合国家产业政策，符合广东省、韶关市及乐昌市关于小水电清理整改工作实施方案的要求，符合广东省及韶关市生态环境分区管控要求，选址合理。对于项目运营过程中产生的各类污染物，建设单位已落实切实可行有效的治理措施，能做到达标排放，对周边环境的影响在可接受范围内。经监测，项目周边环境质量现状良好。电站已落实生态流量下泄措施，满足最小下泄生态流量要求。
综上所述，从环境保护角度看，本项目的继续运营是可行的。


附图1 项目地理位置图
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附图2 项目与自然保护区位置关系图
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附图3 项目广东省生态保护红线专题图中位置
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附图4 项目在生态管控空间中位置
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附图5 项目在陆域环境管控单元中位置
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附图6 项目在大气环境管控单元中位置
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附图7 项目在水环境管控单元中位置
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附图8项目总平面布置图
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附图9 电站现状照片
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	茶园水取水口拦河坝
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	长引水取水口拦河坝
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	引水渠
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	压力前池
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	压力钢管
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	机房
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	升压站
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	生态流量下泄设施（闸门）
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	生态流量监测装置
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附图13 生态环境保护目标分布及位置图
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附图14 区域大气功能规划图
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附图15 区域地表水功能区划图
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附件3 小水电清理整改工作相关文件
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附件4 保留类电站证明文件
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附件5 自然保护区证明文件
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附件6 环境质量现状监测报告

***

附件7 关于对《关于确认茶园水及支流长引水地表水环境功能区划及水质目标的申请》的复函

***
附件8 乐昌市林业局意见

***
附件9 乐昌市水务局意见

***
附件10 乐昌市自然资源局意见

***

乐昌市五山镇鸿茂水电站

运营期地表水环境影响专项评价

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》的要求，本报告对本项目运营期地表水环境影响进行专项评价。

一、评价概述

本电站位于韶关市乐昌市五山镇，已于2004年建成，装机容量为320kW，属引水式电站，取水水体为五山镇长引水和茶园水，尾水进入长引水汇入茶园水，然后汇入廊田水，最后汇入武江。因电站已建成多年，期间未发生生产事故、环境事故等，对五山镇长引水、茶园水等相关水体的影响已趋于十分稳定，因此本报告对电站周边环境现状进行调查与评价，对电站造成的水质影响和水文情势影响进行分析评价，不再对电站对地表水的影响进行预测。
二、评价范围

本次评价范围为五山镇长引水的“电站坝前库区上游100米处—汇入茶园水处河口”河段与茶园水的“电站坝前库区上游100米处—电站出水口下游500米处”河段。具体如图1所示。
***
图1 地表水环境影响评价范围
三、评价标准

《广东省地表水环境功能区划》（粤府函[2011]29号）未对长引水和茶园水划定水环境功能。长引水和茶园水功能均为灌溉、发电，根据韶关市生态环境局乐昌分局《关于对<关于确认茶园水及支流长引水地表水环境功能区划及水质目标的申请>的复函》，长引水和茶园水按Ⅲ类水质标准执行，标准限值见表1。区域水系及水环境功能区划见图2。
                 表1  地表水环境质量标准（摘录）        单位：mg/L
	项目
	评价标准

	
	Ⅲ类

	水温（℃）
	人为造成的环境水温变化应限制在：周平均最大温升≤1，周平均最大温降≤2

	pH（无量纲）
	6~9

	溶解氧
	≥5

	高锰酸盐指数
	≤6

	COD
	≤20

	BOD5
	≤4

	氨氮
	≤1.0

	总磷
	≤0.2

	总氮
	≤1.0

	挥发酚
	≤0.005

	石油类
	≤0.05

	阴离子表面活性剂
	≤0.2


***
图2 项目所在地水系及水环境功能区划图

四、环境现状调查与评价
（1）建设项目水污染源调查

本项目运营期无生产废水产生。产生的废水主要为工作人员产生的生活污水。项目劳动定员3人，在电站内食宿，有生活污水产生。参照广东省地方标准《用水定额 第3部分：生活》（DB44/T 1461.3-2021）中Ⅲ类区农村居民生活用水定额140 L/人·d计，本项目生活用水总量为0.42m3/d，153.3m3/a（按年365天计）。生活污水产生量按用水量的90%计，则生活污水量为0.38m3/d（137.97m3/a），类比其他同类型项目，污水水质见表2。员工生活产生的生活污水经隔油池和三级化粪池处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中旱地作物标准后用于附近林地灌溉，不外排。
表2 本项目生活污水产排情况
	污染物
	COD
	BOD5
	SS
	NH3-N
	TP

	产生浓度（mg/L）
	250
	150
	100
	30
	4

	产生量（t/a）
	0.034
	0.021
	0.014
	0.004
	0.0006

	处理措施
	经隔油池和三级化粪池处理后用于周边林地灌溉

	排放量（t/a）
	0
	0
	0
	0
	0


（2）区域水污染源调查

根据现场踏勘结果和卫星图，本水电站集雨范围内无其他工厂企业等工业污染源，区域水污染源主要为周边少量居民点的生活和农业污染源。
（3）受影响水体水环境质量调查

本次评价委托谱尼测试2025年6月及2026年2月对电站上下游地表水环境质量进行2期监测，本次监测共布设三个监测断面，具体如表3和图3所示。
表3 监测断面布设情况表
	断面名称
	布设位置
	所属水体
	监测指标
	执行标准
	监测频次

	W1
	大坝上游
	长引水
	水温、pH值、溶解氧、COD、BOD5、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂
	《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）中的Ⅲ类水质标准要求
	连续监测3天，每天监测1次

	W2
	大坝下游
	茶园水
	
	
	

	W3
	尾水
	长引水
	
	
	


***
图3 地表水环境质量现状监测布点图
根据谱尼测试2025年6月出具的监测报告（报告编号NO.C2F5260060001LZ、NO.C2F5260060004LZ及NO.C2F5260060007LZ）和2026年2月出具的监测报告（报告编号NO.C2G1280150001LZ），五山镇长引水和茶园水各监测指标监测结果如表4-1及表4-2所示，均可达到《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）中的Ⅲ类水质标准要求，环境质量良好。

表4-1    2025年电站上下游地表水环境质量监测结果（单位：mg/L，特别标注除外）

	项目
	监测结果
	评价标准

	
	W1大坝上游
	W2大坝下游
	W3尾水
	Ⅲ类

	
	2025-5-27
	2025-5-28
	2025-5-29
	2025-5-27
	2025-5-28
	2025-5-29
	2025-5-27
	2025-5-28
	2025-5-29
	

	水温（℃）
	17.0
	17.6
	16.6
	18.4
	18.0
	17.2
	17.8
	17.4
	17.4
	人为造成的环境水温变化应限制在：周平均最大温升≤1，周平均最大温降≤2

	pH（无量纲）
	7.2
	7.2
	7.2
	7.3
	7.5
	7.3
	7.3
	7.4
	7.4
	6~9

	溶解氧
	9.42
	8.59
	8.58
	7.30
	7.56
	7.86
	6.49
	7.80
	8.02
	≥5

	高锰酸盐指数
	1.8
	1.7
	1.8
	1.9
	3.6
	2.2
	2.0
	2.3
	2.1
	≤6

	CODcr
	5
	6
	5
	7
	10
	6
	6
	6
	5
	≤20

	BOD5
	1.2
	1.2
	1.0
	1.5
	2.3
	1.2
	1.3
	1.3
	1.2
	≤4

	氨氮
	<0.025
	0.030
	0.034
	<0.025
	0.029
	0.067
	<0.025
	0.071
	0.056
	≤1.0

	总磷
	0.01
	0.04
	0.02
	0.03
	0.04
	0.02
	0.03
	0.02
	0.04
	≤0.2

	总氮
	0.43
	0.63
	0.45
	0.59
	0.73
	0.53
	0.38
	0.44
	0.46
	≤1.0

	挥发酚
	<0.0003
	<0.0003
	<0.0003
	<0.0003
	<0.0003
	<0.0003
	<0.0003
	<0.0003
	<0.0003
	≤0.005

	石油类
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	≤0.05

	阴离子表面活性剂
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	≤0.2


表4-2    2026年电站上下游地表水环境质量监测结果（单位：mg/L，特别标注除外）

	项目
	监测结果
	评价标准

	
	W1大坝上游
	W2大坝下游
	W3尾水
	Ⅲ类

	
	2026-2-3
	2026-2-4
	2026-2-5
	2026-2-3
	2026-2-4
	2026-2-5
	2026-2-3
	2026-2-4
	2026-2-5
	

	水温（℃）
	11.4
	11.8
	12.4
	11.6
	12.0
	12.4
	11.4
	11.8
	13.6
	人为造成的环境水温变化应限制在：周平均最大温升≤1，周平均最大温降≤2

	pH（无量纲）
	7.4
	7.4
	7.4
	7.3
	7.2
	7.2
	7.7
	7.3
	7.2
	6~9

	溶解氧
	10.8
	10.6
	10.0
	10.2
	10.5
	10.1
	10.7
	10.3
	9.96
	≥5

	高锰酸盐指数
	0.8
	1.1
	0.8
	0.8
	0.9
	0.7
	0.8
	0.8
	1.3
	≤6

	CODcr
	<4
	<4
	<4
	<4
	4
	<4
	<4
	<4
	<4
	≤20

	BOD5
	0.8
	0.8
	0.8
	0.6
	0.7
	0.6
	0.7
	0.5
	0.9
	≤4

	氨氮
	<0.025
	<0.025
	<0.025
	<0.025
	<0.025
	<0.025
	<0.025
	<0.025
	0.066
	≤1.0

	总磷
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	<0.01
	0.01
	0.01
	≤0.2

	总氮
	0.39
	0.27
	0.77
	0.35
	0.33
	0.36
	0.12
	0.51
	0.75
	≤1.0

	挥发酚
	<0.0003
	<0.0003
	<0.0003
	<0.0003
	<0.0003
	<0.0003
	<0.0003
	<0.0003
	<0.0003
	≤0.005

	石油类
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	≤0.05

	阴离子表面活性剂
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	≤0.2


（4）区域水资源与开发利用状况

根据现场踏勘结果与卫星图，评价范围内水体周边无其他工业企业，不涉及其他工业取水开发利用，工业用水主要为本水电站取水发电，许可取水量为696.2万m3/年；其余用水主要为周边少量居民的生活及农业用水。

（5）水文情势与相关水文特征调查

乐昌地处粤北山区，河溪纵横，集雨面积100平方公里以上的河流有武江河、南花溪、辽思水、宜章水、白沙水、梅花水、田头水、太平水、九峰河、张溪水、西坑水、廊田河等10多条。水力资源蕴藏量（理论数据）32.92万千瓦，可开发量（理论数据）28.9万千瓦。2009年，全市建成有小水电站267宗，总装机容量22.7万千瓦，年发电量5.11亿万千瓦。
乐昌地下水资源丰富，1992年全市浅层地下水资源总量有5.07亿立方米。其中，西南及东北部石灰岩溶水及红色砂岩区的孔隙水有1.6亿立方米；中部的大源、九峰、两江、五山及河南西部地区，地下水主要受植物入渗的垂直补给为1.17亿立方米。南部岩溶盆地，又有四周花岗岩中山环抱，地下水补给条件好。补给形式主要来自降雨，地表水体和四周山体的侧向补给量有2.3亿立方米，全市多年平均地下水资源量4.0408亿立方米。境内雨量充足，水资源丰富，对全市各类城镇的发展提供十分有利的条件。全市水利资源蕴藏量34.8万千瓦，其中可开发量28.84万千瓦，已开发近7万千瓦，广东北江的最大支流武江河，贯穿境内172.2公里，年均流量97立方米/秒。
本项目取水水体为五山镇长引水和茶园水，长引水汇入茶园水，再汇入廊田水，最后汇入武江。本电站坝址以上集雨面积5.7km2，根据电站取水许可证，取水许可量为696.2万m3/a。五山镇长引水、茶园水等河流的径流主要由降雨补给，枯水期主要由地下水补给。

（6）水环境保护目标
   本项目取水水源为五山镇长引水和茶园水，尾水排入长引水再汇入茶园水，茶园水最后汇入廊田水，根据韶关市生态环境局乐昌分局《关于对<关于确认茶园水及支流长引水地表水环境功能区划及水质目标的申请>的复函》，长引水和茶园水按Ⅲ类水质标准执行。因此确定地表水环境保护目标为五山镇长引水、茶园水及廊田水。

表5 项目地表水环境保护目标
	序号
	环境保护目标
	方位
	距水电站机房距离（m）
	保护目标
性质
	环境质量标准

	1
	长引水
	—
	—
	取水水体
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）
中Ⅲ类

	2
	茶园水
	东北
	—
	取水水体
	

	3
	廊田水
	东
	2430
	汇入水体
	《地表水质量标准》（GB3838-2002）
Ⅱ类水


五、环境影响分析与评价
（1）对水质的影响

本电站属水文要素影响型项目，电站日常运营中无生产废水产生，仅产生少量生活污水，经隔油池和化粪池处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中旱地作物标准后用于附近林地灌溉，不外排，因此电站对水体的水质影响很小。

且本电站已于2004年建成，对五山镇长引水和茶园水的影响已十分稳定，因此本报告不再对电站对地表水的水质影响进行预测。

根据现状监测数据，五山镇长引水及茶园水水质均可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准，环境质量良好，可见本电站对地表水水体水质的影响在可接受范围内。

（2）对水文情势的影响

本电站属引水式电站，受电站引水影响，坝址下游河段水量有所减小，按水文变化情况可将地表水体分为3段，分别为坝上河段、坝址至尾水间减水河段、机房尾水下游河段，各河段的水文情势变化情况分述如下：

①坝上河段水文情势变化

本电站设有浆砌石硬壳溢流重力拦河坝2座，最大坝高6m，会在坝前形成库区，根据项目可行性研究报告，本项目水库为日调节水库，总库容约10万m3，有效库容约8万m3，库区的正常蓄水位为651.2m，库内平均水深比天然条件下水位抬高1~3m；形成库区后水面面积较天然河道有所增加，库区现有面积约7020m2；同时由于正常蓄水，坝前的水流流速相比天然条件下有所减慢。

本项目库区的形成会导致坝前水深增加、水面变宽、流速变缓、蓄水区槽蓄量加大，糙率降低、水面比降减小。在降水产流方面，蓄水区回水区直接承受降水，没有径流渗漏损失，原陆面蒸发转为水面蒸发。由于蓄水区回水减速作用，蓄水区水体流速变缓，泥沙大部分被拦截沉淀在蓄水区，天然河流挟带泥沙功能下降，因此坝址处年平均输沙量、年平均含沙量与天然情况相比将会有不同程度的减少。

五山镇长引水和茶园水多年平均年径流总量/库区总库容比值α=533.98/10.0=53.398，根据《水利水电工程水文计算规范》（SL/T 278-2020），当α＞20时，水库为混合型，即由于库区内水体交换频繁，停留时间短，出入库水温较天然水体基本无变化，库内不会发生水温分层现象。
综上所述，本项目库容较小，形成的库区面积不大，壅水高度也较小，对坝前河段的水文情势的影响不大。

②坝址至尾水间减水河段水文情势变化

本项目为引水发电，设有长1800m的引水渠道将坝址蓄水引至压力前池，再经300米压力管道输送至机房发电，机房发电后尾水直接排入长引水，再汇入茶园水，因此电站会造成五山镇长引水“坝址—尾水汇入口”约1.3km河段和茶园水“坝址—汇入茶园水河口”约1.2km的河段出现减水，减水河段较天然情况下减水0~90%，使得该河段出现来水量减少、水面变窄、流速减小、水深减小甚至河床裸露、对河床河岸的冲刷能力减弱的变化，同时因上游泥沙在库区沉积，河段来水泥沙量减少。

本电站已落实生态流量下泄保障措施，根据《乐昌市五山镇鸿茂水电站建设项目水资源论证表》核定，本电站最小下泄生态流量核定为0.016m3/s，其中茶园水0.004m3/s，长引水0.012m3/s，并已在大坝上设置闸门，通过控制闸门开放大小控制向下游河段放流的水量，以保证下泄流量不低于最小下泄生态流量。电站已于2025年3月安装了联网的生态流量监测装置，对下泄的生态流量进行实时的监控和报告。

根据现场踏勘结果，五山镇长引水和茶园水水坝后减水河段均未出现断流等现象。

因此在落实上述最小下泄生态流量保证措施后，大坝蓄水可稳定持久下泄至五山镇长引水水原河道内，再汇入茶园水，满足最小下泄生态流量的要求，对减水河段的水文情势的影响在可接受范围内。
③机房尾水下游河段水文情势变化

本电站为日调节式水电站，发电后的尾水每天都排入至长引水水河道中，对尾水下游河段而言，来水量和天然状态基本无差别，因此本电站对尾水下游河段的水文情势影响很小。

（3）对生态用水的影响

根据《关于印发水电水利建设项目水环境与水生生态保护技术政策研讨会议纪要》的函（环办函[2006] 11 号文）、“关于印发《水电水利建设项目生态用水、低温水和过鱼设施环境影响评价技术指南（试行）》的函”（环评函[2006]4 号文）和《水利部关于做好河湖生态流量确定和保障工作的指导意见（水资管[2020]67号）》，为维护河流的基本生态需求，水电水利工程必须下泄一定的生态流量，将其纳入工程水资源配置中统筹考虑，使河流水电动能经济规模和水资源配置向“绿色”方向发展。生态流量需要考虑以下因素：工农业生产及生活需水量；维持水生生态系统稳定所需水量；维持持河道水质的最小稀释浄化水量；维持河口泥沙冲淤平衡和防止成潮上溯所需水量；水面蒸散量；维持地下水位动态平衡所需要的补给水量；航运、景观和水上娱乐环境需水量；河道外生态需水量，包括河岸植被需水量、相连湿地补给水量等。

根据现场踏勘调查结果，电站拦河坝下游~尾水排入长引水河段没有工业企业，不存在企事业工业、生活用水；没有居民点和集中式饮用水源取水点，因此不存在生活取水需求；没有农田等农业生产活动，不存在农业灌溉用水需求；没有通航、水体景观、水上娱乐等活动，不在在航运、景观和水上娱乐需水；水体不涉及洄游鱼类、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等，但存在普通鱼类等水生生物，未保证该部分水生生物的正常生存、繁殖，需保证一定的流量；流域内无工业污染源，生活和农业污染源也很少，评价范围内无入河排污口，根据监测结果，评价河段现状水质良好，因此不考虑用于稀释水污染物的水量；水体属山坑水，河道两侧植被茂密，河段坡降较大，水面较窄，河谷深切，因此不考虑水面蒸散发和维持地下水动态平衡的补给需水；河道外不存在湿地等需要河道补水的生态环境，周边的林地在降雨和地下水的补给下足以满足正常的生存生长，因此不需考虑河道外生态需水。

综上所述，五山镇长引水和茶园水河段生态用水主要考虑维持水生生物生态系统稳定。

本电站已落实生态流量下泄保障措施，根据《乐昌市五山镇鸿茂水电站建设项目水资源论证表》核定，本电站最小下泄生态流量核定为0.016m3/s，并已在大坝上设置闸门，通过控制闸门开放大小控制向下游河段放流的水量，以保证下泄流量不低于最小下泄生态流量。电站已于2025年3月安装了联网的生态流量监测装置，对下泄的生态流量进行实时的监控和报告。因此本电站正常运行时通过下泄生态流量可保证下游河段的水量满足生态用水的要求。

六、环境保护措施

本电站为减少对地表水的影响，采取了以下保护措施，如表6所示。根据环境质量现状监测结果和现场踏勘结果，各保护措施均已落实，对地表水的保护效果良好。

表6 电站环境保护措施一览表

	项目
	保护措施

	生活污水
	隔油池和三级化粪池处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中旱地作物标准后用于附近林地灌溉，不外排

	废机油（危险废物）
	暂存于机房内，机房已硬底化，满足防渗防漏要求，并已委托有资质的单位清运处理

	生态流量要求（0.016m3/s）
	已在大坝上设置闸门，通过控制闸门开放大小控制向五山镇鸿茂水下游河段放流的水量，以保证下泄流量不低于最小下泄生态流量。电站已于2025年3月在大坝后的五山镇茶园水河段上安装了生态流量监测装置，对下泄的生态流量进行实时的监控和报告。


七、地表水环境监测计划

参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及相关技术导则，本报告提出电站在日后运营应落实的地表水环境监测计划，具体如表7所示。

表7 本电站日后运营期环境监测计划

	项目
	监测点位
	监测指标
	监测频次
	执行标准

	地表水环境质量
	库区蓄水区
	水温、pH值、溶解氧、COD、BOD5、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂
	1次/年（枯水期）
	《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）中的Ⅲ类水质标准要求

	
	尾水下游100米处
	
	
	


八、结论

本项目已于2004年建成，运营期无生产废水产生，产生的少量生活污水经三级化粪池处理后用于周边林地浇灌，不外排，对五山镇长引水、茶园水等水体的水质影响很小且十分稳定。电站会使坝址下游河段水量有所减小，经分析对坝上河段、坝址至尾水间减水河段、机房尾水下游河段的水文情势的影响在可接受范围内。电站已设置有最小下泄生态流量，并落实有生态流量下泄保证措施。根据现场踏勘结果及环境质量现状监测数据，地表水体环境质量达标，亦未出现断流等现象。本电站对五山镇长引水、茶园水等地表水体的影响在可接受范围内。
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